| # Fasi operazione (tirou1105m000) Utilizzare questa sessione per definire le fasi dell'operazione di un microciclo di produzione. Le fasi dell'operazione sono collegate a una combinazione di un articolo, un ciclo di produzione e un'operazione del ciclo di produzione. Per ogni operazione del ciclo di produzione è possibile definire una o più fasi dell'operazione. I numeri di serie delle fasi dell'operazione indicano la sequenza delle fasi stesse. È inoltre possibile collegare un indicatore di riferimento alla fase dell'operazione per indicare il punto in cui un componente specifico deve essere installato su un articolo. Dal menu appropriato è possibile scegliere una delle seguenti voci: Variabili processo, per collegare variabili processo alla fase dell'operazione nella sessione Operazione (Fase) - Variabili processo (tirou1111m000). Istruzioni, per collegare istruzioni alla fase dell'operazione nella sessione Operazione (Fase) - Istruzioni (tirou1112m000). Strumenti, per collegare strumenti alla fase dell'operazione nella sessione Operazione/Fase operazione - Strumenti (tirou1110m000). Argomenti correlati Microciclo di produzione Articolo Articolo presente in qualsiasi modulo di Produzione. Si tratta di un articolo acquistato, prodotto o generico utilizzato in una distinta base generica/di produzione o in un ciclo di produzione generico/standard. Ciclo di produzione Sequenza di operazioni necessarie per la produzione di un articolo. Per ciascuna operazione vengono specificati l'attività, la macchina e il centro di lavoro, nonché le informazioni sul tempo di attrezzaggio e la durata del ciclo. Operazione Serie di fasi di un ciclo di produzione eseguite in successione per la produzione di un articolo. Durante un'operazione del ciclo di produzione vengono raccolti i seguenti dati: Attività, ad esempio troncatura. Macchina utilizzata per l'esecuzione dell'attività (facoltativo), ad esempio troncatrice. Luogo in cui l'attività viene eseguita (centro di lavoro), ad esempio falegnameria. Numero di impiegati necessari per l'esecuzione dell'attività. Questi dati vengono utilizzati per determinare i lead time degli ordini, per pianificare gli ordini di produzione e per calcolare i prezzi di costo. / Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in molti contesti. Di solito, ERP LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero. In alcuni casi, è possibile modificare la numerazione impostando i parametri corrispondenti. Fase operazione Operazione secondaria collegata a un'operazione del ciclo di produzione. Una fase dell'operazione può contenere informazioni quali istruzioni, informazioni sul processo e informazioni sugli strumenti. Indicatore di riferimento Specifica la posizione in cui deve essere inserito un componente su un articolo, ad esempio il punto in cui deve essere montato un componente elettronico su un circuito stampato. Gli indicatori di riferimento spesso vengono utilizzati nel campo dell'elettronica e posso essere originati da una stazione CAD (Computer-Aided Design). Da questo campo è possibile utilizzare lo zoom nella sessione Indicatori di riferimento per Articolo (tcibd0120m000). Argomenti correlati Panoramica degli indicatori di riferimento Ciclo di produzione Quantità dell'articolo prodotto su cui è basato il ciclo di produzione. Una quantità del ciclo di produzione consente di includere tempi di esecuzione molto brevi nel ciclo di produzione di un articolo. Esempio
Quantità del ciclo di produzione | 100
durata del ciclo | 60 minuti
In un intervallo di tempo di 60 minuti vengono prodotti 100 articoli. Di conseguenza, il tempo di esecuzione di un articolo è 0,6 minuti. Ciclo di produzione Quantità fisica in cui una merce o un articolo viene gestito. Una quantità di legno, ad esempio, può essere espressa come lunghezza utilizzando l'unità del metro o come volume utilizzando l'unità del metro cubo. |