| # Stampa utilizzo relativo centri di lavoro (tisfc1404m000) Utilizzare questa sessione per stampare un report contenente la capacità di base di un centro di lavoro e, a partire da tali dati, le percentuali che rispecchiano la capacità disponibile e quella effettiva relative a uomo e macchina nel centro di lavoro. I dati riportati si riferiscono a un periodo di dieci settimane che può essere definito dall'utente. Nel report possono essere presenti i seguenti termini: Capacità di base (ore/settimana) La capacità di un centro di lavoro viene calcolata in base alla seguente formula: Capacità di base settimanale [ore] * Numero operatori oppure Numero macchine. La capacità di base settimanale, il numero di operatori e il numero di macchine sono definiti nella sessione Centri di lavoro (tirou0101m000). Capacità disponibile Le ore che è possibile impiegare nel centro di lavoro in base al calendario, espresse come percentuale della capacità di base. Capacità effettiva Le ore effettivamente pianificate nel centro di lavoro per uomo o macchina in base agli ordini di produzione, espresse come percentuale della capacità di base. Nota Se nella sessione Centri di lavoro (tirou0101m000) sono stati definiti un numero di operatori e/o un numero di macchine pari a 0, la capacità di base indicata nel report sarà 0. Di conseguenza, saranno pari a 0 anche la capacità effettiva e quella disponibile. Il numero di operatori e di macchine può tuttavia essere definito anche in relazione alle operazioni del ciclo di produzione nella sessione Operazioni ciclo di produzione (tirou1102m000). In questo caso, la capacità in effetti è pianificata anche se il valore specificato nel report corrisponde a 0. Questa situazione viene indicata nel report con un punto esclamativo (0!). Se viene selezionato un centro di lavoro principale, verranno inclusi i relativi centri di lavoro secondari. Le relative capacità uomo e macchina vengono aggregate ed espresse come capacità uomo e macchina del centro di lavoro principale. I centri di conto lavoro verranno indicati come tali nel report. Esempio Nella sessione Centri di lavoro (tirou0101m000) sono definiti i seguenti dati: Capacità di base settimanale [ore]: 40 ore/settimana Numero operatori: 3 Numero macchine: 0 Sulla base di questi dati, una parte del report stampato nella sessione Stampa utilizzo relativo centri di lavoro (tisfc1404m000) può avere il seguente aspetto:
Centro di lavoro | Descr. | Uomo/Macchina | Capacità di base (ore/settimana) | Effettiva/Disponibile | Settimana 35 (%)
--- | --- | --- | --- | --- | ---
W31203 | Assemblaggio | Uomo | 120 | Capacità effettiva | 8
Capacità disponibile | 75
Ore-macchina stimate | 0 | Capacità effettiva | 0!
Capacità disponibile | 0
Capacità di base visualizzata nel report relativa a uomo: 40 * 3 = 120 ore/settimana. Capacità di base visualizzata nel report relativa a macchine: 40 * 0 = 0 ore/settimana. Supponendo che il numero di ore-uomo impiegabili nel centro di lavoro in base al calendario sia di 90 ore alla settimana, la percentuale per esprimere la capacità uomo disponibile è la seguente: Capacità disponibile / Capacità di base settimanale = 90 / 120 = 75%. Supponendo che il numero di ore-uomo impiegate nel centro di lavoro per gli ordini di produzione sia di 10 ore alla settimana, la percentuale per esprimere la capacità uomo effettiva è la seguente: Ore totali / Capacità di base settimanale = 10 / 120 = 8%. La percentuale della capacità macchina disponibile è pari a 0 perché la capacità di base è 0. La capacità macchina effettiva è pari a 0 perché la capacità di base è 0. Se tuttavia la capacità macchina viene definita sulla base di un'operazione del ciclo di produzione anziché del centro di lavoro, la capacità viene in effetti pianificata anche se il valore specificato nel report corrisponde a 0. Questa situazione viene indicata nel report con un punto esclamativo (0!). Argomenti correlati Stampa di report e documenti Stampa errori su report Se la casella di controllo è selezionata, nel report vengono stampati i centri di lavoro per i quali sono presenti errori, incluso il messaggio di errore. Se la casella di controllo non è selezionata, nel report vengono stampati i centri di lavoro per i quali non sono presenti errori. Stampa Scegliere questo comando per stampare i dati selezionati. |