| # Campione - Dati test (qmptc1115m000) Utilizzare questa sessione per inserire i dati di test effettivi dopo aver misurato un articolo campione. I dati di test vengono utilizzati per accettare o respingere una quantità in base ai risultati del campionamento. Ogni campione sottoposto a test viene classificato come Positivo o Negativo. Se sono presenti dei disegni, è possibile utilizzare gli appositi pulsanti per visualizzare quanto segue: Modalità in base alla quale viene eseguito il test di un articolo (pulsante Disegno test) Aspetto della caratteristica (Disegno caratteristica) Aspetto dell'articolo (Disegno articolo) Utilizzare il pulsante Calcola algoritmo per calcolare il valore della caratteristica dell'algoritmo in base ai dati di altre caratteristiche. Non è possibile modificare i risultati calcolati. È possibile utilizzare questa opzione solo per ordini con stato Attivo. Argomenti correlati Ispezioni standard Ordine di ispezione Il codice dell'ordine di ispezione. Ordine di ispezione Lo stato della riga ordine indica lo stato corrente della riga ispezione. Lo stato cambia man mano che vengono eseguite le diverse sessioni: Righe ordini di ispezione (qmptc1101m000) (libero) Stampa ordini di ispezione (qmptc1400m000) (stampato) Campione - Dati test (qmptc1115m000) (attivo) Campione - Dati test per Numero di serie (qmptc1116m000) (attivo) Completa/Elabora ordini di ispezione (qmptc1202m000) (completato) Campione Una piccola quantità estratta dalla quantità ordine totale che rappresenta la qualità della quantità ordine. Elemento caratteristico Parte di un articolo. Le specifiche di un bullone possono ad esempio essere testa e filettatura. Una specifica può presentare una o più caratteristiche, quali diametro e lunghezza nel caso di una testa e diametro e colore nel caso di una filettatura. Riga La posizione nella distinta base in corrispondenza della quale è necessario eseguire un'ispezione di qualità. Caratteristica Riferimento a una determinata qualità o nota distintiva di un articolo oppure di una parte o un componente di un articolo, ad esempio diametro, lunghezza o peso. Tipo di caratteristica Il tipo di valore misurato. Numero di serie Il numero identificativo generato da ERP LN per distinguere le diverse misure che è possibile eseguire su una quantità campione. Il numero di misure varia in base alla quantità di test. Esempio
Quantità campione | 100 pezzi
Quantità test | 20 pezzi
Spiegazione: è necessario eseguire 5 test su 20 pezzi per ottenere una quantità campione di 100 pezzi (100/20=5). Di conseguenza, vengono generate 5 righe test, ciascuna con un numero di serie univoco. Nota È necessario che il totale dei numeri di serie sia inferiore al quoziente ottenuto dividendo la quantità del campione per la quantità test. Data test La data in cui viene eseguito il test. La data predefinita è quella corrente. Unità di misura test Unità utilizzata per l'esecuzione del test, ad esempio metro, litro o chilogrammo. Nota L'unità di misura della caratteristica è il valore predefinito. È necessario che l'unità di misura del test e l'unità di misura della caratteristica presentino la stessa quantità fisica. Valore misura Il risultato del test. Immettere un valore numerico se si seleziona Quantitativo nel campo Tipo di risultato e il campo Tipo di caratteristica non è impostato su Opzione. Se viene specificato un algoritmo per la riga ordine di ispezione, il valore numerico viene calcolato in base a tale algoritmo. Nota Non è possibile modificare il risultato del test. Set opzioni Gruppo dei possibili valori di una caratteristica. Per ogni valore (opzione), è possibile indicare se è accettabile o meno. Le opzioni Blu e Rosso costituiscono un set di opzioni. Esempio
Caratteristica | Valore pH
Test | Test Litmus
Opzioni | Blu = accettabile
Rosso = non accettabile
Nota È possibile inserire un set di opzioni se il campo Tipo di caratteristica è impostato su Opzione. Opzione L'opzione rilevata. Nota In base all'impostazione del campo Tipo di opzione specificata nella sessione Opzioni (qmptc0114m000), l'opzione è Accettabile o Non accettabile Risultato Il risultato dell'ispezione. Nota Il valore di questo campo viene generato automaticamente da ERP LN, in base ai limiti definiti per la qualità nella sessione ID qualità - Caratteristiche (qmptc0115m000) e/o nella sessione Opzioni (qmptc0114m000). Area di test Ubicazione fisica in cui hanno luogo i test. Impiegato L'impiegato che ha eseguito il test per la caratteristica. Strumento Lo strumento predefinito utilizzato per misurare la caratteristica. Risultato complessivo Il risultato complessivo dell'ispezione, visualizzato per ordine, per campione o per numero di serie. Nota Il valore di questo campo viene generato automaticamente da ERP LN, in base ai limiti definiti per la qualità nella sessione ID qualità - Caratteristiche (qmptc0115m000) e/o Opzioni (qmptc0114m000). Risultato Articolo In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Servizi in conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Calcola algoritmo Quando si seleziona Crea righe dati test, non viene creata alcuna riga di test per le caratteristiche dell'algoritmo. Quando si seleziona Calcola algoritmo, il valore della caratteristica dell'algoritmo viene calcolato in base ai dati di altre caratteristiche. Non è possibile modificare i risultati calcolati. È possibile utilizzare questa opzione soltanto per ordini con stato Attivo. Disegno articolo Se sono presenti dei disegni, è possibile utilizzare questo pulsante per visualizzare l'aspetto esterno di un articolo. Attiva/Disattiva stato Attivo/Completato Quando si sceglie Attiva/Disattiva stato Attivo/Completato dal menu Applicazione, la riga passa dallo stato Attivo allo stato Completato e viceversa. Se questa opzione viene utilizzata per una caratteristica dell'algoritmo, anche lo stato delle righe delle variabili (caratteristiche) verrà modificato in Completato. Di seguito vengono riportate le condizioni: La quantità totale dei campionamenti è uguale alla dimensione campione. I dati di ispezione vengono inseriti per tutti i campioni definiti per la riga ordine. È possibile che venga ripristinato lo stato Attivo di una riga ordine di ispezione solo se lo stato di quest'ultima non è ancora Completato. Crea righe dati test Quando si sceglie Crea righe dati test dal menu Applicazione, i dati di test vengono generati in base alla quantità di test (vedere la sessione Campioni ordini di ispezione (qmptc1110m000)). Esempio
Quantità campione | 100 pezzi
Quantità test | 20 pezzi
Spiegazione: è necessario eseguire 5 test su 20 pezzi per ottenere una quantità campione di 100 pezzi (100/20=5). Di conseguenza, vengono generate 5 righe test. |