| # Assegnazione operazione (tiapl1110s000) Utilizzare questa sessione per specificare le stazioni di linea in cui vengono eseguite le operazioni, insieme alla data di validità, all'ubicazione e all'occupazione uomo delle operazioni. Se sono definite in ERP LN, le operazioni vengono definite nella sessione Operazioni (tiapl1500m000). Se le operazioni non sono definite in ERP LN ma fornite da un'origine esterna, sarà possibile soltanto visualizzarle in tale sessione ma non modificarne le assegnazioni. L'utilizzo della sessione corrente per l'inserimento di dati è consentito se vengono soddisfatte le seguenti condizioni: La società corrente è definita come società principale nella sessione Parametri Pianificazione assemblaggio (tiapl0100s000). Nella sessione Parametri Pianificazione assemblaggio (tiapl0100s000) la casella di controllo Operazioni e componenti di assemblaggio esterni è deselezionata oppure la casella di controllo Modalità test risulta selezionata. Se le assegnazioni delle operazioni vengono modificate, per elaborare le modifiche è necessario eseguire una delle sessioni riportate di seguito: Aggiornamento e blocco ordini di assemblaggio (tiapl3203m000) Aggiornamento e blocco ordini di assemblaggio (Bshell multiple) (tiapl3204m000) Argomenti correlati Pianificazione assemblaggio - Panoramica Operazione Il codice dell'operazione collegata alla stazione di linea. In base alla selezione o meno del parametro Operazioni e componenti di assemblaggio esterni nella sessione Operazioni (tiapl1500m000), le operazioni possono essere definite nella sessione Parametri Pianificazione assemblaggio (tiapl0100s000). Stazione di linea Il codice della stazione di linea in cui viene eseguita l'operazione. Numero sequenza Un numero che distingue le assegnazioni definite per la stessa combinazione di stazione di linea e operazione. Data di validità La data in cui l'assegnazione delle operazioni diventa valida. Nota La sovrapposizione delle date di validità non è consentita. È necessario che la data specificata nel campo Data di validità sia precedente a quella visualizzata nel campo Data di scadenza. Se viene utilizzata un'eccezione, l'assegnazione delle operazioni è valida se sono validi sia l'intervallo di date sia l'eccezione. Argomenti correlati Eccezioni per identificatori di configurazione Data di scadenza La data in cui scade l'assegnazione dell'operazione. Nota La sovrapposizione delle date di validità non è consentita. È necessario che la data specificata nel campo Data di validità sia precedente a quella visualizzata nel campo Data di scadenza. Se viene utilizzata un'eccezione, l'assegnazione delle operazioni è valida se sono validi sia l'intervallo di date sia l'eccezione. Argomenti correlati Eccezioni per identificatori di configurazione Configurazione standard Se la casella di controllo è selezionata, l'assegnazione delle operazioni farà parte della configurazione standard. In base alla configurazione standard, è necessario utilizzare l'assegnazione per ciascun prodotto, a meno che tale configurazione non sia annullata da un'eccezione. Argomenti correlati Eccezioni per identificatori di configurazione Eccezioni presenti Se la casella di controllo è selezionata, all'operazione verrà collegata un'eccezione. Non è possibile selezionare o deselezionare questa casella di controllo, ma è invece necessario selezionare un'eccezione nella sessione Eccezioni (tcuef0105m000). Scegliere Eccezioni per eseguire lo zoom in tale sessione. Se questa casella di controllo non è selezionata, non sarà possibile deselezionare la casella di controllo Configurazione standard Argomenti correlati Eccezioni per identificatori di configurazione Ubicazione di lavoro Il codice dell'ubicazione della stazione di linea in cui viene eseguito il lavoro e in cui devono essere consegnati i componenti di assemblaggio. Sequenza esecuzione Il numero che indica la sequenza in cui devono essere eseguite le operazioni. È possibile eseguire contemporaneamente le operazioni con lo stesso numero di sequenza. Occupazione uomo Il numero di persone che eseguono l'operazione nella stazione di linea. Se nella sessione Parametri Controllo assemblaggio (tiasc0100m000) il parametro Elaborazione transazioni è impostato su Basato su ordine, questo valore verrà utilizzato anche per il calcolo dei costi. Il valore di questo campo può essere zero (0). Occupazione macchina Il numero di macchine utilizzate per eseguire l'operazione nella stazione di linea. Se nella sessione Parametri Controllo assemblaggio (tiasc0100m000) il parametro Elaborazione transazioni è impostato su Basato su ordine, questo valore verrà utilizzato anche per il calcolo dei costi. Il valore di questo campo può essere zero (0). Eccezioni Avvia la sessione Eccezioni (tcuef0105m000). |