| # Copia struttura prodotto standard in struttura personalizzata (tipcs2230m000) Utilizzare questa sessione per copiare una struttura di prodotto standard in una struttura personalizzata per supportare la progettazione per la produzione personalizzata relativa all'ordine cliente. Di seguito viene descritta la procedura di copia: Per ogni articolo standard che deve essere copiato in un articolo personalizzato, ERP LN verifica innanzitutto se il codice dell'articolo standard è presente come codice di un articolo personalizzato. In caso affermativo, è possibile generare automaticamente un nuovo codice articolo personalizzato, in base al primo codice articolo personalizzato libero registrato utilizzando la sessione Progetti (tipcs2101m000). Se necessario, è possibile modificare il nuovo codice. Se non è presente alcun articolo personalizzato per l'articolo standard, i dati dell'articolo standard vengono copiati nel nuovo codice articolo personalizzato (progetto di destinazione). Dopo aver copiato i dati articolo, le distinte base di produzione e le operazioni relative alle parti prodotte vengono copiate nelle distinte base personalizzate e nelle operazioni personalizzate per l'articolo personalizzato (progetto di destinazione). Se è già presente un articolo personalizzato per il progetto di destinazione dell'articolo originario, i dati articolo non vengono copiati per l'articolo personalizzato esistente. L'articolo personalizzato pertinente e la relativa struttura di prodotto personalizzata sottostante sono considerati come sostituti dell'articolo standard. Questo non è valido per il primo livello della distinta base nella struttura di prodotto standard. La distinta base di produzione e le operazioni relative all'articolo standard al livello superiore della struttura di prodotto standard vengono sempre copiate nell'articolo personalizzato esistente per il progetto di copia. Questo avviene dopo l'eliminazione dei dati esistenti precedenti. Quando un articolo standard viene copiato in un articolo personalizzato, vengono copiate anche le relazioni dell'elemento di progettazione. Articolo standard Immettere il codice dell'articolo standard per il quale si desidera copiare la struttura di prodotto in un progetto. Questo codice deve essere stato definito in precedenza nella sessione Articoli - Generale (tcibd0501m000). Copia solo componenti validi per codice identificativo configurazione Numero di riferimento su una riga ordine di vendita o una riga offerta di vendita utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con identificatore di configurazione. Articolo personalizzato Immettere il codice dell'articolo personalizzato in cui deve essere copiato l'articolo standard. Descrizione La descrizione dell'articolo di destinazione. Utilizza data di riferimento del progetto Se la casella di controllo è selezionata, il campo relativo alla data di riferimento viene disattivato e la data di riferimento viene ricavata dal progetto di origine. Se il progetto di origine non dispone di una data di riferimento, ERP LN seleziona l'ora di sistema. Utilizza data di riferimento del progetto La data indicata in questo campo determina che verranno copiate solo le parti della struttura progetto che risultano valide alla data specificata. Metodo di copia per struttura prodotto In questo campo è possibile scegliere di copiare l'intera struttura di prodotto o solo il primo livello oppure di rendere interattivo il processo di copia. Metodo di copia per articoli Utilizzando questo campo è possibile definire se copiare solo gli articoli standard su ordine, sia gli articoli standard su ordine che gli articoli prodotti in modo anonimo oppure tutte gli articoli. Copia tutti i componenti e i prospetti codice ID configurazione Se la casella di controllo è selezionata, l'identificatore di configurazione viene copiato da una struttura di prodotto standard a una struttura personalizzata. È possibile indicare l'unità per cui si desidera copiare l'identificatore di configurazione. Le eccezioni vengono copiate per i cicli di produzione e le operazioni ciclo di produzione che soddisfano le condizioni della data di validità. Copia relazioni elemento di progettazione Se la casella di controllo è selezionata, le relazioni dell'elemento di progettazione vengono copiate nella struttura personalizzata. Argomenti correlati relazioni elemento di progettazione Materiale alternativo Se la casella di controllo è selezionata, vengono copiati anche i materiali alternativi dei componenti distinta base. Se la casella di controllo non è selezionata, i materiali alternativi vengono ignorati dal processo di copia. Argomenti correlati Materiali fino a esaurimento e alternativi e articoli personalizzati Materiale fino a esaurimento Se la casella di controllo è selezionata, vengono copiati anche i materiali fino a esaurimento dei componenti distinta base. Se la casella di controllo non è selezionata, i materiali fino a esaurimento vengono ignorati dal processo di copia. Argomenti correlati Materiali fino a esaurimento e alternativi e articoli personalizzati Genera nuovi codici per articoli personalizzati già esistenti Quando viene immesso un articolo personalizzato, ERP LN genera un nuovo codice articolo. Chiedi prima di generare un nuovo codice articolo Quando viene generato un nuovo codice articolo, ERP LN chiede di confermare l'operazione. Copia Copia l'intervallo selezionato. |