| # Utilizzo fino a esaurimento di scorte rimanenti di articoli obsoleti In questo argomento viene introdotto il concetto di utilizzo di materiale fino a esaurimento. Spesso vengono introdotti nuovi articoli che rendono obsoleti altri articoli. Gli articoli obsoleti non vengono più prodotti o non possono più essere consegnati. Se un articolo di questo tipo è stato utilizzato come materiale in una distinta base, è necessario inserire al posto di tale materiale un articolo sostitutivo con le stesse specifiche. Tuttavia, se nelle scorte è ancora presente una quantità del materiale obsoleto, è necessario utilizzare innanzitutto tale quantità. Il valore del campo Ultima data ordine consentita della sessione Articoli - Ordinazione (tcibd2500m000) determina il momento in cui ERP LN interrompe il riordino del materiale fino a esaurimento. Per impostare nel sistema l'utilizzo fino a esaurimento della quantità rimanente dell'articolo obsoleto, è necessario definire tale articolo come materiale fino a esaurimento nella distinta base. Importante! Questa funzionalità è disponibile soltanto se la casella di controllo Utilizzo fino ad esaurimento - Utilizzo materiali alternativi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Restrizioni I materiali fino a esaurimento e i materiali alternativi hanno la stessa quantità netta del materiale standard. Per quanto riguarda caratteristiche quali lo scarto e la resa, i materiali fino a esaurimento e i materiali alternativi hanno esattamente gli stessi valori del materiale standard. Ai materiali fino a esaurimento, ai materiali alternativi e al corrispondente materiale standard possono essere associati magazzini differenti, ma è necessario che tali magazzini appartengano allo stesso gruppo. I materiali fino a esaurimento e i materiali alternativi hanno le stesse relazioni materiale-ciclo di produzione dell'articolo standard. Se un componente presente in una riga distinta base è un articolo standard, ossia un articolo con un segmento di progetto vuoto, anche i materiali fino a esaurimento e alternativi associati devono essere componenti standard. Se un componente presente in una riga distinta base è un articolo di progetto, ossia un articolo con un segmento di progetto specificato, i segmenti di progetto dei materiali fino a esaurimento e alternativi associati devono essere in uno dei seguenti stati: Specificato con lo stesso progetto del segmento di progetto dell'articolo principale Vuoto (l'alternativa è un articolo standard) Se un componente presente in una riga distinta base è un articolo fantasma, per tale componente non è possibile definire un materiale fino a esaurimento o un materiale alternativo. Verifiche relative ai materiali fino a esaurimento In base alle impostazioni dei parametri, ERP LN può verificare la necessità di utilizzare un materiale fino a esaurimento in uno qualsiasi dei momenti indicati di seguito: Quando in Enterprise Planning vengono generati ordini di produzione pianificati. Quando il sistema genera un ordine di produzione nel modulo Gestione reparto produzione (SFC). Quando viene rilasciato un ordine di produzione. Quando viene eseguita la sessione Generaz. art. alternativi per mat. stimati (ticst0216m000) per gli ordini di produzione esistenti. Quando in Warehousing viene generato un avviso di uscita. Per ulteriori informazioni, vedere Ricerca di materiali alternativi. Utilizzo di revisioni e della gestione per lotti al posto di materiali fino a esaurimento Se si utilizza il modulo Gestione dati progettazione (EDM) per controllare le modifiche apportate a una distinta base e le revisioni successive vengono collegate allo stesso codice articolo in una riga distinta base, non è possibile utilizzare la funzionalità "fino a esaurimento". In una situazione del tipo sopra descritto, è possibile utilizzare la gestione per lotti e applicare il metodo di uscita FIFO. Il metodo di uscita FIFO (First In First Out) assicura infatti che prima della nuova revisione vengano utilizzate le revisioni obsolete. Argomenti correlati Sostituzione di un articolo obsoleto utilizzato come materiale in distinte base Materiali fino ad esaurimento e materiali alternativi in Enterprise Planning Materiali alternativi presenti in distinte base Definizione di materiali alternativi Materiali fino a esaurimento e alternativi e articoli personalizzati |