| # Calcolo dei costi di dimensione lotto Nell'ambito della procedura di ottimizzazione dei parametri logistici, ERP LN calcola il costo totale per il periodo ottimizzato. Nota Il calcolo considera solo il periodo di tempo specificato nella sessione Valori di costo risorsa (cprao3120m000). Calcolo
     TC = ICC + COI + SCN + SCO
In cui:
TC | costo totale nel periodo ottimizzato
ICC | costo di immobilizzo scorte
COI | costo degli articoli obsoleti
SCN | costo di attrezzaggio (tasso normale)
SCO | costo di attrezzaggio (tasso straordinario)
Costo di immobilizzo scorte
     ICC = AIL * (IP/100)* C * L
In cui:
ICC | costo di immobilizzo scorte
AIL | livello medio scorte
IP | percentuale costo scorte
C | costo del materiale dell'articolo (costo standard)
L | durata temporale (in giorni)
Esempio: costo di immobilizzo scorte Dati:
AIL | 1200 kg (livello medio scorte)
IP | 0.1 %/giorno (percentuale costo scorte)
C | 45 $/kg (valore del materiale)
L | 30 giorni (durata temporale)
    ICC = AIL * (IP/100)* C * L
Risultato del calcolo: ICC = 1620 $ (costo di immobilizzo scorte per un periodo di 30 giorni) Costo degli articoli obsoleti
     COI = AIL * C * (Ri/100) * L/F
In cui:
COI | costo degli articoli obsoleti
AIL | livello medio scorte
C | costo del materiale dell'articolo (costo standard)
Ri | rischio di diventare obsoleto (percentuale giornaliera)
L | durata temporale (in giorni)
F | numero di volte in cui l'articolo viene prodotto nel periodo
Esempio: Costo degli articoli obsoleti Dati:
AIL | 1200 kg (livello medio scorte)
C | 45 $/kg (valore del materiale)
Ri | 1 %/giorno (rischio di diventare obsoleto)
L | 30 giorni (durata temporale)
F | 20 (numero di volte in cui l'articolo viene prodotto nel periodo)
     COI = AIL * C * (Ri/100) * L/F
Risultato del calcolo CAO = 810 $ (costo di articoli obsoleti)
     AIL = D / (2 * F)
In cui:
D | domanda totale del periodo (espressa in unità scorte)
F | numero di volte in cui viene prodotto l'articolo
Esempio: livello medio scorte Dati:
L | 30 giorni (durata temporale)
D | 48.000 kg (domanda totale del periodo)
Se il ripristino delle scorte viene effettuato una volta ogni 30 giorni, fino ad un livello di 48.000 kg, il livello medio è pari a 24.000 kg. Tuttavia, se il ripristino delle scorte viene effettuato 20 volte ogni 30 giorni, fino ad un livello di 2.400 kg, il livello medio è pari a 1.200 kg.
     AIL = D / (2 * F)
Risultato del primo calcolo:
F | 1 (numero di volte in cui viene prodotto l'articolo)
AIL | 24.000 kg (livello medio scorte)
Risultato del secondo calcolo: F = 20 LMS = 1.200 kg
     F = D / LS
In cui:
F | numero di volte in cui viene prodotto l'articolo
D | domanda totale del periodo (espressa in unità scorte)
LS | dimensione del lotto
Costo di attrezzaggio (tasso normale)
     SCN = F * S' * R * (1 + SR/100)
In cui:
SCN | costo di attrezzaggio (tasso normale)
F | numero di volte in cui viene prodotto l'articolo
S' | tempo di attrezzaggio nel corso del normale orario lavorativo [espressa in ore]
R | tasso operazione (costo orario)
SR | percentuale del tasso di attrezzaggio per la risorsa
Costo di attrezzaggio (tasso straordinario)
     SCO = F * S" * R * (1 + SR/100) * (1 + OR/100)
In cui:
SCO | costo di attrezzaggio (tasso straordinario)
S" | durata dell'attrezzaggio nel corso delle ore di lavoro straordinario [espressa in ore]
OPPURE | percentuale tasso straordinario
Nella sessione Valori di costo risorsa (cprao3120m000) è possibile definire i dati riportati di seguito: Data di inizio Data di fine Percentuale tariffa lavoro straordinario (OR) Change Over Tariff (SR) Percentuale di rischio per Giorno (Ri) Percentuale costo scorte (IP) Il risultato del calcolo viene visualizzato nella sessione Articoli del piano - Dimensioni lotto ottimizzate (cprao3110m000). Argomenti correlati Algoritmo di ottimizzazione per parametri logistici Calcolo del costo di articoli obsoleti |