| # オーダ管理/バッチ供給の設定とオーダの生成 オーダ管理/バッチ供給システムは、次のような場合に適用できます。 組立からのトリガ (たとえば、ラインセグメントやレポートの完了など) を処理することによって、供給がトリガされる場合。特定のオーダごとに供給が行われるのではなく、オーダがバッチ処理されます。 毎日、複数の供給コンテナなどの速達便を使用する場合。 大量の部品を扱う場合。 設定 オーダ管理/バッチ供給供給システムを使用して工程倉庫に供給できるようにするには、倉庫 - 品目 (whwmd2110s000) セッションで次のマスタデータを定義する必要があります。 供給システム: オーダ管理/バッチ供給 供給を別の倉庫から発生させる必要がある場合は、供給元倉庫チェックボックスをオンにして、供給倉庫を指定します。 供給を発注先またはワークセンタから発生させる必要がある場合は、供給元倉庫チェックボックスをオフにします。供給をワークセンタまたは発注先のどちらから発生させるかは、品目タイプに応じて次のように異なります。 品目タイプが購買の場合、供給は発注先から発生させる必要があります。供給の発生元として、購買元の取引先および出荷元取引先を指定できます。購買元の取引先および出荷元取引先が指定されていない場合、ERP LN では品目 - 購買取引先 (tdipu0110m000) セッションから該当品目のデフォルトの発注先を取得します。 品目タイプが製造の場合、供給はワークセンタから発生させる必要があります。ERP LN では、製造の工程管理モジュールからワークセンタを取得します。 トリガ開始ステーション 必要な資材の供給をトリガする組立ラインステーションまたはワークセンタを指定します。 注意 オーダ管理/バッチ供給供給システムを選択できるのは、倉庫のタイプが工程の場合だけです。 オーダ生成 オーダ管理/バッチ供給供給システムを使用する場合、供給オーダは組立ラインからのトリガにもとづいて生成されます。ERP LN では、別の (より早い段階の) ラインステーションで特定のイベントが発生したときに、特定のラインステーションで必要な商品の供給を開始するように指定できます。供給オーダのトリガに使用できる固定組立ラインイベントの数は、ERP LN で定義されます。より早い段階のラインステーションに対してこれらの固定イベントのいずれかが発生した場合に、どの供給オーダをトリガしなければならないかを指定できます。 1 つの供給オーダによって供給される数量は、複数の組立オーダの所要量によって決定されます。実際の供給オーダが生成される前にトリガは一時的に保管されるので、同じ倉庫の同じ品目に対するすべてのトリガが、組立オーダの数に関係なく 1 つの供給オーダに結合されます。この結果、供給される数量は、特定の供給オーダが作成される前に作成されたトリガから発生した商品すべての合計になります。これは、供給オーダが見込であること、さらにはオーダ管理/バッチ供給であることも意味します。 |