| # 有効値 完了時 製造オーダを完了とレポートしたときに、完成品のシリアル番号がシリアル完成品 - 完成状態ヘッダ (timfc0110m000) セッションで生成されます。 文書出力時 製造オーダ文書を出力したときに、完成品のシリアル番号がシリアル完成品 - 完成状態ヘッダ (timfc0110m000) セッションで生成されます。 発行時 製造オーダを発行したときに、完成品のシリアル番号がシリアル完成品 - 完成状態ヘッダ (timfc0110m000) セッションで生成されます。 マニュアル 製造処理が確定した時点では、シリアル番号は生成されません。ユーザが決定した製造処理の特定の時点で、シリアル番号が生成されます。シリアル番号を生成するには、シリアル完成品 - 完成状態ヘッダ (timfc0110m000) セッションを開始して、特定メニューでシリアル番号の生成をクリックします。または、シリアル番号フィールドにシリアル番号をマニュアルで入力することもできます。 関連トピック 製造 におけるシリアル番号付品目 |