| # 製造オーダ - 機能の概要 製造オーダは、品目を製造するオーダ、および製造を実施する条件 (たとえば、用いられている工順、納期、オーダ数量) から構成されています。 製造オーダは次の目的に使用できます。 見込品目の製造 標準生産製造 カスタマイズ品目の製造 製造オーダの発生元 製造オーダは通常、MRP などの計画アルゴリズムにより生成され、その後で工程管理モジュールに転送されます。製造オーダはマニュアルで作成することもできます。 新しい製造オーダの処理 新規に製造オーダを作成すると、製造オーダの実行に必要なデータがすべて設定されます。このデータは具体的には、見積資材、作業計画、倉庫オーダなどのデータです。 オーダの状況 製造オーダは、次のようないくつかのオーダ状況を経ます。 計画済 文書出力済 発行済 その他オーダ状況は、どのアクションを製造オーダで実行できるかを決定します。 見積原価および実際原価 製造オーダの見積原価は、部品表および工順 (見積原価) にもとづきます。製造時に転記 (実際原価計算) される時間および資材は、実際に消費されたものを対象としています。製造オーダは、クローズすることにより結果が計算されます。 関連トピック 製造オーダの発生元 製造オーダの処理 製造オーダ状況 完了としてレポート 再作業オーダ 購買品目の製造オーダ 見積/実際の材料費 SFC (工程管理) と会計の統合 |