| # 品目 - 工順 (tirou1101m000) セッションの目的: 品目固有の工順および標準工順に対する工順コードを一覧表示、定義、メンテナンスします。 複数の工順コードを品目に割り当てることにより、複数の工順を定義できます。連続生産品目および連続生産品目に定義されている各工順について、ワークセンタ (該当する工順のボトルネックワークセンタ) が特定されます。また、ボトルネック作業の生産速度も算出されます。 注意 工順パラメータ (tirou0100m000) セッションのデフォルト工順フィールドに指定されたコードと同じ工順コードが必要です。オーダ数量依存工順が適用できない場合、この工順コードがデフォルトとして使用されます。 関連トピック 工順を設定するには 作業の場所と機能 標準工順 オーダ数量依存の工順 原価計算のための工順選択 製造品目 工順により製造される品目。このフィールドが空の場合は、このセッションで定義された工順が標準工順になります。 関連トピック 標準工順 工順 品目を製造するために必要な作業の順序 作業ごとに、段取時間やサイクル時間に関する情報に加え、タスク、機械、ワークセンタが指定されます。 工順コードにより、対応する工順を使用する製造オーダに関して ERP LN で出力される必要がある工順シートが識別されます。各標準製造品目ごとに複数の (代替) 工順を選択できます。工順の選択は、オーダ数量 (品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションの数量依存工順フィールド) によって決まる場合があります。 標準工順 このチェックボックスがオンの場合、作業順序が標準工順とリンクし、複数の品目に適用できます。標準工順コードフィールドには、標準工順コードが含まれます。 関連トピック 標準工順 標準工順コード 標準工順チェックボックスがオンの場合、このフィールドには標準工順コードが含まれている必要があります。 関連トピック 標準工順 工順単位 工順の基準となる製造品目の数量。工順数量によって、品目の工順に短い作業時間を含めることができます。 例
工順数量 | 100
サイクル時間 | 60 分
60 分間に 100 品目が製造されます。したがって、1 品目の作業時間は 0.6 分になります。 標準工順チェックボックスがオンの場合、ERP LN には選択されている標準工順のデフォルトの工順数量が表示されます。 この工順数量は、標準工順チェックボックスをオフにしないと変更できません。 工順単位 品目の在庫の計測単位。たとえば、個、キログラム、1 ダース、メートルなどがあります。 棚卸単位は、計測を変換する際の基準単位としても使用されます。特に、購買オーダや販売オーダのオーダ単位や価格単位に関する変換で使用されます。これらの変換では、常に基準単位として棚卸単位が使用されます。このため、棚卸単位はすべての品目タイプ、また在庫として保存できない品目タイプにも適用できます。 上限オーダ数量 工順の最大数量。オーダ数量にもとづいて作業順序が決定されます。 関連トピック 工順を設定するには オーダ数量依存の工順 例外あり このチェックボックスがオンの場合、 例外がこの工順とリンクされます。言い換えると、工順は有効化構成管理されます。有効化構成モジュールで工順の例外を削除した場合、このチェックボックスはオフになります。 注意 標準工順に例外を定義することはできません。 関連トピック 有効化構成の概要 スケジュールエリア 生産日程計画が定義されている物理的エリアまたは製造ラインの一部。スケジュールエリアは繰返生産品目に対して定義されます。 関連トピック スケジュールエリア ボトルネックワークセンタ 連続生産品目および定義されている各工順ごとにボトルネックワークセンタが ERP LN により特定され、このフィールドに表示されます。 ボトルネックワークセンタは、ボトルネックの計算...オプションを選択するか、ボトルネックワークセンタおよび生産速度の計算 (tirou1201m000) セッションを実行することで決定されます。 関連トピック ボトルネックワークセンタおよびレートの計算 修正済ボトルネックワークセンタ 自動更新チェックボックスがオンの場合、このフィールドにはボトルネックワークセンタフィールドの値が自動的に設定されます。異なるボトルネックワークセンタを入力してもかまいません。その場合は、この新しいワークセンタのデータが ERP LN で使用されます。 関連トピック ボトルネックワークセンタおよびレートの計算 生産速度 計算された生産速度 関連トピック ボトルネックワークセンタおよびレートの計算 修正済生産速度レート 生産速度の修正済の値。この速度はオーダ計画で使用されます。 最終計算日 生産速度が最後に計算された日付 最終修正日 ボトルネックワークセンタの生産速度が更新された日付 自動更新 このチェックボックスがオンの場合、 修正済ボトルネックワークセンタフィールドと修正生産速度フィールドに、それぞれの計算値が自動入力されます。 このチェックボックスがオフの場合、 修正済ボトルネックワークセンタフィールドに指定したワークセンタが優先され、計算で得られたボトルネックワークセンタは無効になります。 / 生産速度を表す時間単位 標準構成 このチェックボックスがオンの場合、工順は品目の標準構成の一部です。工順に関連する原価が、標準原価に含まれます。標準 構成チェックボックスがオフの場合、工順は品目の標準構成に含まれません。工順に関連する原価が、標準原価に含まれません。 標準 構成チェックボックスと例外 (tcuef0105m000) セッションの有効チェックボックスの設定の組合せによって、工順を特定の有効化コードに使用するかどうかが指定されます。 標準 構成チェックボックスがオンで、かつ工順にリンクされた例外の有効チェックボックスがオフの場合、特定の有効化コードまたは所要に対して工順が省略されます。 標準 構成チェックボックスがオフで、かつ工順にリンクされた例外の有効チェックボックスがオンの場合、特定の有効化コードまたは所要に対して工順が追加されます。 注意 工順に例外が添付されているものの、予備部品の販売や有効化構成でない完成品に関して例外を使用しなくとも済む場合には、このチェックボックスをオフにできます。 関連トピック 有効化構成の概要 コピー 工順のコピー (tirou2201m000) セッションを開始します。 ボトルネックの計算... ボトルネックワークセンタおよび生産速度の計算 (tirou1201m000) セッションを開始します。 ボトルネックワークセンタおよびレートの計算を参照してください。 キュー、待機および移動時間の削除 キュー、待機および移動時間の削除 (tirou1220m000) セッションを開始します。 作業 工順作業 (tirou1102m000) セッションを開始します。 ファントム工順関係 ファントム工順関係 (tirou1103m000) セッションを開始します。 例外 例外(tcuef0105m000) セッションを開始します。 |