| # 設計品目 (tiedm0110m000) セッションの目的: 設計品目を定義および修正します。 注意 構成不能品目のみを選択できます。 購買構成可能品目の調達に関する詳細情報については、下記を参照してください。 ｢組立管理｣ - ｢マスタデータの設定｣ での構成品目の調達 ｢組立管理｣ - ｢部品表の設定｣ での構成品目の調達 ｢製品バリアント｣ - ｢購買構成可能品目｣ 既存の品目を修正するには、該当する品目をダブルクリックします。新しい品目を定義するには、[挿入] ボタンをクリックします。[削除] ボタンで品目を削除できます。 設計品目が次のものの場合は、設計品目を削除できません。 設計部品表の構成要素になっている 部品表一括変更別設計品目 (tiedm3122m000) セッションで記録されている 設計品目を含む/除く (tiedm3121m000) セッションで記録されている 設計品目を削除する場合は、その設計品目の次のデータも削除します。 設計品目 - 品目関係 (tiedm1101m000) セッションで定義された、設計品目と品目の関係 設計部品表 設計部品表のコピーデータ 改訂 特定メニューから次のセッションを開始できます。 設計品目の改訂 (tiedm1100m000) 設計品目別参照指示 (tiedm0120m000) 関連トピック 設計データ管理の要約 設計品目 品目への設計品目のコピー 設計部品表 参照指示の概要 製造と文書管理の統合 組立製造用の設計部品表 一般 設計品目 開発処理の品目 設計品目の複数の改訂を定義できます。一般に、最新の改訂はまだ設計かテストのフェーズで、他の改訂が製造に取り込まれており、古い改訂は廃止されています。 通常品目が改訂管理可能になるのは、設計データ管理モジュールからコピーされた場合だけです。 注意 構成不能品目のみを選択できます。 記述 設計品目の記述を入力します。 検索キー I 設計品目を検出するためのテキストを入力します。 検索キー II 設計品目を検出するためのテキストを入力します。 設計プロジェクト 設計活動を管理するために使用できる設計品目のプロジェクト 設計品目参照 このフィールドを使用して、設計品目に関する別の記述テキストを入力できます。 品目タイプ 品目の分類。たとえば、購買品目、製造品目または設備品目であるかどうかを識別できます。品目のタイプに応じて、特定の機能のみがこの品目に適用されます。 設計品目は、次の品目のいずれかです。 製造 購買 設計モジュール デフォルト供給ソース デフォルトで品目を供給するソース品目は、使用購買オーダ、製造オーダ、組立オーダ、または倉庫オーダを使用して供給できます。 デフォルト供給ソースにより、どのタイプのオーダを使用して品目を供給するかが決まりますが、一般的にはこのデフォルトに代えて、別のソースを指定できます。 この品目の販売オーダを入力し、品目の手持在庫が十分でない場合に、このフィールドを使用すると、ERP LN でどのようなタイプの供給オーダを作成する必要があるのかを判断できます。 有効値は次のとおりです。 工程 製造オーダの作成によって取得される品目 組立 組立オーダの作成によって取得される品目 購買 購買オーダの作成によって取得される品目 品目タイプが製造または一般である場合、このフィールドは工程または組立にすることができます。 品目タイプが設計モジュールである場合は、このフィールドは組立となり、変更できません。 品目タイプが購買である場合は、このフィールドは購買となり、変更できません。 関連トピック 組立品目 品目グループ 類似の特徴を持った品目グループ。各品目は特定の品目グループに属しています。品目グループは品目タイプと組み合わせて使用し、品目デフォルトを設定します。 オーダ方針 品目の製造方法またはオーダ方法を管理するオーダパラメータ 次の値を指定できます。 見込: 顧客オーダに関係なく、品目の製造または購買が行われます。 受注: 品目に対して顧客オーダが登録されている場合にのみ、品目の製造または購買が行われます。 指定可能な値 オーダ方針 製品タイプ ソート基準および選択基準として使用される、ユーザ定義可能な品目グループデータ。製品タイプは、製造を目的に同類の特徴で品目を分類することを意図しています。 選択コード ユーザ定義可能な品目グループデータ。選択コードを使用して、色、直径、製品有効期限などで品目を選択することができます。 注意 選択コードは情報としての用途にのみ使用されます。 改訂のシリーズ 設計品目改訂を設計品目の改訂 (tiedm1100m000) セッションで作成すると、改訂のシリーズパラメータを使用して、その改訂を識別するためのコードが生成されます。 このフィールドのデフォルト値は、設計データ管理パラメータ (tiedm0100m000) セッションの改訂のシリーズフィールドで変更できます。デフォルト値を変更した場合、番号シリーズは先頭から再び開始されます。 品目シグナル 品目シグナルのコード 設計品目を標準品目にコピーするプロセスで、品目シグナルコードは、設計データ管理パラメータ (tiedm0100m000) セッションの品目シグナルコードのコピーチェックボックスがオンの場合にのみコピーできます。 備考 設計品目に関する追加情報 注意 情報のデフォルト値は、品目 - 一般デフォルト (tcibd0102s000) セッションから取得されます。 構成 有効化構成完成品 このチェックボックスがオンの場合、設計品目は有効化構成品目です。 品目を有効化構成にできるのは、導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0100s000) セッションで有効化構成チェックボックスがオンになっている場合に限ります。 注意 有効化構成を使用している場合は、通常、完成品を有効化構成として定義します。他の有効化コードが異なる構成要素は、有効化構成にする必要はありません。 関連トピック 設計データ管理 (EDM) における有効化構成 有効化構成の概要 交換可能 このチェックボックスがオンの場合、この設計品目は他の有効化構成交換可能設計品目と交換できます。 有効化構成パラメータ (tcuef0100s000) セッションのすべての有効化コードを交換可能チェックボックスをオンにすると、現在のチェックボックスが自動的にオンになります。この設定は、このセッションでは変更できません。 有効化コードを使用して製品変更を管理する場合は、このチェックボックスをオンにします。変更管理を使用する場合は、このチェックボックスをオフにします。 注意 現在のセッションで有効化構成完成品チェックボックスがオフの場合、このチェックボックスは使用できません。 関連トピック 有効化コードの交換可能性 設計データ管理 (EDM) における有効化構成 有効化構成の概要 CHM管理 このチェックボックスがオンの場合、承認手順が設計品目にリンクします。承認手順は、データ管理の変更管理で実行する必要があります。 関連トピック 設計部品表を変更するには - マニュアル手順 設計部品表 - 自動手順を変更するには CO別発効日 このチェックボックスがオンの場合、改訂の発効日がデータ管理の承認手順の際に設定されます。この発効日は、設計品目データが製造部品表にコピーされた後で部品表ラインの発効日として使用されます。このチェックボックスがオフの場合、改訂の承認にデータ管理がまだ使用されていても、設計品目改訂の発効日と失効日をマニュアルで入力する必要があります。 複数のCO このチェックボックスがオンの場合、複数の変更提案 (複数の CO) を改訂にリンクできます。また、最初に承認された変更提案によって改訂が承認されます。このチェックボックスがオフの場合、1 つの変更提案しか改訂にリンクできません。 コピー元 P 品目別新規改訂使用可能 このチェックボックスが適用されるのは次の場合です。 工程 PBOM を EBOM にコピー (tiedm0205m000) セッションを使用して、設計変更などのために、品目の製造部品表を設計データ管理にコピーする場合 製造部品表に、設計データ管理での以前の設計活動で得られた品目が含まれている場合。このような品目には、改訂番号がすでに割り当てられています。 このチェックボックスがオンの場合、このセッションで定義されている設計品目の新規改訂が作成されます。 このチェックボックスがオフの場合、設計品目の新規改訂が作成されません。 テキスト このチェックボックスがオンの場合、テキストが表示されます。 設計品目の改訂 設計品目の改訂 (tiedm1100m000) セッションが開始されます。 |