| # ラインステーションバリアント - 作業 (tiasc2122m000) セッションの目的: ラインステーションバリアントに関連する作業を表示し、追加または修正します。 修正できるのは、オーダ固有の LSV だけです。詳細については、ラインステーションバリアントとラインステーションオーダのオンラインマニュアルトピックを参照してください。 特定メニューから、ラインステーションバリアント - 組立部品 (tiasc2121m000) セッションを開始して、ラインステーションバリアントに引き当てられている部品を表示できます。 注意 ラインステーションオーダの時間がすでにバックフラッシュされている場合には、オーダ固有のラインステーションバンリアントに対して ｢LSV-組立部品｣ の内容を変更することはできません。 関連トピック ラインステーションバリアントとラインステーションオーダ ラインステーションバリアント 特定のラインステーションで複数の組立オーダに使用される同一の作業および資材を保持します。このため、同一の作業および資材は、組立オーダごとに保存するのではなく、一度だけ保管すればすみます。ラインステーションバリアントを使用すると、必要となるデータの記憶量は少なくなり、パフォーマンスも向上します。 例 幅が広いものと幅が狭いものの 2 つのタイプの車輪など、特徴が異なる自動車を製造するとします。車輪が取り付けられる車輪のラインステーションでは、それ以外の仕様に関係なく、幅が広い車輪を持つすべての自動車が 1 つのラインステーションバリアントになり、幅が狭い車輪を持つ自動車がもう 1 つのラインステーションバリアントになります。これは、車輪のラインステーションではこれ以外の仕様は関係ないためです。 ステーション LSV が適用されるラインステーション オーダ LSV がオーダ固有の場合に、LSV が固有とされるオーダがこのフィールドに表示されます。 注意 このフィールドは、選択されている LSV がオーダ固有の場合にだけ表示されます。 関連トピック ラインステーションバリアントとラインステーションオーダ プロ セス このフィールドは使用されていません。まだ使用可能になっていない機能のために予約されています。 作業 LSV とリンクしている作業 作業バリアント このフィールドは使用されていません。まだ使用可能になっていない機能のために予約されています。 作業バリアント このフィールドは使用されていません。まだ使用可能になっていない機能のために予約されています。 オリジナル 作業 このチェックボックスがオンの場合、作業は変更されていません。 このチェックボックスがオフの場合、組立作業のいずれか 1 つのフィールドが変更されています。これは LSV がオーダ固有の場合にのみ可能です。 このチェックボックスは、出力結果を確認するために使用されます。オリジナルを出力する必要がある場合、このチェックボックスがオンになっている作業が出力されます。差異を出力する必要がある場合、このチェックボックスがオフになっている作業が出力されます。 関連トピック ラインステーションバリアントとラインステーションオーダ 作業チーム 作業を行う従業員のチーム 実行 順序 作業を行う順序 指示書 このチェックボックスがオンの場合、指示書テキストが存在します。 タスク 品目を製造または修理するための活動。たとえば、切断、穴あけ、塗装などです。 タスクはワークセンタで実行され、機械と関連付けることができます。 サイクル時間 ERP LN で 1 つの生産単位が完了してから次の生産単位が完了するまでの時間。たとえば、1 時間あたり 120 個の割合で組み立てられるモータのサイクル時間は 30 秒です。 またサイクル時間は、製品が組立ラインの 1 つの位置にとどまる時間、あるいはワークステーションで品目の 1 つの作業が実行される時間 (段取時間を除く) とも等しくなります。 サイクル時間単位 時間、分、または秒 作業必要人員数 作業を行うために必要な作業者数 この値は、｢ライン組立管理｣ (LAC) のラインステーション割当から取得されます。この情報は、オーダ基準の取引処理に限り使用されます。ラインステーション基準の取引処理では、ラインステーションレベルの割当から作業必要人員数が取り出されます。 作業必要機械数 作業を行うために必要な機械の台数 この値は、｢ライン組立管理｣ (LAC) のラインステーション割当から取得されます。この情報は、オーダ基準の取引処理に限り使用されます。ラインステーション基準の取引処理では、ラインステーションレベルの割当から作業必要機械数が取り出されます。 組立部品 クリックすると、ラインステーションバリアント - 組立部品 (tiasc2121m000) セッションが開始されます。 |