| # 製造処理データの発行 (tibod0200m000) セッションの目的: 製造パッケージのデータを Infor ION に発行して、他のソフトウェアアプリケーションに転送します。 このセッションで次のデータを転送できます。 製造オーダ 組立オーダ 通常、このセッションからデータを発行するのは一度です。ただし、発行プロセスでエラーが発生した場合や、その他のソフトウェアアプリケーションで新しいデータのセットを必要とする場合には、このセッションに戻ることができます。 データを発行する前にシミュレーションを実行すると、データ内のエラーを特定できます。 注意 このセッションのタブは、ビジネスオブジェクト文書 (BOD) 内の名詞を示します。 メッセージはすべての受信者に配信されます。 このセッションでは最初に製造オーダを発行し、次に組立オーダを発行します。 関連トピック BOD 発行用に ERP LN を構成するには [開始] および [終了] フィールドを使用するには 製造オーダ - 機能の概要 組立オーダ オプション モード BOD 発行のアクションモード サイズ シミュレートオプションを選択し、このフィールドの値がゼロより大きい場合には、この数のレコードがシミュレートされます。このフィールドの値がゼロの場合は、選択範囲内にあるすべてのレコードがシミュレートされます。 例 100の 値を入力した場合は、選択基準内の最初の 100 個のレコードがシミュレートされます。 会社 データの発行対象とする会社の範囲 Log Published DocumentIDs このチェックボックスがオンの場合、発行された BOD の ID がログファイルに記録されます。 保管場所 発行された ID の書込先となるサーバまたはクライアント ディレクトリ 発行された ID の書込先となるサーバまたはクライアント上のディレクトリ 製造オーダ I 工程 このチェックボックスがオンの場合、 製造オーダが発行されます。 関連トピック 製造オーダ - 機能の概要 製造オーダ 製造オーダの範囲 計算オフィス 製造オーダの選択対象とする計算オフィスの範囲 工順 工順の範囲 製造開始日 製造開始日の範囲 製造開始日は最初の作業の開始日です。 計画納期 計画納期の範囲 計画納期は、製造オーダにより製造される品目の納入を計画する日付です。 オーダ状況 製造オーダの進捗状況を示す、製造オーダに割り当てられている状況。計画済、文書出力済、発行済などがあります。 関連トピック 製造オーダ状況 [開始] および [終了] フィールドを使用するには 確定クローズを含む このチェックボックスがオンの場合、セッションは、確定クローズされた製造オーダも発行します。 製造オーダ取引の削除 (ticst3200m000) セッションでオーダの会計取引がすべて削除された場合、製造オーダは確定クローズになります。 製造オーダ II 組立 このチェックボックスがオンの場合、 組立オーダが発行されます。 関連トピック 組立オーダ 組立オーダ 組立オーダの範囲 計算オフィス 製造オーダの選択対象とする計算オフィスの範囲 組立ライン 製造オーダの選択対象とする組立ライン 組立開始日 組立開始日の範囲 計画オフライン日 計画オフライン日の範囲 組立オーダ状況 組立オーダ状況の範囲 関連トピック 組立オーダ 処理 処理が開始されます。 |