| # 製造倉庫オーダ概要 (timfc0101m100) セッションの目的: 品目、倉庫、シリアル番号、ロット、改訂、有効化コード、倉庫、または倉庫 (あるいはこれらの組合せ) をキーにして製造倉庫オーダを検索します。 たとえば、セッションのヘッダには特定のロットコード、品目コード、またはシリアル番号を入力できます。その後で適用をクリックすると、そのロットコード、品目コード、またはシリアル番号に関係する製造オーダと製造倉庫オーダラインが表示されます。 このセッションは、工程におけるさまざまな状況の処理に便利です。たとえば、移送先がわからない特定のシリアル番号を持つ資材を工程で見つけたオペレータは、このセッションでシリアル番号を入力して資材を必要としている製造オーダを見つけることができます。本来のオーダに対して資材が必要とされなくなった時点で、工程オペレータはその資材を使用できる他のオーダを探すことも、その資材を倉庫に返すこともできます。 ロット番号またはシリアル番号の検索 特定のロット番号またはシリアル番号に関連したオーダを検索する際に、検索結果が常に生成されるとはかぎりません。品目のロット選択フィールドが任意で、複数ロットチェックボックスがオンの場合、これは 1 つのオーダに複数のロット番号が使用されることを意味します。その結果、それらのロットコードのどれかに関係した製造倉庫オーダを製造倉庫オーダ概要 (timfc0101m100) セッションで検索することができません。 同様のことがシリアル番号付品目についても言えます。複数シリアルチェックボックスがオンの場合、1 つのオーダで複数のシリアル番号が使用されます。その結果、それらのシリアル番号のどれかに関連した製造倉庫オーダを製造倉庫オーダ概要 (timfc0101m100) セッションで検索することができません。 関連トピック 資材出庫の概要 有効化コード 製造倉庫オーダを選択する有効化コード 関連トピック 有効化構成の概要 改訂 製造倉庫オーダを選択する改訂 関連トピック 設計品目 ロットコード 製造倉庫オーダを選択するロットコード 関連トピック ロット管理 シリアル番号 製造倉庫オーダを選択するシリアル番号付品目 関連トピック シリアル番号付品目の概要 ワークセンタ 製造倉庫オーダを選択するワークセンタ 倉庫 製造倉庫オーダを選択する倉庫 出荷済ラインのみ このチェックボックスがオンの場合、 ブロック済ラインのみ このチェックボックスがオンの場合、 ブロックチェックボックスがオンの製造倉庫オーダだけが表示されます。 次の納入のみ 1 つの資材に出庫数量と次の納入数量両方が存在する場合、この資材には出庫数量用のものと次の納入数量用のものの 2 つの製造倉庫オーダがあります。 このチェックボックスがオンの場合、次の納入に相当する製造倉庫オーダだけが表示されます。つまり、この数量は将来の日付または時間に出庫されます。 注意 次の納入が適用されるのは、資材として使用される品目だけです。 連番 連続した活動のデータレコードやステップを識別する番号。連番は、多くのコンテキストで使用されます。ERP LN では通常、後続の品目やステップに対して連番が生成されます。状況に応じて、この番号を変更することができます。対応するパラメータを設定することにより、採番方法を調整できます。 製造オーダ 指定された納期で指定された数量の品目を製造するオーダ 位置 製造オーダの資材の位置番号 取引タイプ 在庫移動のタイプ。出庫または入庫のいずれかです。 出庫と入庫の意味は、その品目が資材であるか完成品であるかによって決まります。 取引タイプが出庫の場合 資材が倉庫から工程に出庫されます。 オーダの転送の場合、資材は中央倉庫から工程倉庫に出庫されます。 完成品が倉庫から工程に戻されます。 取引タイプが入庫の場合 資材が工程から倉庫に送られます。 オーダの転送の場合、資材は工程倉庫に入庫されます。 完成品は倉庫に入庫されます。 注意 再作業の場合、または倉庫に戻された資材の場合、出庫と入庫の意味は、前述の意味とは逆になります。 関連トピック 工程倉庫の使用 関連オーダタイプ 製造倉庫オーダの基礎になるオーダタイプ 工程 転送。詳細は、転送オーダを参照してください。 関連トピック 工程倉庫の使用 関連オーダ番号 製造倉庫オーダのリンク先であるオーダ番号 次の納入 このチェックボックスがオンの場合、製造倉庫オーダには次の納入である資材数量が示されます。つまり、この数量は将来の日付または時間に出庫されます。 作成日 製造倉庫オーダが完成品に関するものである場合、この日付は製造オーダの要求納期を表します。 製造倉庫オーダが資材に関するものである場合、この日付は工程で資材が必要となる日付を表します。 出荷元タイプ 品目の出荷元である保管場所。次のいずれかです。 倉庫 ワークセンタ 出荷元タイプは、取引タイプと関連付けられています。 出荷元コード 品目の出荷元である倉庫またはワークセンタのコード 出荷先タイプ 品目の出荷先である保管場所。次のいずれかです。 倉庫 ワークセンタ 出荷先タイプは、取引タイプと関連付けられています。 出荷先コード 品目の出荷先である倉庫またはワークセンタのコード 倉庫 資材 (資材表示) または完成品 (完成品表示) の倉庫 品目 品目。資材または完成品のいずれかです。 有効化コード 有効化構成品目に関する差異をモデル化するために使用する、販売オーダラインまたは販売見積ライン上の参照番号 関連トピック 有効化構成の概要 ロット選択 品目 - 一般 (tcibd0501m000) 詳細セッションのロット管理チェックボックスがオンの場合、品目はロット管理品目であり、資材が出庫されるロットがこのフィールドに表示されます。ロットコードは製造オーダの出庫資材 (ticst0101m100) セッションで設定されます。 ロット管理チェックボックスがオフの場合、値は任意となり、変更できません。 指定可能な値 有効値 関連トピック ロット管理 ロット 特定の (ロット) コードで識別され、一括して製造および保管される大量の品目。ロットは商品の識別に使用します。 関連トピック ロット管理 シリアル番号 シリアル番号付品目の番号 関連トピック シリアル番号付品目の概要 改訂 設計品目 (E 品目) または改訂管理される品目 (つまり、設計品目へリンクする品目) のバージョンまたは改訂バージョン。1 つの設計品目に対して複数の改訂を作ることが可能です。 例 設計品目: マウンテンバイク E-MB01
改訂 | 記述 | 状況
--- | --- | ---
A1 | バイクのドラフト設計図 | 未発行
A2 | バイクの設計図 | 未発行
A3 | バイク MB01 の親設計品目 | 発行済
A4 | 廃止されたバイク | 取消済
関連トピック 設計品目 オーダ数量 倉庫から出庫または倉庫に入庫される数量、またはその予定数量 返却予定数量 倉庫から工程へ (完成品の場合) または工程から倉庫へ (資材の場合) 戻す数量 取消予定数量 ブロックチェックボックスがオフの場合、オーダ数量フィールドの数量をそれ以上マニュアルで変更して、倉庫から出庫する特定の数量を取り消すことはできません。取り消す数量を製造倉庫オーダ (timfc0101m000) セッションの取消予定フィールドで決定する必要があります。その数量がこのフィールドに反映されます。 取消済 数量 倉庫で取り消される数量。倉庫管理では、オーダ数量から取消済 数量を引いた残りの数量が出庫されます。詳細は、取消予定数量を参照してください。 計画納期 製造倉庫オーダが完成品に関するものである場合、この日付は製造オーダの要求納期を表します。 製造倉庫オーダが資材に関するものである場合、この日付は工程で資材が必要となる日付を表します。 計画入庫日 倉庫オーダタイプ 倉庫オーダのタイプを識別するコード。倉庫オーダタイプにリンクしたデフォルトの倉庫手順は、その倉庫オーダタイプが割り当てられた倉庫オーダの倉庫での処理方法を決定します。ただし、デフォルトの手順は、倉庫オーダごと、またはオーダラインごとに修正できます。 理由 納入した商品が購買元取引先で不合格とされ、送り返された理由 返却 このチェックボックスがオンの場合、倉庫に返却される数量が製造倉庫オーダに含まれます。 ブロック このチェックボックスがオンの場合、製造倉庫オーダがブロックされます。つまり、これは次のことを意味します。 倉庫管理において、製造倉庫オーダに対して倉庫手順を開始することができません。 オーダ数量は変更できます。 このチェックボックスがオフの場合、製造倉庫オーダはブロック解除されます。つまり、これは次のことを意味します。 倉庫管理において、製造オーダの倉庫手順を開始することができます。資材または完成品に対して自動処理を指定してある場合、このチェックボックスをオフにすることで、自動処理が開始されます。 オーダ数量は変更できません。 ERP LN で、このチェックボックスがオフになるのは、次の場合です。 製造倉庫オーダ (timfc0101m000) セッションの特定メニューで、材料の在庫出庫の開始をクリックする。次の納入チェックボックスがオフになっている製造倉庫オーダラインがすべてブロック解除されます。 製造オーダを完了済としてレポートした場合。 倉庫へ発行済 このチェックボックスがオンの場合、製造倉庫オーダ上の品目数量が倉庫に発行されます。 直接処理倉庫オーダライン このチェックボックスがオンの場合、倉庫内の資材がブロック解除された後で製造倉庫オーダ上の品目に対して倉庫出庫手順が自動的に実行されます。 関連トピック 処理倉庫オーダライン 扱い単位 製造倉庫オーダ上の品目がリンクされている扱い単位 関連トピック 扱い単位 オリジナル有効化コード 取引先 この需要を満たす供給は、このフィールドに表示される販売先取引先に対して、引当済またはハードペギング済になっている必要があります。 ERP LN は、この特徴を使用して、この需要に一致する供給を検索します。 関連トピック 引当およびハードペギングの概要 ビジネスオブジェクトタイプ この需要を満たす供給は、このフィールドに表示されるオーダのタイプに対して、引当済またはハードペギング済になっている必要があります。 ERP LN は、この特徴を使用して、この需要に一致する供給を検索します。 注意 次のフィールドが常に組合せで使用されます。この組合せで、関連するオーダまたはオーダラインが指定されます。 ビジネスオブジェクト ビジネスオブジェクト ビジネスオブジェクト参照 指定可能な値 ビジネスオブジェクトタイプに引当 関連トピック 引当およびハードペギングの概要 ビジネスオブジェクト この需要を満たす供給は、このフィールドに表示されるオーダまたはオーダラインに対して、引当済またはハードペギング済になっている必要があります。 ERP LN は、この特徴を使用して、この需要に一致する供給を検索します。 注意 次のフィールドが常に組合せで使用されます。この組合せで、関連するオーダまたはオーダラインが指定されます。 ビジネスオブジェクト ビジネスオブジェクト ビジネスオブジェクト参照 関連トピック 引当およびハードペギングの概要 参照 この需要を満たす供給は、このフィールドに表示される参照コードに対して、引当済またはハードペギング済になっている必要があります。 ERP LN は、この特徴を使用して、この需要に一致する供給を検索します。 このフィールドを次の 2 とおりの方法で使用できます。 取引先フィールドが入力済の場合は、顧客が定義した参照コードが参照フィールドに記録されます。 取引先フィールドが未入力の場合は、内部参照が参照フィールドに記録されます。 参照コードを使用して、相互リンクされた部品の集合を維持できます。部品の一部が外注先に輸送され後から返却される場合のように、各部品の工順が異なっていても維持できます。 関連トピック 引当およびハードペギングの概要 適用 クリックすると、入力した仕様に従って生産倉庫オーダが検索されます。 製造倉庫オーダ 製造倉庫オーダ (timfc0101m000) セッションでオーダを表示します。 範囲の消去 製造倉庫オーダの新しい検索を定義できるように、ヘッダフィールドを消去します。 |