| # 製造オーダ別プロセス変数 (tisfc0131m000) セッションの目的: 特定の製造オーダにリンクされたプロセス変数を表示および修正します。 このセッションでは、作業に直接リンクされたプロセス変数、および作業ステップにリンクされたプロセス変数が表示されます。特定の作業または作業ステップのプロセス変数を表示または修正する必要がある場合は、作業 (ステップ) 別プロセス変数 (tisfc0132m000) セッションを使用します。 関連トピック マイクロ工順 製造オーダ 指定された納期で指定された数量の品目を製造するオーダ プロセス変数 作業または作業ステップの実行に必要な機械、工具、プロセスの品質に関連する設定または入力値。切取の奥行き、切取の速度、温度などがあります。 計測単位 プロセス変数を測定する単位 ターゲット値 からの偏差 プロセス変数の上限管理および下限管理を決定する方法 注意 ターゲット値、偏差、および偏差の表示方法は、作業 (ステップ) - プロセス変数 (tirou1111m000) 詳細セッションで定義されます。 |