| # 繰返生産パラメータ (tirpt0100s000) セッションの目的: 繰返生産モジュールを制御するパラメータを設定します。 関連トピック 連続生産 (RPT) 詳細セッションを使用するには 文書またはレポートを出力するには 失効日 パラメータが有効である日付および時間。パラメータは、最新のパラメータ設定の発効日まで有効です。 記述 パラメータセットの記述。たとえば、パラメータの変更理由などを明記できます。 現在の生産日程計画のみ表示 このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN は現在の期間についての生産日程計画を表示します。ただし、生産日程計画 (tirpt1500m000) セッションまたは生産日程計画から完了製造オーダをレポート (tirpt1502m000) セッションの特定メニューにある現行スケジュールのみ切り替え表示を選択した場合は、現在の期間以外の期間についても生産日程計画をメンテナンスできます。 このチェックボックスがオフの場合、 ERP LN はデフォルトですべての生産日程計画を表示します。 転送用SFCオーダシリーズ 生産日程計画 (tirpt1500m000) セッションで計画オーダを SFC 製造オーダに転送するときに使用されるシリーズです。 このオーダシリーズは、先頭空番号 (tcmcs0150m000) セッションで定義されたシリーズの 1 つです。 関連トピック 番号グループおよびシリーズを使用するには オーダ番号を定義するには シリーズを変更するには 転送用SFCオーダシリーズ コードの記述またはコード名 |