| # 一般部品表の作成 \ Infor ERP 製造\製品構成\一般設計データ\一般部品表 – tipcf3110m000 セッションを開きます。このセッションを使用して、一般品目の一般部品表とすべての構成要素を定義します。 注意 このセッションが有効になるのは、製品を構成するために PCF を組立管理モジュールと併用している場合に限ります。詳細は、次の情報を参照してください: 製品構成(PCF) 製品構成 (PCF) の手順 注意 製品構成パラメータ (tipcf0100m000) セッションの [マルチレベル製品構成選択構造] チェックボックスをオンにすると、マルチレベル選択構造に合わせて製品構造で一般レベルを追加使用できます。 一般部品表を変更した場合、既存の製品バリアント構造ではこの変更は処理されません。 一般品目の一般部品表を作成します。一般部品表を使用して、一般製品と製品設計構造を定義します。このマスタデータ構造にもとづいて、製品バリアントと呼ばれる実際の完成品を構成できます。構成中に、選択した特徴とオプションにもとづいて製品バリアント構造が生成されます。このプロセスは ｢解決｣ プロセスとも呼ばれており、組立予定の各製品がマスタ構造に対して解決されます。 重要 組立計画パラメータ (tiapl0100s000) セッションの対話式構成チェックボックスをオンにすると、該当する一般部品表が PCF (tipcf3110m000) セッションで設定されます。 組立計画パラメータ (tiapl0100s000) セッションの対話式構成チェックボックスをオフにすると、該当する一般部品表が APL (tiapl2510m000) セッションで設定されます。このセッションを使用して、一般品目の一般部品表 (BOM) に関するテンプレートデータを定義します。 一般品目の販売価格リストの作成 \ Infor ERP 製造\製品構成\一般価格リスト\一般価格リスト – tipcf4101m000 セッションを開きます。 注意 このセッションが有効になるのは、製品を構成するために PCF を組立管理モジュールと併用している場合に限ります。詳細は、次の情報を参照してください: 製品構成(PCF) 製品構成 (PCF) の手順 PCF を使用しない場合は、価格帳を使用して価格を定義できます。 一般価格リスト (tipcf4101m000) セッションで、一般品目の販売価格を構成にもとづいて定義します。 一般品目の販売価格リストを作成するには、以下の手順を実行してください。 [新規グループ] オプションを使用して、該当する一般品目を入力します。価格リストタイプフィールドから [販売価格リスト] オプションを選択します。 [新規グループ] オプションを使用して、販売価格リストに新しいレコードを追加します。 組立部品表と作業の作成 \ Infor ERP 製造\組立計画\設計\組立部品表と作業 – tiapl2520m000 を開きます。このセッションを使用して、特定の設計モジュールに必要となる組立部品、作業、およびラインステーションの表示とメンテナンスを行います。 制約 組立計画パラメータ (tiapl0500m000) セッションの [外部組立部品および作業] チェックボックスをオンにすると、平準化された部品と作業が外部ソースから納入されます。このため、テストモードで作業している場合を除いて、現在のセッションでデータを変更できません。このチェックボックスをオフにすると、組立部品所要の計算中に組立部品と作業が平準化されます。このセッションでデータを変更できるのは、現在の会社がマスタ会社として定義されている場合に限ります。 手順 このセッション内のデータを変更した後、次のセッションを実行する必要があります。 組立部品所要の計算 (tiapl2221m000) 組立オーダの更新および凍結 (tiapl3203m000) 組立部品から独立した作業 特定の組立部品にリンクされていない作業を定義するには、[組立部品] フィールドを未入力のままにします。ERP LN でラインステーションバリアントの作成時にこれらの作業が考慮されます。 ツールバーから新規グループを選択し、設計モジュールを入力します。 注意 組立部品が含まれておらず、作業と保管場所のデータのみが含まれている組立部品表ラインを定義することができます。 組立部品のみが含まれており、作業と保管場所の詳細が含まれていない組立部品表ラインは不完全な組立部品表ラインと見なされるため、ERP LN で考慮されません。 |