| # ラインセグメントの順序パラメータの定義 \ Infor ERP 製造\組立管理\ラインセグメント\ラインセグメント – tiasl1540m000 セッションを開きます。このセッションを使用して、特定ユーザの再混成/順序付けパラメータのメンテナンスと表示を行います。パラメータは、セグメントごとに表示されます。 これらのパラメータは、シーケンスエンジンを実行する場合に必要となります。これらのパラメータはラインセグメントにリンクされ、ユーザごとに異なります。シーケンスエンジンを実行しているユーザに限り、そのユーザ自身が定義した順序付けパラメータを選択できます。 重要な再混成/順序付けパラメータを示します。 ローカル ローカル実行の回数 ラインセグメント内の最適な順序を決定するために ERP LN で計算が行われる回数 ローカル最大交換範囲 ライン順序のシミュレートおよび作成 (tiasl4200m000) セッションで交換するオーダ間の位置の数。交換範囲を広げると、さらに多くの交換が可能になるため品質が向上します。交換範囲を広げた場合は、それぞれの順序付けシミュレーションの実行時間が長くなります。 ローカル実行数 順序付けの各実行に対して試行される交換の最大数。ERP LN では、一連の交換が行われるごとこの数を超えているかどうかが確認されますが、これは最大交換差異とオーダ数によって決まります。このフィールドの値を上回ると、順序付けの実行が 1 つ完了したことになります。 ローカル非改善数 ERP LN が順序付けの実行を停止するまでコストの改善なしで、選択されたセグメントでオーダを交換する回数 一括 一括実行の回数 ラインセグメント内の最適な順序を決定するために ERP LN で計算が行われる回数。ライン混成の再混成 (tiasl3220m000) セッションでは、ライン混成を改善するために再混成プロセスを実行しなければならない回数を決定する上でこのパラメータが考慮されます。 一括最大交換範囲 ライン順序のシミュレートおよび作成 (tiasl4200m000) セッションで交換するオーダ間の位置の数。交換範囲を広げると、さらに多くの交換が可能になるため品質が向上します。交換範囲を広げた場合は、それぞれの順序付けシミュレーションの実行時間が長くなります。 一括実行数 順序付けの各実行に対して試行される交換の最大数。ERP LN では、一連の交換が行われるごとこの数を超えているかどうかが確認されますが、これは最大交換差異とオーダ数によって決まります。このフィールドの値を上回ると、順序付けの実行が 1 つ完了したことになります。 ライン混成の再混成 (tiasl3220m000) セッションでこのパラメータが考慮されます。このパラメータは、再混成の実行ごとの交換の最大試行回数を表します。 一括非改善数 ERP LN が順序付けの実行を停止するまでコストの改善なしで、選択されたセグメントでオーダを交換する回数 ライン混成の再混成 (tiasl3220m000) セッションでこのパラメータが考慮されます。このパラメータは、再混成の実行が停止するまでコストの改善なしで、選択されたセグメントでオーダが交換される回数を表します。 ラインセグメントの順序付けパラメータを定義するには、以下の手順を実行してください。 ラインセグメント (tiasl1540m000) セッションの特定メニューでパラメータの再混成/順序付け をクリックします。パラメータの再混成/順序付け (tiasl4110m000) セッションが開始されます。 このセッションはメニューブラウザからは開始できません。 ユーザとしてログインていることを確認します。シーケンスエンジンを実行しているユーザに限り、そのユーザ自身が定義した順序付けパラメータを選択できます。ツールバーから [新規] を選択し、ラインセグメントの順序付けパラメータを入力します。 ライン順序のシミュレートおよび作成 (tiasl4200m000) セッションには、以下の順序付けオプションが用意されています。 ローカル改善: このチェックボックスをオンにすると、[ピボットセグメント] フィールドで選択されたセグメントの順序が ERP LN で最適化されます。[隣接チェック] チェックボックスをオンにして、セグメントの順序を最適化することができます。 隣接チェック: このチェックボックスをオンにすると、最適化プロセスの実行中に、指定したセグメントの直前と直後に配置されるセグメントが ERP LN で考慮されます。このプロセスにより、隣接セグメントに変換できる順序が生成されます。つまり、セグメント変更が可能になります。このチェックボックスをオンにできるのは、[ローカル改善] チェックボックスがオンの場合に限ります。一括改善チェックボックスをオンにすると、ERP LN で自動的に隣接チェックチェックボックスがオンに設定されます。 一括改善: このチェックボックスをオンにすると、このセッションで選択したすべてのセグメントの順序が ERP LN で最適化されます。 ライン順序のシミュレートおよび作成 (tiasl4200m000) セッションには、以下のオフセットオプションが用意されています。 バックログ: このチェックボックスをオンにすると、ERP LN でオフセット計算の実行時にバックログが考慮されます。つまり、このセッションで指定した期間の開始時点で最初のオーダが計画されます。 実際時間: ERP LN でオフセット計算が実行される場合に、このチェックボックスをオンにすると、セグメントの最後のラインステーションで最後のオーダの完了がレポートされた時点が ERP LN で考慮されます。ライン順序を再計画するために、次回このセッションを実行すると、計画終了時間と実際終了時間の差異が ERP LN で考慮されます。 |