| # 資源シグナル 資源シグナルは資源の計画に関係があります。使用率やワークロードの問題がある場合に通知します。 次のセッションを使用して、これらのシグナルを分析および解決することができます。 資源 (cprpd2100m000) 資源マスタ計画 (cprmp3501m000) 過負荷の資源 資源を使用し過ぎています。このタイプのシグナルは、計画期間の使用率 (およびシグナルタイプ - 計画者別 (cprao1110m000) セッションでこのシグナルタイプについて指定された許容率) が 100 % を超えると生成されます。 ワークロード < 標準 製造現場でのワークロードが、資源 (cprpd2100m000) セッションで指定されたワークロード標準を下回っています (同セッションで指定されたワークロード許容範囲を考慮済)。 ワークロードを決定する場合、資源マスタ計画 (cprmp3501m000) セッションの以下のフィールドのみが考慮されます。 SFC オーダで使用された能力 PCS 活動で使用された能力 サービスオーダで使用された能力 ワークロード > 標準 製造現場でのワークロードが、資源 (cprpd2100m000) セッションで指定されたワークロード標準を上回っています (同セッションで指定されたワークロード許容範囲を考慮済)。 ワークロードを決定する場合、資源マスタ計画 (cprmp3501m000) セッションの以下のフィールドのみが考慮されます。 SFC オーダで使用された能力 PCS 活動で使用された能力 サービスオーダで使用された能力 資源確約可能在庫 < ゼロ 資源の確約可能在庫が 0 未満です。これは、新規に受け入れた顧客オーダを含めて、資源に対する負荷が高すぎることを意味します。このタイプのシグナルは、資源 (cprpd2100m000) セッションで確約可能在庫のクリティカルとして定義された資源に対してのみ生成されます。 関連トピック 企業計画での計画シグナル 計画シグナルのタイプ |