| # バッファ - 組立オーダ (tiasl6520m000) セッションの目的: バッファにある組立オーダを表示します。バッファにあるオーダは処理を待機している状態で、別の順序で実行するように再スケジュールできます。 特定メニューから使用可能なオプションの説明については、このヘルプトピックのコマンドヘルプを参照してください。 注意 組立オーダがクローズになっているラインステーションオーダの完了を取り消すことはできません。 関連トピック 組立管理の概要 組立管理 (ASC) モジュールにおけるライン順序とライン規則のタイプ 組立オーダ 予定終了時間 オリジナルの計画にしたがってオーダがバッファから出ることが計画されている時間 実際開始時間 オリジナルの計画にしたがってオーダがバッファに入ることが計画されている時間 実際終了時間 最新の計画にしたがってオーダがバッファから出ることが計画されている時間 メッセージの表示 組立メッセージ (tiasc0501m000) セッションを開始する場合にクリックします。 ラインセグメントでの要求開始... ラインセグメント - ライン順序 (tiasl4500m000) セッションで要求 開始チェックボックスをオンにする場合にクリックします。このチェックボックスがオンになっているオーダは優先順位が高くなり、最初に処理されます。 組立オーダの開始 ラインステーションオーダ (LSO) の状況が凍結または開始準備完了の場合、組立オーダを開始できます。オーダは開始されると、バッファから取り出され、最初のラインステーションに転送されます。これにより、次のラインステーションの LSO の状況が開始準備完了になります。組立オーダの開始は、バッファに属している LSO の完了です。このため、バッファの直後にあるラインステーションの LSO の状況が開始準備完了になった時点で、LSO の状況は完了になります。 ラインステーションオーダ完了の取消 ラインステーションオーダを完了とレポートした場合、ここをクリックすると、このアクションを取り消すことができます。 組立オーダがクローズになっているラインステーションオーダについては、このアクションは行うことができません。 工程倉庫の組立部品の要求... 工程倉庫の補充 (tiasc8210m000) セッションを開始する場合にクリックします。 交換可能な構成の表示 ラインセグメント - 交換可能な構成 (tiasl2530m000) セッションを開始する場合にクリックします。 すべてのオーダの表示 この組立ラインを対象とし、現在のバッファにスケジュールされているすべての組立オーダを表示する場合にクリックします。このデフォルトの表示では、今後バッファに置かれるよう計画されているオーダ、現在バッファにあるオーダ、これまでにバッファにあったオーダが表示されます。 オーダ表示 - バッファ 選択されたバッファ内にあるオーダだけを表示する場合にクリックします。現在バッファ内にあり、｢開始準備完了｣ 状況の LSO だけが表示されます。 オーダ表示 - 未着 バッファに計画されているものの、まだ作業が開始されていないバッファ内のオーダだけを表示する場合にクリックします。 オーダ表示 - 開始しておらず遅延 予定開始時間が現在の時間より前であるものの、まだ作業が開始されていないオーダを表示する場合にクリックします。 オーダ表示 - 開始済で遅延 計画開始日が実際開始日よりも後であるにもかかわらず、作業がすでに開始されているオーダだけを表示します。 |