| # 製造計画のシフト (tisfc1202m000) セッションの目的: 製造計画をシフトします。製造計画を延期することによって遅延を作成すると、製造のバックログに対応する場合などにその遅延を使用できます。 このセッションは、状況が以下の製造オーダについてのみ使用できます。 計画済 文書出力済 発行済 製造オーダについて、完了としてレポートされていない作業のみシフトできます。オーダの製造計画をシフトする必要がある場合は、1 つまたは複数の作業状況がすでに完了であってもかまいません。その場合、完了済の作業はスキップされ、まだ状況が完了でない最初の作業からシフトが開始します。つまり、まだ実行しなければならない作業のみシフトできます。 作業数量の一部が完了としてレポートされていて、数量の一部はまだ完了されていない場合、残作業開始日以降に作業がシフトされます。したがって、残作業開始日が変更されます。作業開始日およびキュー時間はすでに経過しているので変更されません。 製造計画をシフトすると、製造オーダの日付および作業の日付は次のようになります。 製造オーダの開始日が変ります。ただし、最初の 1 つまたは複数の作業がすでに完了している場合は、製造開始日は変りません。その場合は、まだ完了していない最初の作業の開始日が延期されます。 製造オーダの計画納期が変更されます。 製造オーダの要求納期は変更されません。 完了した作業の日付は変りません。完了した作業の最終終了日のみ変更される場合があります。 シフトされた作業の日付が変ります。その結果、製造オーダの計画納期が変更されます。 製造オーダ (tisfc0501m000) 詳細セッションで定義される作業の移動方法は、製造オーダレベルのシフトを考慮には入れていません。作業移動方法グループボックスの先行作業フィールドおよび後続作業フィールドの値は、単一の作業をシフトする場合にのみ使用されます。 関連トピック 製造オーダ - 機能の概要 工程管理での製造オーダ計画 詳細セッションを使用するには オーダ 遅らせたい作業がある製造オーダの範囲を入力します。 計画者 計画品目を計画する従業員のログオンコード 工程計画者 製造オーダの出力、(再) スケジュール、発行、およびワークロードの管理を担当する個人 工順グループ 類似の工順属性をもつ品目グループ。たとえば、同一ワークセンタ、工順作業、部品表など。工順グループは、製造オーダに対する選択基準としてユーザが定義します。 製品ライン 同一メーカが製造した製品の製品グループは類似していますが、サイズ、外形、色などの細部では異っています。ユーザ定義可能な品目グループデータは、主にレポートの品目選択基準として使用されます。 製品クラス 同じ製品ライン内の複数の品目グループを識別するためにユーザが定義できる、品目グループデータ。製品分類は、主にレポートの選択基準として使用されます。 選択コード ユーザ定義可能な品目グループデータ。選択コードを使用して、色、直径、製品有効期限などで品目を選択することができます。 注意 選択コードは情報としての用途にのみ使用されます。 分類選択 このチェックボックスがオンの場合、選択した工程管理オーダグループのすべての製造オーダの製造計画がシフトされます。シフトできないオーダがあると、エラーレポートが生成されます。 関連トピック オーダ分類 工程管理オーダグループ シフトする製造オーダがある工程管理オーダグループを入力します。 現在の日付 システムの日付。通常は今日です。 方向 製造計画の日付をシフトする方向を決定する計画方法 計画をこの日までシフト 製造計画のシフト先となる日付 どのようにして製造計画を正確にシフトするかは、製造オーダがすでに着手されているかどうかに依存します。 製造オーダの作業について完了とレポートされた数量がなく、時間が消費されていない場合は、計画をこの日までシフトフィールドの日付は、製造オーダの最初の作業の開始日と見なされます。方向フィールドの値によって、計画をこの日までシフトの日付以降に製造オーダの後方計画または前方計画が行われます。 すでに製造オーダに着手している場合、すなわち、1 つまたは複数の作業について数量が完了とレポートされ、オーダに時間が消費されている場合、計画をこの日までシフトフィールドの日付は、まだ着手していない最初の作業の残作業 開始日と見なされます。方向フィールドの値によって、計画をこの日までシフトの日付以降に製造オーダの後方計画または前方計画が行われます。 方向フィールドで後方を選択すると、最初の作業が計画をこの日までシフトの日付よりも後に開始される製造オーダのみがシフトされます。 方向フィールドで前方を選択すると、最初の作業が計画をこの日までシフトの日付よりも前に開始される製造オーダのみがシフトされます。 シフト クリックすると、このセッションで設定した処理を実行します。 |