| # 特徴履歴別サンプルテストデータ (qmptc3515m000) セッションの目的: 特徴別テストデータ履歴を表示します。このデータは、以前に特徴別サンプルテストデータ (qmptc1115m000) 詳細セッションで入力されたものです。 テストデータのラインは、テスト数量にもとづいて生成されています (検査オーダサンプル (qmptc1110m000) セッション参照)。 例
サンプル数量 | 100 ピース
テスト数量 | 20 ピース
説明: 100 ピースのサンプル数量を取得するために、20 ピースのテストを 5 回行う必要があります (100 ÷ 20 = 5)。その結果、5 つのテストラインが作成されます。 関連トピック 標準検査 検査オーダ 検査オーダのコード サンプル 合計 (オーダ) 数量から取り出した小さな数量。オーダ数量の品質を表します。 ライン番号 計測される特徴を表す位置番号。計測される値は、特徴別サンプルテストデータ (qmptc1115m000) セッションまたはシリアル番号別サンプルテストデータ (qmptc1116m000) セッションでテストデータとして入力されます。 特徴 品目または品目の部品/構成要素の特定の品質や特有の記号を示します。たとえば、直径、長さ、重量などです。 特徴タイプ 計測された値のタイプ 品目 ERP LN では、購買、保管、製造、販売などができる原材料、部分組立品、完成品、および工具を指します。 品目は、1 つ (キット) として処理される一連の品目を表すことも、複数の製品バリアントに存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注サービス リスト品目 (メニュー/オプション) シリアル番号 1 つのサンプル数量で実行できる各種の測定値を区別するために ERP LN で生成される一意の番号。測定値の番号はテスト数量にもとづいています。
例
サンプル数量 | 100 ピース
テスト数量 | 20 ピース
説明: 100 ピースのサンプル数量を取得するために、20 ピースのテストを 5 回行う必要があります (100 ÷ 20 = 5)。結果として、それぞれが一意のシリアル番号を持つ 5 つのテストラインが生成されます。 注意 シリアル番号の合計数は、サンプル数量をテスト数量で割った値を超えることはできません。 テスト日 テストが行われる日時 測定値 テストの結果 定量を結果タイプフィールドで選択している場合、および特徴タイプフィールドがオプションに設定されていない場合は、数値が表示されます。検査オーダラインにアルゴリズムを指定した場合、アルゴリズムはこのフィールドに表示されている数値を計算します。 単位 テスト結果を定義または計算する単位 注意 オプションを特徴タイプフィールドに入力している場合、このフィールドは適用されません。 オプションセット オプションセットの名前 オプション 見つかったオプション 注意 オプション (qmptc0114m000) セッションでオプションタイプフィールドに何を入力したかに応じて、オプションは承認可能または承認不可になります。 結果 検査の結果 注意 ERP LN は、品質 ID - 特徴 (qmptc0115m000) セッションまたはオプション (qmptc0114m000) セッションで定義する品質制限に従って、自動的に値を生成します。 テストエリア 実際にテストを実施する場所 従業員 この特徴についてテストを行う担当者 機器 特徴を計測するデフォルトの機器 |