| # マスタ基準計画のフェーズ番号を計算するには ERP LN では、マスタ基準計画のフェーズ番号は次のデータにもとづいています。 クリティカル部品表 (BCM) 供給関係 ERP LN は以下のフェーズ番号を計算します どの計画単位にも属していない計画品目 マスタ計画処理では、どの計画単位にも属していない計画品目をそれ自身の計画単位として扱います。 フェーズ番号の基準 計画単位のフェーズ番号は次の基準に合致していなければなりません。 2 つの計画品目の計画単位が異なり、これらの計画品目のどちらかがクリティカル部品表でもう一方の構成要素として定義されている場合、構成要素の計画単位のフェーズ番号は親の計画単位のフェーズ番号より大きくなければなりません。 同一サイトに属する2つの計画品目が供給関係にある場合、供給品目の計画単位のフェーズ番号は受取品目の計画単位のフェーズ番号より大きくなければなりません。 異なるサイトに属する 2 つの計画品目が供給関係にあり、この両方の品目が中央マルチサイト計画によって管理される場合、供給品目の計画単位のフェーズ番号は受取品目の計画単位のフェーズ番号より大きくなければなりません。 注意 品目 - 計画 (cprpd1100m000)の中央マルチサイト計画チェックボックスがオンの場合、品目は中央マルチサイト計画で管理されます。さらに、関係するサイトを含んだ中央マルチサイトのシナリオが存在していなければなりません。フェーズ番号の計算 (cprpd6200m000)を使用して中央マルチサイト計画のフェーズ番号を再計算する場合、関連するマルチサイトシナリオを指定する必要があります。 ERP LN が使用するのが計画品目の計画単位のフェーズ番号ではなく、計画品目のフェーズ番号である点を除けば、同じ基準が計画単位のない計画品目に適用されます。 計算手順 フェーズ番号の計算は反復処理です。次のどちらかの計算方法を選択することができます。 再生計算 ネットチェンジ計算 再生計算では、すべての計画単位および計画単位のないすべての計画品目は、最初にフェーズ番号 0 を取得します。次に ERP LN は、計画単位および計画単位のない計画品目を 1 つずつチェックし、フェーズ番号についての基準が完全に満たされるまでそれらのフェーズ番号を調整します。ネットチェンジ計算についてはネットチェンジフェーズ番号計算を参照してください。 例 以下のような 7 品目を含むクリティカル部品表を考えます。 品目 A_1 は計画単位1に属し、品目 B_2 は計画単位 2 に属します。以下同様に品目が計画単位に属します。 計算の結果は次のようになります。
計画品目 | 計画単位 | フェーズ番号
--- | --- | ---
A_1 | 1 | 0
B_2 | 2 | 1
C_4 | 4 | 2
D_4 | 4 | 2
E_4 | 4 | 2
F_3 | 3 | 3
G_3 | 3 | 3
計画単位についての計算結果は計画単位 (cprpd6100m000) セッションのマスタフェーズ番号フィールドで、計画単位のない計画品目についての計算結果は品目 - 計画 (cprpd1100m000) セッションのマスタフェーズ番号フィールドで見ることができます。 注意 フェーズ番号の計算ではクリティカル部品表のサイクルについてもチェックします。 関連トピック 計画順序およびフェーズ番号 フェーズ番号を再計算するには ネットチェンジフェーズ番号計算 オーダ基準計画のフェーズ番号を計算するには 企業計画での計画単位 |