| # 製造オーダの出庫資材 (ticst0101m100) 製造オーダを入力すると、ERP LN により、部品表と工順を使用して製造計画および見積資材が生成されます。このセッションには、計画オーダの見積資材が表示されます。このセッションを使用し、倉庫から製造センタに出庫する必要がある資材数量の確認とメンテナンスが行えます。 製造オーダに次のいずれかの状況が含まれる場合は、数量のみを変更できます。 発行済 有効 完了レポート 完了済 製造オーダ (tisfc0101s000) セッションの見積原価を凍結 チェックボックスがオンの場合でも、作業を変更できます。ただし、見積原価が凍結されると、次の項目は変更できません。 品目 倉庫 (計算日の時点で新倉庫と旧倉庫の評価額が異なる場合) 次の点にも注意してください。 実際数量フィールドおよび倉庫別出庫フィールドの値が 0 の場合、倉庫を修正することができます。 見積完成品単位原価に影響を与えずに、資材を調整できます。 見積原価を凍結した場合に、見積原価に影響を与えずにこのセッションで資材を調整できます。 ワークセンタ別会計取引チェックボックスがオンの場合は、新旧の作業が同じ作業セットになければなりません。 ファントム 1 つまたは複数のファントムの資材を製造オーダの見積資材の一部にすることができます。製造オーダについてファントムを追加および正展開する場合は、特定メニューでファントムの追加/正展開をクリックします。詳細については、製造オーダでのファントムの追加および正展開を参照してください。 注意 部品表パラメータ (tibom0100m000) セッションの部品表の表示チェックボックスがオンの場合は、製造オーダの作業別に資材が表示されます。部品表パラメータ (tibom0100m000) セッションの部品表の表示チェックボックスがオフの場合は、製造オーダ別にすべての資材が表示されます。 関連トピック 資材出庫の概要 製造オーダ - 機能の概要 資材出庫の概要 ファントム 製造オーダでのファントムの追加および正展開 資材不足の直接処理 製造オーダ 資材の出庫先である製造オーダ 関連トピック 製造オーダ - 機能の概要 製造オーダ状況 製造オーダのオーダ状況 見積原価を凍結 このチェックボックスがオンの場合、見積資材を変更することはできません。 どの時点で見積原価が凍結されるかは、製造オーダ (tisfc0101s000) セッションの見積の凍結時点フィールドの値によって決まります。 工程管理オーダグループ 製造オーダが属する工程管理オーダグループ 関連トピック オーダ分類 資材をバックフラッシュ このチェックボックスがオンの場合、製造オーダの資材はバックフラッシュとして出庫されます。 シリアル番号付品目をバックフラッシュできるのは、品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) 詳細セッションで在庫シリアルチェックボックスがオフになっており、かつ完成状態時のシリアル出庫登録フィールドが Yes に設定されている場合のみです。これ以外の場合は、シリアル番号付品目はバックフラッシュできません。 シリアル番号付品目がロット管理されている場合、品目のバックフラッシュ元のロットは、品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) 詳細セッションで定義されている出庫方法 (後入れ先出し (LIFO)、先入れ先出し (FIFO)) にもとづきます。 関連トピック バックフラッシュ シリアル番号付品目の概要 作業品目 製造で資材として使用される品目 品目 製造オーダに対応して製造される品目 位置 見積資材 (ticst0101m000) セッションで見積資材を識別する位置番号 品目 製造で資材として使用される品目 関連トピック 見積/実際の材料費 引当日 タイムフェーズ在庫移動の日付および時間。つまり、製造オーダに引当済の資材が倉庫管理の計画在庫処理に含まれる日時です。 改訂 品目の改訂 関連トピック 設計データ管理の要約 作業 資材が使用される作業 作業がリンクされていない場合、ERP LN では、最初の作業の開始時には資材が必要と仮定します。 注意 部品表パラメータ (tibom0100m000) セッションの部品表の表示チェックボックスがオンの場合、製造オーダの作業ごとに資材が表示されます。部品表パラメータ (tibom0100m000) セッションの部品表の表示チェックボックスがオフの場合は、製造オーダに関するすべての資材が表示されます。 関連トピック 資材と作業のリンク 資材管理方法 部品表からオーダ文書に出力する必要のある資材、または引き当てる必要のある部品表資材、あるいはそれらの両方を指定する方法。オーダ文書には、資材リスト、資材出庫ノート、製造オーダチェックリスト、切断作業リスト、切取作業リスト、一括切断作業リスト、一括切取作業リストなどがあります。 このフィールドの値は、部品表 (tibom1110m000) 詳細セッションのオーダ文書に出力チェックボックス、および品目 - 倉庫管理 (whwmd4100s000) セッションのフロア在庫チェックボックスによって変わります。次の表に、デフォルトの組合せとその結果として指定される資材管理方法を示します。
[オーダ文書に出力] チェックボックス | [フロア在庫] チェックボックス | [資材管理方法] の値
No | Yes | 作成される資材ラインなし
No | No | 引当のみ
Yes | No | 出力および引当
Yes | Yes | 出力のみ
注意 製造オーダの作成時にこのフィールドに入力して以後、このフィールドは変更できなくなります。 一般 出庫方法 バックフラッシュ このチェックボックスがオンの場合、 バックフラッシュは、資材の出庫方法として適用されます。 シリアル番号付品目をバックフラッシュできるのは、品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) 詳細セッションで在庫シリアルチェックボックスがオフになっており、かつ完成状態時のシリアル出庫登録フィールドが Yes に設定されている場合のみです。これ以外の場合は、シリアル番号付品目はバックフラッシュできません。 シリアル番号付品目がロット管理されている場合、品目のバックフラッシュ元のロットは、品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) 詳細セッションで定義されている出庫方法 (後入れ先出し (LIFO)、先入れ先出し (FIFO)) にもとづきます。 関連トピック バックフラッシュ シリアル番号付品目の概要 直接開始出庫 このチェックボックスがオンの場合、資材の倉庫オーダラインは、製造オーダの発行時に自動的にブロック解除されます。このため、在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションを実行して資材をブロック解除する必要はありません。 このチェックボックスがオフの場合、かつ資材がバックフラッシュされていない場合、在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションを使用して資材の倉庫オーダラインをブロック解除する必要があります。 ブロック解除された倉庫オーダラインは、倉庫の従業員が倉庫出庫手順を開始する合図となります。この手順は、資材の出庫勧告から始まります。倉庫出庫手順により、資材が工程に送られます。この資材に関する直接処理倉庫オーダラインチェックボックスがオンの場合、倉庫オーダラインがブロック解除されると、自動的に倉庫出庫手順が実行されます。 関連トピック 資材出庫の概要 直接処理倉庫オーダライン このチェックボックスがオンの場合、倉庫内の資材がブロック解除されると、倉庫出庫手順が自動的に実行されます。在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションを使用して、資材をブロック解除する必要があります。製造オーダの出庫資材 (ticst0101m100) 詳細セッションで、出庫する数量が倉庫別出庫フィールドに追加されます。 このチェックボックスがオフの場合、 倉庫オーダ別活動 (whinh2104m000) セッションの設定が優先されます。 倉庫で資材がブロック解除された後、自動チェックボックスがオンになっている出庫活動が自動的に実行されます。 適用可能チェックボックスだけがオンで、自動チェックボックスがオフである出庫活動はマニュアルで実行する必要があります。 関連トピック 資材出庫の概要 資材不足の直接処理 外注先による供給 1 つまたは複数の作業、または品目の製造処理全体を外注する場合、外注品目に使用する資材を外注先に送るかどうかを選択できます。 このチェックボックスがオンの場合、資材は外注先に送られません。資材は外注先によって供給されます。 このチェックボックスがオフの場合、外注される作業に資材がリンクされていれば、資材が外注先に送られます。 関連トピック 外注の概要 数量 見積数量 製造オーダの品目を製造するために必要な構成要素の総見積数量。見積数量は、仕損率 (%)、仕損数量、および作業の産出率を考慮に入れた正味数量です。 実際数量 この資材に関して、在庫から出庫済の合計数量。このフィールドは倉庫管理によって更新されます。 注意 実際数量フィールドの更新時に、仕掛品額を増減させるための会計取引も作成されます。 倉庫別出庫 工程に出庫する必要のある、ブロック解除済の倉庫内の合計数量 注意 このフィールドは、製造および倉庫管理によって修正されます。製造で倉庫オーダがブロック解除されると、出庫フィールドが倉庫別出庫フィールドに追加されます。 倉庫管理で数量が出庫されると、倉庫別出庫フィールドからその数量分が差し引かれます。 出庫 倉庫内の引当、すなわち、倉庫オーダライン上のブロックされている数量 シリアル番号付品目 品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) セッションの在庫シリアルチェックボックスがオンに設定されているシリアル番号付品目の場合、ERP LN では次の納入フィールドで出庫されることになっている数量がデフォルトで入力されます。ただし、シリアル番号付品目の数量を匿名で出庫することもできます。つまり、バーコードのスキャンなどによって倉庫管理で品目のシリアル番号が決定されることを意味します。そのためには、出庫する数量をこのフィールドに入力して在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションを実行します。 次の納入フィールドにまだシリアル番号付品目の数量が残っている場合、ERP LN では、シリアル完成品 - 完成状態構成要素 (timfc0111m000) セッションに入力されたシリアル番号にもとづいてそれらの品目を出庫します。 出庫単位 品目の在庫の計測単位。たとえば、個、キログラム、1 ダース、メートルなどがあります。 棚卸単位は、計測を変換する際の基準単位としても使用されます。特に、購買オーダや販売オーダのオーダ単位や価格単位に関する変換で使用されます。これらの変換では、常に基準単位として棚卸単位が使用されます。このため、棚卸単位はすべての品目タイプ、また在庫として保存できない品目タイプにも適用できます。 次の納入 このフィールドの数量は次のコンセプトと関連します。 バックフラッシュ バックフラッシュを使用する場合、バックフラッシュ予定数量がこのフィールドに表示されます。この数量は、在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションの実行時には考慮されません。倉庫管理では、この数量は倉庫オーダラインにブロック数量として表示されます。 マニュアル出庫 工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションのマニュアル出庫チェックボックスがオンの場合、計画引当数量がこのフィールドに表示されます。出庫するには、出庫フィールドに所要数量を入力します。詳細は、出庫資材の指定を参照してください。 シリアル番号付品目 品目が、品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) セッションの在庫シリアルチェックボックスがオンに設定されているシリアル番号付品目の場合、出庫する必要があるシリアル番号付品目の数量がこのフィールドに表示されます。 在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションを実行すると、ERP LN では、シリアル完成品 - 完成状態構成要素 (timfc0111m000) セッションに入力されたシリアル番号付品目にもとづいて、このフィールドの数量が出庫されます。シリアル番号を入力した品目のみが出庫されます。それ以外の品目数量は次の納入フィールドに残ります。たとえば、次の納入フィールドの数量が ｢10｣ で、シリアル完成品 - 完成状態構成要素 (timfc0111m000) セッションで 3 つの品目に対してシリアル番号が使用可能な場合、この 3 つの品目のみが出庫されます。次の納入フィールドの数量は、10 - 3 = 7 で ｢7｣ になります。 ERP LN では、シリアル完成品 - 完成状態構成要素 (timfc0111m000) セッションで指定されるシリアル番号付品目に従って品目を出庫する目的で、次の納入フィールドのシリアル番号付品目数量を入力します。匿名でシリアル番号付品目を出庫するには、出庫フィールドに数量を入力します。詳細については、出庫フィールドのヘルプを参照してください。 資材ラインに再作業が必要なシリアル番号付品目を含む再作業オーダの場合は、正しいシリアル番号の完成品が出庫される必要があります。シリアル番号はシリアル完成品 - 完成状態ヘッダ (timfc0110m000) セッションで登録されます。詳細については、シリアル番号付品目の再作業オーダ手順を参照してください。 注意 次の場合はこのフィールドにアクセスできません。 作業の出庫がブロックされている場合 資材にバックフラッシュが使用されている場合。この場合、このフィールドの数量はバックフラッシュ予定数量です。 関連トピック バックフラッシュ 倉庫管理におけるシリアル番号付品目 少量シナリオでシリアル番号を登録するには 製造 におけるシリアル番号付品目 シリアル番号付品目の再作業オーダ手順 倉庫情報 倉庫 資材を出庫する倉庫 注意 工程倉庫を使用する場合、品目はこの倉庫から工程倉庫に転送された後で出庫されます。 関連トピック 工程倉庫の使用 資材出庫の概要 倉庫管理システム このチェックボックスがオンの場合、 倉庫 (tcmcs0503m000) セッションで倉庫管理システム (WMS) との統合が存在することを定義済です。このセッションのロット選択フィールドの値は、使用される WMS の値と同じにします。 ロット選択 品目がロット管理されている場合に、資材をどのようにして出庫するかを選択できます。品目 - 一般 (tcibd0501m000) 詳細セッションのロット管理チェックボックスがオンの場合は、このフィールドの値を選択できます。ロット管理チェックボックスがオフの場合、値は任意となり、変更できません。 関連トピック ロット管理 ロットコード ロット選択フィールドに特定が表示されている場合は、資材の出庫元にするロットを入力できます。 関連トピック ロット管理 仕様 引当先 取引先 この需要を満たす供給は、このフィールドに表示される販売先取引先に対して、引当済またはハードペギング済になっている必要があります。 ERP LN は、この特徴を使用して、この需要に一致する供給を検索します。 関連トピック 引当およびハードペギングの概要 ビジネスオブジェクトタイプ この需要を満たす供給は、このフィールドに表示されるオーダのタイプに対して、引当済またはハードペギング済になっている必要があります。 ERP LN は、この特徴を使用して、この需要に一致する供給を検索します。 注意 次のフィールドが常に組合せで使用されます。組合せによって、関連するオーダまたはオーダラインが指定されます。 ビジネスオブジェクトタイプ ビジネスオブジェクト ビジネスオブジェクト参照 指定可能な値 ビジネスオブジェクトタイプに引当 関連トピック 引当およびハードペギングの概要 ビジネスオブジェクト この需要を満たす供給は、このフィールドに表示されるオーダまたはオーダラインに対して、引当済またはハードペギング済になっている必要があります。 ERP LN は、この特徴を使用して、この需要に一致する供給を検索します。 注意 次のフィールドが常に組合せで使用されます。組合せによって、関連するオーダまたはオーダラインが指定されます。 ビジネスオブジェクトタイプ ビジネスオブジェクト ビジネスオブジェクト参照 関連トピック 引当およびハードペギングの概要 参照 この需要を満たす供給は、このフィールドに表示される参照コードに対して、引当済またはハードペギング済になっている必要があります。 ERP LN は、この特徴を使用して、この需要に一致する供給を検索します。 このフィールドを次の 2 とおりの方法で使用できます。 取引先フィールドが入力済の場合は、顧客が定義した参照コードが参照フィールドに記録されます。 取引先フィールドが未入力の場合は、内部参照が参照フィールドに記録されます。 参照コードを使用して、相互リンクされた部品の集合を維持できます。部品の一部が外注先に輸送され後から返却される場合のように、各部品の工順が異なっていても維持できます。 関連トピック 引当およびハードペギングの概要 所有権 共同所有権 このチェックボックスがオンの場合、所有権が親品目から継承されます。 所有権 所有権 返品の所有権 資材ラインが倉庫管理に送り返される場合、ラインが製造倉庫オーダラインに渡されて保存されるように、このフィールドを設定する必要があります。 指定可能な値 出庫済として返品 資材が再使用できる場合、この値を使用します。 会社所有 資材が再使用できない場合、この値を使用します。 ファントムの追加/正展開 クリックして、製造オーダの品目にファントムを追加します。ファントムの在庫がない場合にこのコマンドを使用できます。詳細については、製造オーダでのファントムの追加および正展開を参照してください。 次の納入を出庫へ転送 バックオーダとしてこれから納入される数量を表す次の納入フィールドの数量で、出庫フィールドを更新します。 すべての見積資材は、次に示す選択されたオーダ/作業に対応して見積/実際材料費 (ticst0501m000) セッションから選択されます。 次の納入フィールドがゼロ以外のもの バックフラッシュによって処理されないもの。バックフラッシュチェックボックスはオフになります。 在庫出庫の開始 在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションを開始する場合にクリックします。全作業の在庫出庫が開始されます。 製造オーダ固有の検査データ 発生元別の固有オーダ (qmptc0149m000) セッションが開始されます。 出庫資材内訳 出庫資材内訳 (ticst0508m001) セッションを開始する場合にクリックします。 倉庫、品目、および有効化コード別在庫 倉庫、品目および有効化コード別在庫 (whwmd2516m000) セッションが開始されます。 倉庫オーダ 製造倉庫オーダ (timfc0101m000) セッションを開始する場合にクリックします。 見積/実際材料費 見積/実際材料費 (ticst0506s000) セッションを開始する場合にクリックします。 シリアル完成品 - 完成状態構成要素 シリアル完成品 - 完成状態構成要素 (timfc0111m000) セッションを開始する場合にクリックします。このセッションでは、出庫済資材についてシリアル番号を入力できます。詳細については、製造 におけるシリアル番号付品目を参照してください。 製造倉庫オーダ 製造倉庫オーダ (timfc0101m000) セッションを開始する場合にクリックします。 資材不足の処理 資材不足の解決後に、マニュアルで膨大な倉庫処理を行うことなく資材不足を処理します。詳細については、資材不足の直接処理を参照してください。 資材不足の処理 資材不足の処理 (tisfc0221m000) セッションが開始されます。 ロットの生成 ロット番号が生成されます。 |