| # 順序の消去および再採番 (tiasl4201m000) セッションの目的: 特定の範囲の組立ラインの組立オーダをライン順序から削除します。ライン順序から組立オーダが消去されると、その組立オーダに対する実際の順序が存在しなくなります。 次の条件が満たされている場合、組立オーダを削除できます。 オーダの状況がクローズである 計画オフライン日がこの日付までフィールドの日付よりも前である この組立オーダの順序で生じるすべてのオーダの ｢ライン順序｣ の ｢組立オーダ状況｣、つまりラインセグメントにある組立オーダの状況は完了でなければならない。組立ライン - 組立オーダ状況 (tiasl6501m000) セッションの状況フィールドに、オーダの状況を表示できます。 組立オーダが供給ラインにもある場合は、供給ラインセグメントの順序も消去されます。 再採番チェックボックスをオンにした場合は、次のようになります。 ライン順序のオーダの位置が変更されます。 すべての供給ラインセグメントで組立オーダの同期がとられます。 ライン順序の位置番号が再度割り振られます。 組立ライン 順序の消去および再採番が実行される組立ライン この日付まで 組立オーダのオフライン日 再採番 このチェックボックスがオンの場合、ERP は再度順序番号を割り振ります。 消去 選択したデータをシステムから削除する場合にクリックします。 メッセージ クリックすると、エラーメッセージが表示されます。 |