| # 組立オーダ (tiasc2502m000) セッションの目的: 組立オーダを表示します。 特定メニューから以下のセッションを開始できます。 組立オーダの移動 (tiasl3210m000) 組立オーダのクローズ (tiasc7210m000) ライン混成の再混成 (tiasl3220m000) 在庫チェック (tiasc2240m000) 組立オーダ - 仕掛品見積 (tiasc7500m000) 組立オーダ - ラインステーションオーダ (tiasc2510m000) シリアル完成品 - 完成状態ヘッダ (timfc0110m000) 状況依存ASCデータの消去 (tiasl1200m000) 組立オーダ - ブロック理由 (tiasc2103m000) ラインをダブルクリックして、組立オーダ (tiasc2100s000) 詳細セッションを開始します。 同じデータを組立ライン別にソートして表示するには、組立ライン - ライン混成 (tiasc2501m000) セッションを使用します。 関連トピック 組立管理の概要 組立管理 (ASC) モジュールにおけるライン順序とライン規則のタイプ 組立オーダ 組立 オーダ 1 つ以上の組立ラインで製品を組み立てるためのオーダ 親オーダサイト マルチサイト製造環境を使用している場合、親オーダサイトはこの組立オーダの派生元のサイトです。 関連トピック 供給ラインを複数の親ラインへリンク (拡散組立ライン構造) 組立ラインの選択 - 構成依存パラメータ 複数の親ラインを持つ供給ラインの同期 リンクされた組立ラインの輸送時間 親オーダ番号 マルチサイト製造環境を使用している場合に、この組立オーダが半組立品を製造している別のサイトのオーダ。親オーダはメインラインを担当し、子オーダ (現在のセッション) は供給ラインを担当します。供給ラインがさらに供給ラインを持つこともあり、この場合図式は複雑になりますが、原則は同じです。 関連トピック 供給ラインを複数の親ラインへリンク (拡散組立ライン構造) 組立ラインの選択 - 構成依存パラメータ 複数の親ラインを持つ供給ラインの同期 リンクされた組立ラインの輸送時間 親組立ライン この組立オーダにより製造された部分組立品を納入する必要がある親組立ライン。例: 供給ラインが複数の親ラインに供給している場合、親組立ラインは関係会社間の仕掛品振替処理に使用されます。 詳細は、次の情報を参照してください: 供給ラインを複数の親ラインへリンク (拡散組立ライン構造) 組立ラインの選択 - 構成依存パラメータ 複数の親ラインを持つ供給ラインの同期 リンクされた組立ラインの輸送時間 品目 デフォルト供給ソースが組立の一般品目または製造品目 組立 ライン 最終組立計画 (FAS) 品目を生産する一連のラインステーション。あるラインステーションから他のラインステーションへ品目を渡したり、各ラインステーションで作業を行ったりすることで、品目を生産します。組立ラインは、バッファで区切られた複数のラインセグメントにさらに分割されます。組立ラインはメインラインと供給ラインのいずれかです。 組立開始日 組立オーダの製造の計画開始日 計画オフライン日 作業の完了が予定されている日付 組立オーダ状況 組立オーダの状況 次の状況が存在します。 計画 順序 進行中 完了 クローズ ブロック 組立管理に組立オーダのブロック理由が入力されている場合、その組立オーダは実行の目的にブロックされます。組立オーダがブロックされている場合、このフィールドのチェックボックスはオンになっています。組立オーダがブロックされていない場合、チェックボックスはオフになっています。 組立オーダの移動... 組立オーダの移動 (tiasl3210m000) セッションを開始する場合にクリックします。 組立オーダのクローズ... 組立オーダのクローズ (tiasc7210m000) セッションを開始する場合にクリックします。 組立ライン混成の再混成... ライン混成の再混成 (tiasl3220m000) セッションを開始する場合にクリックします。 在庫チェック... 在庫チェック (tiasc2240m000) セッションにズームして、組立部品の不足リストを作成します。また、このセッションを使用して、ブロックオーダのリストを生成することもできます。 ラインステーションオーダ 組立オーダ - ラインステーションオーダ (tiasc2510m000) セッションが開始されます。 仕掛品見積 組立オーダ - 仕掛品見積 (tiasc7500m000) セッションを開始する場合にクリックします。 完成状態 シリアル完成品 - 完成状態ヘッダ (timfc0110m000) セッションが開始されます。 状況依存ASCデータの消去... 状況依存ASCデータの消去 (tiasl1200m000) セッションを開始します。このトピックに関連するヘルプはありません。 組立オーダ - ブロック理由 組立オーダ - ブロック理由 (tiasc2103m000) セッションを開始する場合にクリックします。このトピックに関連するヘルプはありません。 倉庫オーダ 倉庫オーダ (whinh2100m100) セッションを開始します。 倉庫オーダ - 状況の概要 入庫ライン状況概要 (whinh2119m000) セッションを開始します。 |