| # 資材および時間のバックフラッシュ (tisfc0220m000) セッションの目的: 資材および時間をマニュアルでバックフラッシュします。作業のある製造オーダの資材および時間をマニュアルでバックフラッシュできます。ただし、作業のない製造オーダの資材もバックフラッシュできます。 作業をバックフラッシュする前に、バックフラッシュされる作業を選択します。 製造オーダが 1 つの場合は、バックフラッシュする製造オーダおよび作業を選択します。 工程管理オーダグループの製造オーダの場合は、工程管理オーダグループチェックボックスをオンにしてオーダグループを入力します。 [選択範囲] グループボックス内のフィールドによって、バックフラッシュする製造オーダが決定されます。 繰返生産品目の製造オーダは、その繰返生産品目のスケジュールエリアが選択範囲内の場合にのみバックフラッシュされます。 [設定] グループボックスのフィールドは、どの作業がバックフラッシュされるかをさらに指定します。オーダグループのオーダをバックフラッシュする場合は、これらの設定を使用できません。 ERP LN では、すでにバックフラッシュされた製品の数量が記録されます。このアクションにより、製品の各数量が 1 回のみバックフラッシュされることが保証されます。 工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションのバックフラッシュ方法パラメータフィールドの値が自動の場合、資材および時間のバックフラッシュ (tisfc0220m000) セッションでの設定は無効です。自動バックフラッシュが適用されると、製品の各数量は、それが完了もしくは不合格として報告された直後にバックフラッシュされます。 製造オーダは、製造オーダが発行されてからクローズされる時までバックフラッシュできます。 遡及処理を適用する必要がある場合は、バックフラッシュ日フィールドに過去の日付を入力できます。 関連トピック バックフラッシュ 遡及処理 詳細セッションを使用するには オーダ分類 [開始] および [終了] フィールドを使用するには 計画者 計画品目を計画する従業員のログオンコード 計画者 計画品目を計画する従業員のログオンコード 選択方法 資材または時間をバックフラッシュする必要がある作業を選択するために、このセッションの作業フィールドを使用する方法 作業 資材または時間をバックフラッシュする作業 注意 選択方法フィールドがすべての作業の場合、このフィールドに作業を入力することはできません。 作業 バックフラッシュされる作業 完了した作業のみ このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN では、作業状況が完了済の場合にのみ、作業がバックフラッシュされます。 バックフラッシュ日 材料が出庫される日付と時間が計算されます。 指定可能な値 現在の日付と時間、または過去の日付と時間のどちらかを入力します。 デフォルト デフォルトは現在の日付です。 関連トピック 遡及処理 バックフラッシュ順序 ERP LN が製造オーダについて資材をバックフラッシュする順序: 開始日付基準 オーダ番号基準 分類選択 このチェックボックスがオンの場合、選択した工程管理オーダグループのすべての製造オーダについて、時間および資材がバックフラッシュされます。バックフラッシュできない製造オーダがある場合は、エラーレポートが生成されます。 関連トピック オーダ分類 工程管理オーダグループ 時間および資材をバックフラッシュする必要がある製造オーダを含む工程管理オーダグループを入力します。 関連トピック オーダ分類 バックフラッシュ 組立部品および時間がバックフラッシュされます。 関連トピック 組立のバックフラッシュ |