| # ロケーション メンテナンス工場内の物理的に認識可能なエリアであるサービス部署またはワークセンタで、部品が一時的に保管されます。ロケーションにも、特定作業オーダに属する部品を保管できます。 たとえば、ロケーションには以下のものがあります。 座標系を使用して分割した、サービス部署またはワークセンタの 1 フロア 戸棚の棚の全体または一部 工場ロケーションと作業オーダロケーション 工場のロケーションと作業オーダのロケーションを使用して、以下のものを保管できます。 処理待ちの入庫部品 処理後に出庫する必要のある部品 特定のワークセンタでの処理を待っている部品 ワークセンタで処理され、別のワークセンタに出庫する必要のある部品 工場またはワークセンタ内のロケーションは、そこに属するサービス部署によって識別されます。 フォローアップ作業オーダ用のロケーション フォローアップ作業オーダに使用されるロケーションは、解体された部品用の一時的な出庫ロケーションとなります。これらの部品は別々に処理され、その後組み立てられます。 解体された部品をすべて 1 つのロケーションに保管する場合、デフォルトの作業オーダロケーションが使用されます。これは、初期作業オーダについての出庫ロケーションとなります。1 つまたはそれ以上の解体された部品を異なるロケーションに保管する場合は、各部品にフォローアップ作業オーダが定義されます。初期作業オーダの出庫ロケーションは、その後、関連するすべてのフォローアップオーダ用のデフォルトの出庫ロケーションとして使用されます。 フォローアップ作業オーダは、初期作業オーダの物的資源ラインから生成されます。この作業オーダの物的資源ラインの納入タイプは、｢フォローアップ作業オーダへ納入｣ です。同時に、納入タイプが ｢フォローアップ作業オーダへ納入｣ である選択された組立活動に、作業オーダの物的資源ラインが追加されます。 |