| # メンテナンス概念を指定するには メンテナンス概念は、品目に特定の参照活動、または品目にリンクされた予測活動です。これを行うには、参照活動が必要な各品目、および参照活動を実行する回数を指定します。所要量ラインをそれぞれの参照活動に指定することができます。 メンテナンス概念は以下のセッションで定義することができます。 メンテナンス概念 - 品目 (tsspc1120m000) メンテナンス概念 - 予測活動 (tsspc1125m000) メンテナンス概念を定義する場合に、マルチレベルのシリアル番号付品目構造に備えられている機能を利用することができます。たとえば、1 つの製品ファミリの複数の製品に対してメンテナンス活動が必要な場合、その製品ファミリをシリアル番号付品目構造に含めることができます。このファミリは、共通のメンテナンス活動が定義されているシリアル番号付品目として含められます。 使用クラスを利用すると、1 つの品目に複数のメンテナンス概念を定義することができます。 メンテナンス概念の定義方法 手順 1. 参照活動 参照活動 (tsacm1101m000) セッションで、メンテナンス概念の基本要素である参照活動を定義する必要があります。これらの参照活動を使用して、メンテナンス概念、メンテナンス予測またはメンテナンス計画を生成することができます。 参照活動には、常にサービスタイプが含まれます。このサービスタイプは、メンテナンス計画を定義するときに重要な役割を果たします。サービスタイプの詳細については、マスタデータ管理 (MDM) モジュールの作業手順を参照してください。 手順 2. 検査テンプレート 計測タイプが参照活動にリンクされている場合、計測タイプは ｢計測検査｣ と呼ばれます。この計測検査は、参照活動の一部として実行する必要があります。計測を実行し、標準値を超えていた場合は、1 つ以上の活動を実行する必要があります。したがって、参照活動 - 計測タイプ (tsacm3160m000) セッションに挿入できるフォローアップ活動が必要です。計測値は、特定の状況におけるオブジェクトの特定の変数の値 (計測する数量) です。 手順 3. メンテナンス概念 - 品目 メンテナンス概念は、メンテナンス方針の一部として、見込品目に対して実行する活動の一覧です。活動の実行頻度も指定します。同一の見込品目にさまざまなメンテナンス概念を指定できます。これを有効にするには、エンティティの使用クラスを使用します。 メンテナンス概念 - 品目 (tsspc1120m000) セッションを使用して、品目のメンテナンス概念を構成する参照活動を一覧表示します。特定メニューの予測の生成をクリックして、予測の生成 (tsspc1225m000) セッションを開始します。このセッションでは、一覧表示した品目の参照活動にもとづいて、予測活動の一覧を作成できます。資源所要量をクリックして、参照活動 - 資源所要量 (tsacm2120m000) セッションを開始できます。このセッションでは、特定の参照活動の資源所要量を一覧表示できます。 データ図のメンテナンス概念 関連トピック 活動グループ メンテナンス方針 シリアル番号付品目を定義するには クラスタレイアウト例 |