| # 作業の外注を設定するには (外注先側) このトピックでは、外注先での製造元の作業の実行をサポートするようにシステムを設定する方法について説明します。構成要素と部分組立品の転送がサポートされています。 注意 外注先では、品目の外注手順と作業の外注手順が同じになります。 段取 手順 1. 導入済ソフトウェア構成要素 導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0500m000) 詳細セッションで次のチェックボックスを考慮します。 資材フローでの外注 (外注先) 外注工程で部分組立品と構成要素のフローをサポートする場合は、資材フローでの外注 (製造元)チェックボックスをオンにする必要があります。 引当およびハードペギング 部分組立品を一意に識別するには、引当およびハードペギングが必要となります。引当およびハードペギングチェックボックスをオンにすると、参照番号を使用して特定の SFC オーダへの各部分組立品の引当が行われます。 条件 ERP LN では、デフォルトで外注用の構成要素を供給する責任が製造元にあります。ただし、構成要素を販売オーダで転送する場合や構成要素を計画する責任を外注先に委ねる場合は、条件モジュールを使用して、この内容を規定しておく必要があります。また、条件を使用するには、条件チェックボックスをオンにする必要があります。 手順 2. 外注品目と部分組立品の品目データ 部分組立品 品目 - 一般 (tcibd0501m000) 詳細セッションで、部分組立品チェックボックスをオンにする 2 つの品目を定義します。これらの品目はそれぞれ、製造元から外注先に発送される部分組立品と外注先から作業終了後に返送される部分組立品になります。製造元に返送される部分組立品の品目タイプは、必ず製造でなければなりません。 製造元から外注先に部分組立品ではなく資材だけを発送する場合は、外注先で作成される部分組立品の品目コードのみ定義する必要があります。 部分組立品に関する次のデータを定義します。 倉庫 品目 - オーダ処理 (tcibd2500m000) セッションで、定義した部分組立品を検索します。製造元から受け取る部分組立品について、その部分組立品の入庫先の倉庫を倉庫フィールドに入力します。製造元に返送する部分組立品について、その部分組立品の出庫元の倉庫を入力します。 原価 有効原価構成要素構造を生成するには、品目 - 原価計算 (ticpr0107m000) セッションで組立の原価計算データを定義します。原価および評価額の計算 (ticpr2210m000) セッションの標準原価および評価額の実現チェックボックスをオンにして、原価の計算と実現を行います。 価格 外注先から返送される品目について、製造元が外注先に支払う価格を決定する必要があります。 手順 3. 条件 次の場合に条件を定義します。 構成要素が販売オーダで出荷される場合 構成要素を計画する責任が製造元にある場合 次のステップを実行します。 条件 (tctrm1100m000) セッションから条件 (tctrm1600m000) セッションを開始して、条件合意を定義します。条件タイプフィールドを購買に設定する必要があります。 検索属性 1 フィールドを品目グループに設定し、検索属性 2 フィールドを倉庫に設定して、検索条件検索レベルを定義します。オーダチェックボックスと計画チェックボックスをオンにします。 定義した検索レベルをダブルクリックして、条件検索レベル - ライン (tctrm1610m000) セッションを開始します。このセッションで、合意が適用される品目を定義します。 定義した品目をダブルクリックして、条件ライン (tctrm1620m000) セッションを開始します。[計画] タブまたは計画条件 (tctrm1135m000) セッションで、発注先別供給計画チェックボックスをオンにします。[オーダ] タブまたはオーダ条件 (tctrm1130m000) セッションで、転送タイプフィールドから販売オーダ転送を選択します。 合意の詳細については、条件を設定するにはを参照してください。 手順 4. 購買契約 構成要素が外注先によって計画されるか、または販売オーダで出荷される場合は、購買契約 (tdpur3100m000) セッションで契約を定義します。購買元取引先フィールドに製造元のコードを入力する必要があります。条件 ID フィールドを使用して、該当する条件合意をリンクさせます。 購買契約ライン (tdpur3101m000) セッションで残りの契約を定義します。 手順 5. ユーザプロファイル購買 ERP LN で販売オーダを適切に生成および処理できるように、販売管理でユーザプロファイルを定義しておきます。 手順 6. ワークセンタおよび工程倉庫 ワークセンタ (tirou0101m000) セッションで、ワークセンタを正規の製造オーダ用のワークセンタとして定義します。ワークセンタタイプとして外注ワークセンタを選択しないでください。 次の情報を外注ワークセンタにリンクさせます。 工程倉庫フィールドで、工程倉庫を入力できます。この倉庫は、部分組立品と構成要素の在庫レベルのモニタに使用されます。 工程管理パラメータ (tisfc0500m000) セッションで、工程倉庫を使用チェックボックスをオンにします。 手順 7. 工順 工順作業 (tirou1102m000) セッションで、定義された部分組立品、倉庫、およびワークセンタをリンクさせます。 最初の外注作業へのリンク: 製造元が外注先に発送する製品を表す部分組立品。部分組立品倉庫は、外注先に発送される資材の部品表倉庫と同じにすることを推奨します。 他の外注作業へのリンク: 該当するワークセンタ 最後の外注作業へのリンク: 外注先に返送する製品を表す部分組立品。部分組立品の入庫先となる倉庫のデフォルト値は、品目 - オーダ処理 (tcibd2500m000) セッションの倉庫フィールドから取得されます。 手順 8. 部品表 オプションで、外注先が資材を必要とする作業の作業番号を部品表 (tibom1110m000) セッションの作業フィールドに入力します。 関連トピック 外注の概要 作業の外注を設定するには (外注先側) 外注作業を実行するには (外注先側) |