| # マイクロ工順を設定するには 工順 モジュールで、作業ステップをマイクロ工順用に定義し、指示書、工具、またはプロセス変数を作業ステップにリンクします。 マイクロ工順の作業ステップへリンクされる情報に応じて、次の手順に従います。 指示書 指示書 (tirou0106m000) セッションで、指示書を定義します。 工順作業 (tirou1102m000) セッションで、工順作業を選択します。 特定メニューの作業ステップをクリックして、作業ステップ (tirou1105m000) セッションで、作業ステップを作業にリンクします。 作業ステップ (tirou1105m000) セッションで、作業ステップを選択します。 特定メニューの [指示書] をクリックして、作業 (ステップ) - 指示書 (tirou1112m000) セッションで、指示書を作業ステップにリンクします。 注意 指示書を工順作業へ直接にリンクしたい場合は、工順作業 (tirou1102m000) セッションで、特定メニューの [指示書] をクリックします。その結果、作業 (ステップ) - 指示書 (tirou1112m000) セッションが開始します。このセッションで、指示書を作業にリンクできます。 工具 工具所要計画モジュールで、工具を定義します。 工具が特定の機械に属する場合は、機械 - 工具 (tirou0110m000) セッションで、デフォルトの工具を機械にリンクしておくとよいでしょう。 タスク関係 (tirou0104m000) セッションでタスク関係を定義しておくと、タスク関係 - 工具 (tirou0115m000) セッションで、工具をタスク関係にリンクできます。 工順作業 (tirou1102m000) セッションで、工順作業を選択します。 特定メニューの作業ステップをクリックして、作業ステップ (tirou1105m000) セッションで、作業ステップを作業にリンクします。 作業ステップ (tirou1105m000) セッションで、作業ステップを選択します。 特定メニューの [工具] をクリックして、作業/作業ステップ - 工具 (tirou1110m000) セッションで、工具を作業ステップにリンクします。 注意 工具を工順作業へ直接にリンクしたい場合は、工順作業 (tirou1102m000) セッションで、特定メニューの [工具] をクリックします。これにより、作業/作業ステップ - 工具 (tirou1110m000) セッションが開始され、工具を作業にリンクできます。 注意 また、作業/作業ステップ - 工具 (tirou1110m000) セッションを使用して、実際の製造オーダ作業に対して追加のデフォルト工順情報を定義することもできます。この工具情報は、見積工具所要 (titrp0111m000) セッションで表示されます。 プロセス変数 注意 プロセス変数がマイクロ工順から完全に削除されるのを防ぐには、タスク関係 - プロセス変数 (tirou0116m000) セッションで必須チェックボックスをオンにしてください。 プロセス変数 (tirou0105m000) セッションで、プロセス変数を定義します。 タスク関係 (tirou0104m000) セッションでタスク関係を定義しておくと、タスク関係 - プロセス変数 (tirou0116m000) セッションで、プロセス変数をタスク関係にリンクできます。 工順作業 (tirou1102m000) セッションで、工順作業を選択します。 特定メニューの作業ステップをクリックして、作業ステップ (tirou1105m000) セッションで、作業ステップを作業にリンクします。 作業ステップ (tirou1105m000) セッションで、作業ステップを選択します。 特定メニューのプロセス変数をクリックして、作業 (ステップ) - プロセス変数 (tirou1111m000) セッションで、プロセス変数を作業ステップにリンクします。 注意 プロセス変数を工順作業へ直接にリンクしたい場合は、工順作業 (tirou1102m000) セッションで特定メニューのプロセス変数をクリックします。その結果、作業 (ステップ) - プロセス変数 (tirou1111m000) セッションが開始します。このセッションで、プロセス変数を作業にリンクできます。 関連トピック マイクロ工順 |