| # Efficiëntiefactoren in Enterprise Planning Enterprise Planning gebruikt efficiëntiefactoren om rekening te houden met de variabele productiviteit bij het berekenen van doorlooptijden. Er zijn verschillende redenen waarom de productiviteit varieert, zoals een vermindering van de personeelsbezetting tijdens vakanties of het aannemen van extra personeel in drukke perioden. Dit betekent dus meer of minder plantijd op een dag. U kunt efficiëntiefactoren vastleggen tijdens het definiëren van een kalender in de module Kalenders en perioden van Algemeen. Voor elk tijdsinterval kunt u een efficiëntiefactor opgeven. Zie voor meer informatie Efficiëntiefactoren. Offsetten van doorlooptijden Als Enterprise Planning een voorwaartse planning uitvoert, wordt de desbetreffende startdatum opgehaald uit de sessie Werktijden per kalender (tcccp0120m000) en werkt ERP LN vooruit, waarbij steeds de beschikbare planningstijd van de totale doorlooptijd wordt afgetrokken, totdat een datum wordt bereikt waarop de resterende totale doorlooptijd kleiner is dan de totale beschikbare planningstijd. Dat is de einddatum. De beschikbare planningstijd op een bepaalde datum wordt berekend met de volgende formule:

    W = G / EWWerkelijk benodigde werkurenGGeplande benodigde werkurenEEfficiëntiefactor
NB Bij achteruit plannen wordt er uitgegaan van de einddatum en gewerkt naar de startdatum en -tijd. Voorbeeld De doorlooptijd is 10 uur, de geplande startdatum is 15.01.10 en er wordt vooruit gepland. Er zijn twee kalenderregels met de volgende gegevens:
Datum | Starttijd | Eindtijd | Efficiëntiefactor | Cumulatieve tijd
--- | --- | --- | --- | ---
2010-01-15 | 09:00 | 17:00 | 1 | 8 uur
2010-01-16 | 17:00 | 23:00 | 0,8 | 4,8 uur
Het offsetten van doorlooptijden gaat dan als volgt: Stap 1: Totale doorlooptijd minus de cumulatieve tijd van de startdatum:
     10 - 8 = 2
De einddatum is 2010-01-16, omdat de resterende doorlooptijd (2 uur) kleiner is dan de cumulatieve tijd op 2010-01-16 (4,8 uur). Stap 2: De conversie van de (resterende) doorlooptijd naar werkelijke uren is:
    Resterende doorlooptijd / Efficiëntiefactor = 2,00 / 0,8 = 2,5
De resterende doorlooptijd is dus 2 uur en 30 minuten. Stap 3: ERP LN kan nu de eindtijd bepalen door de resterende doorlooptijd in werkelijke uren op te tellen bij de start- of einddatum:
     17:00 + 2:30 = 19:30
De productieorder zal naar verwachting op 2010-01-16 om 19:30 zijn voltooid. Gerelateerde onderwerpen Efficiëntiefactoren Kalenders in Enterprise Planning Kalendercorrectie bepalen in ERP LN |