| # In/uitvoerbewaking afdelingen (tisfc3510m000) Deze sessie kunt u gebruiken om een verkort overzicht te verkrijgen van de geplande en werkelijke in/uitvoerwaarden van een afdeling. Vanuit het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties kunt u de volgende sessies starten: In/uitvoerbewaking afdelingen genereren (tisfc3210m000) In/uitvoerbewaking afdelingen verwijderen (tisfc3212m000) NB Als u de in/uitvoergegevens van een machine wilt opvragen, gebruikt u de sessie In/uitvoerbewaking machines (tisfc3520m000). Gerelateerde onderwerpen In/uitvoerbewaking Afdeling De afdeling waarvoor u de werkelijke en geplande in/uitvoerwaarden wilt vergelijken. Merk op dat u alleen de gegevens kunt zien van de afdelingen waarvoor het selectievakje Kritisch in planning in de sessie Afdelingen (tirou0101m000) is ingeschakeld. Omschrijving De afdeling waarvoor u de werkelijke en geplande in/uitvoerwaarden wilt vergelijken. Merk op dat u alleen de gegevens kunt zien van de afdelingen waarvoor het selectievakje Kritisch in planning in de sessie Afdelingen (tirou0101m000) is ingeschakeld. Doorlooptijd De gewenste buffer die is vastgelegd voor de afdeling in de detailsessie Afdelingen (tirou0101m000). Geplande invoer De totale invoerhoeveelheid van een afdeling/machine voor bewerkingen die tijdens de doelperiode de status "Gereed voor uitvoering" hebben. Werkelijke invoer De totale invoerhoeveelheid van een afdeling/machine voor bewerkingen die tijdens de doelperiode de status Gereed voor uitvoering hebben. Cumulatieve afwijking invoer Het totaal van de verschillen tussen de geplande invoer en de werkelijke invoer voor de doelperiode en alle doelperioden vóór de huidige periode waarvoor gegevens aanwezig zijn. Geplande uitvoer De totale uitvoerhoeveelheid die u tijdens de doelperiode wilt gereedmelden voor bewerkingen op een afdeling/machine. Werkelijke uitvoer De totale uitvoerhoeveelheid die is gereedgemeld voor bewerkingen op een afdeling/machine tijdens de doelperiode. De waarde van de werkelijke uitvoer hangt o.a. af van de instelling van het selectievakje Niet-volledige gereedmeldingen meenemen (default) in de sessie In/uitvoerbewaking afdelingen genereren (tisfc3210m000). Cumulatieve afwijking uitvoer Het totaal van de verschillen tussen de geplande uitvoer en de werkelijke uitvoer voor de doelperiode en alle doelperioden vóór de huidige periode waarvoor gegevens aanwezig zijn. Geplande buffer De geplande invoer minus de geplande uitvoer van een afdeling/machine. Werkelijke buffer De werkelijke invoer minus de werkelijke uitvoer van een afdeling/machine. Merk op dat de buffer zowel actieve bewerkingen omvat als bewerkingen die wachten om te worden uitgevoerd. Afwijking buffer Het verschil tussen de geplande buffer en de werkelijke buffer op de genereerdatum, d.w.z. de werkelijke buffer minus de geplande buffer. Gewenste afwijking buffer De werkelijke buffer minus de gewenste buffer. Beschikbare capaciteit De totale capaciteit die op een dag of tijdens een week beschikbaar is. Meestal is deze capaciteit gebaseerd op de afdelingskalender. Actuele bezettingsgraad Combinatie van efficiëntie en bezetting. De verhouding tussen de werkelijke uitvoer en de beschikbare capaciteit voor een bewerking die op een afdeling of machine wordt uitgevoerd. Einddatum De laatste dag van de doelperiode. Aantal operators Het aantal operators dat op de afdeling beschikbaar is. Manuren Het gewenste aantal manuren op de afdeling, gegeven de gewenste buffer. Manuren = Aantal operators op afdeling * Gewenste buffer Aantal machines Het aantal machines dat op de afdeling beschikbaar is. Machine-uren Het gewenste aantal machine-uren op de afdeling, gegeven de gewenste buffer. Machine-uren = Aantal machines op afdeling * Gewenste buffer Geplande invoer De totale invoerhoeveelheid van een afdeling/machine voor bewerkingen die tijdens de doelperiode de status "Gereed voor uitvoering" hebben. Werkelijke invoer De totale invoerhoeveelheid van een afdeling/machine voor bewerkingen die tijdens de doelperiode de status Gereed voor uitvoering hebben. Cumulatieve afwijking invoer Het totaal van de verschillen tussen de geplande invoer en de werkelijke invoer voor de doelperiode en alle doelperioden vóór de huidige periode waarvoor gegevens aanwezig zijn. Geplande uitvoer De totale uitvoerhoeveelheid die u tijdens de doelperiode wilt gereedmelden voor bewerkingen op een afdeling/machine. Werkelijke uitvoer De totale uitvoerhoeveelheid die is gereedgemeld voor bewerkingen op een afdeling/machine tijdens de doelperiode. Cumulatieve afwijking uitvoer Het totaal van de verschillen tussen de geplande uitvoer en de werkelijke uitvoer voor de doelperiode en alle doelperioden vóór de huidige periode waarvoor gegevens aanwezig zijn. Geplande buffer De geplande invoer minus de geplande uitvoer van een afdeling/machine. Werkelijke buffer De werkelijke invoer minus de werkelijke uitvoer van een afdeling/machine. Merk op dat de buffer zowel actieve bewerkingen omvat als bewerkingen die wachten om te worden uitgevoerd. Afwijking buffer Het verschil tussen de geplande buffer en de werkelijke buffer op de genereerdatum, d.w.z. de werkelijke buffer minus de geplande buffer. Gewenste afwijking buffer De werkelijke buffer minus de gewenste buffer. Beschikbare capaciteit De totale capaciteit die op een dag of tijdens een week beschikbaar is. Meestal is deze capaciteit gebaseerd op de afdelingskalender. Actuele bezettingsgraad Combinatie van efficiëntie en bezetting. De verhouding tussen de werkelijke uitvoer en de beschikbare capaciteit voor een bewerking die op een afdeling of machine wordt uitgevoerd. |