| # Voorgecalculeerde hoeveelheid berekenen De voorgecalculeerde hoeveelheid materiaal van een productieorder wordt als volgt berekend: De gedesaggregeerde hoeveelheid wordt berekend op basis van de stuklijst en de orderhoeveelheid. De geplande invoerhoeveelheid wordt vastgesteld. De gecalculeerde hoeveelheid wordt berekend op basis van de nettohoeveelheid, de geplande invoerhoeveelheid en de afval hoeveelheid of het afvalpercentage dat voor het materiaal is gedefinieerd. Gedesaggregeerde hoeveelheid De gedesaggregeerde hoeveelheid is gebaseerd op de nettohoeveelheid in de stuklijst. Volgens de stuklijst zijn er bijvoorbeeld twintig schroeven nodig om een kist te maken. Er zijn dertig kisten besteld. De gedesaggregeerde hoeveelheid is dus 600 (=20x30) schroeven. Geplande invoerhoeveelheid De voorgecalculeerde hoeveelheid materiaal is gebaseerd op de geplande invoerhoeveelheid van de bewerking waaraan het materiaal wordt gekoppeld. Als de productieorder geen bewerkingen bevat, is de geplande invoerhoeveelheid eenvoudigweg de orderhoeveelheid van de productieorder. De calculatie van de geplande invoerhoeveelheid wordt uitgelegd in het onderwerp Geplande productiehoeveelheid. Voorgecalculeerde hoeveelheid De voorgecalculeerde hoeveelheid wordt berekend met de volgende formule:
    Voorgecalculeerde hoeveelheid = (nettohoeveelheid x (1+ afvalpercentage /100%) + afvalhoeveelheid) x Geplande hoeveelheidsfactor
Hierbij geldt het volgende: Nettohoeveelheid: vereiste hoeveelheid materiaal, waarbij afval en opbrengst buiten beschouwing worden gelaten. Afvalpercentage: afvalpercentage dat voor het materiaal in de stuklijst is gedefinieerd. Afvalhoeveelheid: afvalhoeveelheid die voor het materiaal in de stuklijst is gedefinieerd. De geplande hoeveelheidsfactor wordt gedefinieerd met de volgende formule:
    Geplande hoeveelheidsfactor = geplande invoerhoeveelheid/geplande uitvoerhoeveelheid van laatste bewerking
Deze berekening wordt toegelicht in het onderwerp Voorbeeld van de voorcalculatie van materialen. Gerelateerde onderwerpen Productieorders voor inkoopartikelen Afval Opbrengst Materialen aan bewerkingen koppelen |