| # Mogelijke waarden Steekproefname (continu) Deze vorm van steekproefname is alleen van toepassing op continuproductie en dient ter bewaking van de kwaliteit tijdens het productieproces. Na een bepaald interval wordt een steekproef genomen waarvan de hoeveelheid gelijk is aan de steekproefgrootte. Afhankelijk van de kwaliteit van het monster wordt besloten de productie voort te zetten of de productie te onderbreken en corrigerende maatregelen te nemen. Bij dit type test moeten de volgende velden worden gevuld: Frequentie-eenheid - Hoeveelheid 100 % Alle artikelen worden geïnspecteerd. De steekproefgrootte en de orderhoeveelheid zijn aan elkaar gelijk. Steekproefname (enkel) Van de volledige orderhoeveelheid wordt één steekproef genomen. |