| # Stuklijstregel - materiaal/routing-relaties (tibom0140m000) Deze sessie kunt u gebruiken om relaties tussen materialen en routings vast te leggen voor een hoofdartilkel. Per maakartikel kunt u meerdere routings definiëren. Aan elke routing hangt een reeks bewerkingen. Met behulp van de materiaal/routing-relaties die in deze sessie zijn vastgelegd, kunt u voor elke routing bepalen voor welke bewerking een materiaal aanwezig moet zijn op de werkvloer. In de sessie Stuklijst (tibom1110m000) specificeert u per stuklijstregel voor welke bewerking het materiaal aan de werkvloer moet worden afgegeven: Toetst u nul in op het veld Bewerking, dan kunt u in de sessie Stuklijstregel - materiaal/routing-relaties (tibom0140m000) aangeven voor welke bewerking het materiaal moet worden afgegeven. Als er geen materiaal/routing-relatie aanwezig is, wordt het materiaal afgegeven voor de eerste bewerking. Als u op het veld Bewerking een waarde intoetst die ongelijk is aan nul (bijv. 10), dan wordt het materiaal afgegeven voor bewerking 10. Deze bewerking geldt dan voor alle routings die voor het maakartikel zijn vastgelegd. Als de bewerking niet aanwezig is voor de routing(s) van het maakartikel, wordt het materiaal van de stuklijstregel afgegeven voor de eerste bewerking van de routing. NB De gegevens van materiaal/routing-relaties worden gebruikt in het pakket Enterprise Planning, in de module Kostprijsberekening en bij het genereren van productieorders. Deze sessie start u op vanuit de sessie Stuklijst (tibom1110m000). U start de sessie Stuklijstregel - materiaal/routing-relaties (tibom0140s000) vanaf een stuklijstregel in de grafische browser voor constructiegegevens artikelen. De grafische browser zelf wordt gestart vanuit de sessie Artikelen - constructiegegevens (GBF) (tiipd0203m000). Hoofdartikel Het hoofd artikel waarvoor de stuklijst is gedefinieerd. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Positie Het stuklijstpositienummer van de component. / Het stuklijstvolgnummer maakt deel uit van het stuklijstpositienummer van het componentartikel. Indien u orders voor een maakartikel aanmaakt, wordt alleen rekening gehouden met het materiaal met het laagste geldige volgnummer. De geldigheid van het volgnummer van een materiaal is afhankelijk van de geldigheidsdatums of de instellingen van unit-effectivity. Artikel Het componentartikel van het maakartikel. De component is een artikel van de soort Inkoopdeel of Maakdeel. en moet aanwezig zijn in de sessie Artikelen - algemeen (tcibd0501m000), maar niet per definitie in de sessie Artikelen - productie (tiipd0101m000). Routing Een routing waarop het hoofdartikel geproduceerd kan worden. U kunt een of meer routings voor een artikel definiëren in de sessie Artikel - routings (tirou1101m000). Bewerking De routing bewerking waarvoor het artikel van de stuklijstregel aan de werkvloer moet worden afgegeven. Voor de productie van een artikel kunnen meerdere routings nodig zijn. De bewerking waarvoor een materiaal wordt afgegeven kan per routing verschillen. |