| # Effectivity unit - procesvariabelen (tirou1114m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de doelwaarde van een procesvariabele klantspecifiek te maken door de procesvariabele te koppelen aan een effectivity-unit. Een procesvariabele is een van de kenmerken van een micro-routing en wordt gebruikt voor de instellingen en aanpassingen van een product. U kunt deze sessie openen vanuit het tabblad Effectivity unit - procesvariabelen in de sessie Effectivity unit (tcuef0102m000). Voorbeeld Een van de instellingen van een beamer is de afstand. De klant bepaalt de gewenste afstand. De afstand is standaard 10 meter. Deze wordt gedefinieerd met de variabele AFSTAND. In de sessie Bewerking(sstap) - procesvariabelen (tirou1111m000) kunt u vastleggen dat voor een van de bewerkingen een doelwaarde van 10,0 meter wordt afgedrukt op de productieorderdocumenten. Een klant heeft echter een verkooporder geplaatst voor de levering van een beamer met een afstand van 15 meter. De effectivity-unit is 4567. De afstand moet u intoetsen in de sessie Effectivity unit - procesvariabelen (tirou1114m000). Effectivity-unit: 4567 Procesvariabele: AFSTAND Doelwaarde: 15,0 Hiermee wordt de beginafstand van 10 m overruled als een productieorder wordt gegenereerd voor effectivity-unit 4567. Op het productieorderdocument wordt een afstand van 15 m afgedrukt. Koppeling van procesvariabelen en effectivity-units Tijdens het verkoopproces moeten de door de klant gewenste procesvariabelen worden vastgelegd. Daarvoor behoeven de verkopers echter geen diepgaande kennis te hebben van routings en stuklijsten. Tijdens de configuratie van effectivity-units, kunt u procesvariabelen voor een effectivity-unit vastleggen op het tabblad Effectivity unit - procesvariabelen in de sessie Effectivity unit (tcuef0102m000). Als de productieorder voor de effectivity-unit is aangemaakt, wordt de standaard doelwaarde van een procesvariabele overruled door de waarde die is vastgelegd in de sessie Effectivity unit - procesvariabelen (tirou1114m000). De standaard doelwaarde wordt ook overruled wanneer productieorderdocumenten worden afgedrukt. Alleen wijzigingen die na het aanmaken van de productieorder en vóór het afdrukken van de documenten zijn doorgevoerd, worden weergegeven. NB De volgende beperkingen gelden: Als u in de sessie Effectivity unit - procesvariabelen (tirou1114m000) een nieuwe doelwaarde invoert, worden de bestaande doelwaarden van een effectivity-unit overruled. Uitgaande van het bovengenoemde voorbeeld: als u een doelwaarde definieert voor AFSTAND, worden de doelwaarde van deze procesvariabele overruled voor alle productieorders voor effectivity-unit 4567. Indien u een doelwaarde voor een procesvariabele vastlegt in de sessie Effectivity unit - procesvariabelen (tirou1114m000), terwijl de procesvariabele zelf niet is vastgelegd voor de routing, wordt de procesvariabele en dus de nieuw aangemaakte doelwaarde niet weergegeven in de micro-routing. ERP LN kan dan niet zien voor welk artikel of welke bewerking de procesvariabele moet worden weergegeven. De doelwaarden in de sessie Effectivity unit - procesvariabelen (tirou1114m000) kunnen altijd worden gewijzigd, maar wijzigingen worden pas actief als de productieorder de status Gepland of Ingepland heeft. Als de hoeveelheid van een productieorder is verdeeld over meerdere effectivity-units, wordt de bestaande doelwaarde overruled indien: De opgegeven effectivity-unit deel uitmaakt van de effectivity-units waarover de hoeveelheden zijn verdeeld De opgegeven procesvariabele wordt gebruikt in de micro-routing. Indien u bij de verschillende effectivity-units van een productieorder telkens een andere doelwaarde invoert voor dezelfde procesvariabele, is het resultaat onvoorspelbaar. Elk van de doelwaarden kan worden gebruikt, omdat er slechts één routing bestaat, zelfs indien de hoeveelheid van de productieorder over meerdere effectivity-units is verdeeld. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van unit-effectivity Micro-routing Vastleggen van een micro-routing Effectivity unit Een referentienummer op een verkooporderregel of een verkoopofferteregel dat wordt gebruikt om verschillen voor een unit-effective artikel te modelleren. Configuratie gereed Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden alle gewenste behoeften geselecteerd voor het unit-effective artikel. Procesvariabele Een instelling of invoerwaarde die gerelateerd is aan gegevens (zoals een machine, een gereedschap of een proceskenmerk) die relevant zijn voor het uitvoeren van een bewerking of bewerkingsstap. Bijvoorbeeld knipdiepte, knipsnelheid en temperatuur. Afwijking uitgedrukt in Dit geeft aan hoe de afwijking ten opzichte van de doelwaarde wordt uitgedrukt: Absoluut of Percentage. Default waarde De default waarde van dit veld is afkomstig van het veld Afwijking uitgedrukt in in de sessie Procesvariabelen (tirou0105m000). Doelwaarde De doelwaarde van de procesvariabele. Bovengrens De bovengrens van de procesvariabele, die wordt uitgedrukt in een absolute waarde of een percentage. Absoluut Als de bovengrens wordt uitgedrukt in een absolute waarde, geeft u op wat de maximum doelwaarde is. Als de doelwaarde bijv. 30 is en u wilt niet dat deze waarde groter wordt dan 33, dan toetst u op dit veld 33 in. Percentage Als de bovengrens wordt uitgedrukt in een percentage, geeft u op met welk percentage de doelwaarde van de procesvariabele maximaal mag worden overschreden. Als de doelwaarde bijv. 30 is en u wilt niet dat deze waarde groter wordt dan 33, dan toetst u op dit veld 10% in. Ondergrens De ondergrens van de procesvariabele, die wordt uitgedrukt in een absolute waarde of in een percentage. Absoluut Als de ondergrens wordt uitgedrukt in een absolute waarde, geeft u op wat de minimum doelwaarde is. Als de doelwaarde bijv. 30 is en u wilt niet dat deze waarde groter wordt dan 27, dan toetst u op dit veld 27 in. Percentage Als de ondergrens wordt uitgedrukt in een percentage, toetst u op dit veld het percentage in waarmee de doelwaarde van de procesvariabele gereduceerd kan worden. Als de doelwaarde bijv. 30 is en u wilt niet dat deze waarde kleiner wordt dan 27, toetst u op dit veld 10% in. |