| # Kopieergegevens c-stuklijsten per MBC genereren (tiedm3235m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de kopieergegevens van c-stuklijsten voor een reeks MBC's te genereren. Kopieergegevens zijn gegevens die aangeven welke constructiegegevens naar welke productiegegevens worden gekopieerd. Dit geldt voor alle c-artikelen waarvan nieuwe revisies zijn aangemaakt via MBC's. U kunt de gegevens wijzigen in de sessie Kopieergegevens c-stuklijsten (tiedm1120m000). Welke kopieergegevens worden gegenereerd? De kopieergegevens van c-stuklijsten kunnen alleen gegenereerd worden voor MBC's met de status Goedkeuring door productie. U kunt de status van een MBC wijzigen in de sessie Collectieve stuklijstwijziging (MBC) (tiedm3110m000). ERP LN zoekt naar relaties die in de sessie Relatie constructieartikel - artikel (tiedm1101m000) zijn vastgelegd voor de c-artikelen waarvan nieuwe revisies zijn gegenereerd via een MBC. Indien een c-artikel een relatie heeft met een artikel, genereert ERP LN de kopieergegevens van de c-stuklijst om de c-stuklijst van het c-artikel met de nieuwe revisie te kopiëren naar de productiestuklijst van het artikel. Dit kan alleen indien het veld Manier van bijwerken c-artikel relatie in de sessie Artikel - algemeen (tcibd0101s000) is gevuld. U kunt aangeven of u de bestaande kopieergegevens wilt overschrijven. NB In de huidige sessie genereert u alleen kopieergegevens. Als u de c-stuklijsten daadwerkelijk wilt kopiëren naar productiestuklijsten, voert u de sessie Constructiegegevens actualiseren (tiedm3240m000) uit. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van constructiegegevensbeheer Constructiestuklijsten Constructiestuklijsten automatisch wijzigen Constructiegegevens actualiseren Van- en T/m-velden gebruiken MBC-nummer Selecteer de reeks MBC's waarvan u de kopieergegevens wilt genereren. MBC-nummer Selecteer de reeks MBC's waarvan u de kopieergegevens wilt genereren. Bestaande kopieergegevens c-stuklijsten overschrijven Indien dit selectievakje is ingeschakeld, overschrijft ERP LN de reeds gegenereerde kopieergegevens. NB Aangezien deze sessie alleen kopieergegevens genereert, worden de productiestuklijsten pas overschreven als u de sessie Constructiegegevens actualiseren (tiedm3240m000) uitvoert. Genereren Klik hierop om de buckets te genereren met de parameters die u in deze sessie hebt vastgelegd. |