| # Achtergronden omstelklassen en omstelstatussen in ERP LN Tijdens de productie kunnen flinke tijdsbesparingen worden gerealiseerd door de omsteltijden te reduceren. De voordelen daarvan zijn enorm. Omstelklassen en omstelstatussen worden in ERP LN gebruikt om de omsteltijden te verminderen. Voorbeeld Indien u een artikel in de kleur groen wilt spuiten, terwijl u vooraf een andere kleur verf hebt gebruikt, heeft u enige tijd nodig om de betreffende machine in te stellen. Als u vervolgens een ander artikel in de kleur rood wilt spuiten, moet u de machine omstellen. Daarom verdient het de voorkeur alle productieorders waarvoor dezelfde kleur verf wordt gespoten, samen in te plannen. Hetzelfde geldt voor alle orders waarvoor de artikelen in de kleur groen moeten worden gespoten. Overigens kost het meer tijd om een machine om te stellen van de groen naar rood dan van rood naar groen. Dit betekent dus dat het beter is de artikelen achtereenvolgens in de kleuren rood en groen te spuiten. U kunt dus met omstelklassen en omstelstatussen verschillende artikelen van verschillende productieorders in groepen indelen op basis van gemeenschappelijke kenmerken. De volgorde waarin de productieorders worden verwerkt, is zodanig ingesteld dat een bewerking op een groep artikelen kan worden uitgevoerd zonder dat de machine omgesteld moet worden. Indien u generieke artikelen hebt vastgelegd met kenmerken en opties, kunt u voor elk kenmerk een omstelklasse en voor elke optie een omstelstatus genereren. Voor meer informatie, zie Definiëren van omstelklassen en omstelstatussen voor productkenmerken Met behulp van omstelstatussen kunt u plannen op basis van orderblokken. Orderblokken zijn verzamelingen van productieorders en algemene omstelstatussen. Gerelateerde onderwerpen Definiëren van omstelklassen en omstelstatussen Orderblokplanning |