| # Op te gebruiken en alternatieve mat. per constr.stuklijst (tiedm2115m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de op te gebruiken materialen en alternatieve materialen te muteren voor de materialen in een constructiestuklijst. Om de prioriteit van een alternatief materiaal te wijzigen, selecteert u een regel met het alternatieve materiaal en klikt u op Prioriteit verhogen of Prioriteit verlagen. Gerelateerde onderwerpen Opgebruiken van resterende voorraad incourante artikelen Alternatieve materialen stuklijsten Vastleggen van alternatieve materialen Constructieartikel Een artikel dat ontwikkeld wordt. Van een constructieartikel kunt u meerdere revisies definiëren. Doorgaans zijn de meest recente revisies nog in de ontwerp- of testfase, zijn andere revisies al in productie en worden verouderde revisies niet meer geproduceerd. Een normaal artikel kan alleen revisiegestuurd worden indien het gekopieerd wordt vanuit de module Constructiegegevensbeheer. Constructierevisie De revisie van het constructieartikel. Projectstatus De status van de revisie. Eenheid De grootheid waarin het artikel of de goederen worden beheerd. Bijvoorbeeld: een hoeveelheid hout kan uitgedrukt worden in lengte door de eenheid meters te gebruiken of in volume door de eenheid kubieke meter te gebruiken. Stuklijsthoev. Het aantal maakartikelen waarop een stuklijst van toepassing is. De stuklijsthoeveelheid stelt u in staat zeer kleine artikelhoeveelheden in de stuklijst op te nemen. Voorbeeld Om 1 liter verf met een speciale kleur (katoenwit) te produceren, moet u bepaalde kleurstoffen toevoegen. De hoeveelheden daarvan zijn echter bijzonder klein. Daarom voert u een stuklijsthoeveelheid in van 1000 liter. De hoeveelheden zijn dan als volgt:
Verf katoenwit, 1000 liter:
Wit | 999 liter
Geel | 0,6 liter
Rood | 0,2 liter
Blauw | 0,2 liter
C-stuklijstpositie Het positienummer van de constructiestuklijstregel. Dit is hetzelfde als het positienummer van een productiestuklijst, maar er wordt geen gebruikgemaakt van volgnummers. Aan elk volgnummer hangt een artikel met een eigen geldigheidsdatum. Bij constructieartikelen wordt de rol van positienummers vervuld door revisies. Component De component van de constructierevisie. Deze component kan een constructieartikel of een standaardartikel zijn. Positie Heeft betrekking op het alternatieve materiaal. Prioriteit alternatief De prioriteit van het alternatieve materiaal bepaalt welke van de alternatieve materialen ERP LN het eerst selecteert. Toegestane waarden Volledig gebruiken Dit materiaal ( op te gebruiken materiaal) wordt niet meer geproduceerd, maar moet eerst worden opgebruikt. 1 Het alternatieve materiaal dat wordt geselecteerd indien de voorraad van het standaard materiaal (en eventueel het op te gebruiken materiaal) ontoereikend is. 2 Het alternatieve materiaal dat wordt geselecteerd indien de voorraad van het standaard materiaal en het eerste alternatieve materiaal (en eventueel het op te gebruiken materiaal) ontoereikend is. 3, 4, 5, ... Alternatieve materialen met een lagere prioriteit. 9 Het alternatieve materiaal met de laagste prioriteit. Gerelateerde onderwerpen Zoeken naar alternatieve materialen Alternatieve componentsoort De componentsoort van het alternatieve materiaal ( Artikel of C-artikel). Alternatief artikel Het alternatieve materiaal. NB U kunt een niet-configureerbaar artikel alleen als alternatief selecteren. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over het inkopen van configureerbare artikelen: Geconfigureerde artikelen in Assemblagebeheer inkopen - basisgegevens instellen Geconfigureerde artikelen in Assemblagebeheer inkopen - stuklijst instellen Productvarianten - configureerbare inkoopartikelen Prioriteit verhogen Hiermee maakt u de regel met het alternatieve materiaal één prioriteit hoger. Prioriteit verlagen Hiermee maakt u de regel met het alternatieve materiaal één prioriteit lager. Alternatieve materialen per constructiestuklijst afdrukken Hiermee start u de sessie Alternatieve materialen per constructiestuklijst afdrukken (tiedm2415m000). |