| # Testgegevens steekproef per serienummer (qmptc1116m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de werkelijke testgegevens in te voeren na het meten van een monster De testgegevens worden gebruik voor het goedkeuren of afkeuren van een hoeveelheid op basis van de steekproefresultaten. Elk monster wordt geclassificeerd als Goedgekeurd of Afgekeurd. Als er tekeningen aanwezig zijn, kunt u de Tekening-knoppen gebruiken voor het opvragen van het volgende: Hoe een artikel wordt getest (knop "Tekening testen"). Hoe het kenmerk eruit ziet (kenmerk-tekening). Hoe het artikel eruit ziet (artikel-tekening). Gebruik de knop "Algoritme evalueren" voor het berekenen van de waarde van het algoritme-kenmerk op basis van de gegevens van andere kenmerken. De berekende resultaten kunt u niet wijzigen. U kunt deze optie alleen toepassen voor orders met de status Actief. Gerelateerde onderwerpen Standaardinspecties Inspectieorder De code van de inspectieorder. Regelstatus De orderregelstatus geeft de huidige status van de inspectieregel aan. Steekproef Een kleine hoeveelheid die genomen is van de totale (order) hoeveelheid en die de kwaliteit van de orderhoeveelheid aangeeft. Aspect Een onderdeel van een artikel. Bijvoorbeeld, een bout kan de aspecten kop en schroefdraad hebben. Een aspect kan één of meer kenmerken hebben. Een kop kan bijvoorbeeld een diameter en een lengte hebben en de schroefdraad een diameter en een kleur. Soort kenmerk De soort waarde die wordt gemeten. Positie Het positienummer van de order waaraan de inspectieorder is gekoppeld. Dit kan het positienummer zijn van een verkooporderregel, een inkooporderregel of een positienummer in de stuklijst. Testtijd De datum waarop de test plaatsvindt. De default datum is de huidige datum. Optie De optie die is gevonden. NB De optie is Acceptabel of Niet acceptabel, afhankelijk van de waarde die u heeft ingevoerd op het veld Soort optie in de sessie Opties (qmptc0114m000). Optieset De naam van de optieset. Meetwaarde Het resultaat van de test. Toets een numerieke waarde in als u Kwantitatief hebt geselecteerd op het veld Soort resultaat en als het veld Soort kenmerk niet op Optie staat. Als een algoritme is ingevoerd voor de inspectieorderregel, wordt met dat algoritme een numerieke waarde berekend. NB U kunt het testresultaat niet wijzigen. Resultaat Het resultaat van de inspectie. NB De waarde van dit veld wordt automatisch door ERP LN gegenereerd, afhankelijk van de kwaliteitsgrenzen die u hebt vastgelegd in de sessie(s) Kenmerken kwaliteitscode (qmptc0115m000) en/of Opties (qmptc0114m000). Testlocatie De fysieke locatie waar testen plaatsvinden. Medewerker De medewerker die de test op dit kenmerk uitvoert. Instrument Het default instrument voor het meten van het kenmerk. Eindresultaat Het totale resultaat van de inspectie, per order, steekproef of serienummer. NB De waarde van dit veld wordt automatisch door ERP LN gegenereerd, afhankelijk van de kwaliteitsgrenzen die u hebt vastgelegd in de sessie(s) Kenmerken kwaliteitscode (qmptc0115m000) en/of Opties (qmptc0114m000). Resultaat Artikel In ERP LN zijn dit de grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten en gereedschappen welke kunnen worden ingekocht, opgeslagen, geproduceerd, verkocht, enz. Een artikel kan ook voor een set artikelen staan die als één geheel (kit) verwerkt worden, of aanwezig zijn in meerdere productvarianten. U kunt ook niet-fysieke artikelen definiëren. Dit zijn artikelen die niet aanwezig zijn in de voorraad, maar die gebruikt kunnen worden om kosten te boeken of om diensten te factureren aan klanten. Voorbeelden van niet-fysieke artikelen zijn: Kostenartikelen (bijvoorbeeld elektriciteit) Serviceartikelen Onderaannemingsdiensten Lijstartikelen (menu's/opties) Kenmerk Een verwijzing naar een bijzondere kwaliteit of een onderscheidingsteken van een artikel of een onderdeel/component van een artikel. Bijvoorbeeld: diameter, lengte, gewicht. Methode Het type kenmerkwaarde of de wijze waarop de kenmerkwaarde wordt berekend. Eenheid De grootheid waarin het artikel of de goederen worden beheerd. Bijvoorbeeld: een hoeveelheid hout kan uitgedrukt worden in lengte door de eenheid meters te gebruiken of in volume door de eenheid kubieke meter te gebruiken. Serienummer Een identificatienummer dat door ERP LN wordt gegenereerd om onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende metingen voor één steekproefhoeveelheid. Het aantal metingen is gebaseerd op de test hoeveelheid. Voorbeeld
Steekproefhoeveelheid | 100 stuks
Testhoeveelheid | 20 stuks
Uitleg: u moet 5 steekproeven van elk 20 stuks nemen om een steekproefhoeveelheid van 100 stuks (100/20=5) te verkrijgen. Er worden dus 5 testregels gegenereerd, die elk een uniek volgnummer krijgen. NB Het totale aantal serienummers mag niet groter zijn dan de waarde die het resultaat is van de deling van de steekproefhoeveelheid door de testhoeveelheid. Algoritme evalueren Als u "Testgegevensregels aanmaken" selecteert, worden er voor algoritme-kenmerken geen testregels aangemaakt. Als u "Algoritme evalueren" selecteert, wordt de waarde van het algoritme-kenmerk berekend op basis van de gegevens van andere kenmerken. De berekende resultaten kunt u niet wijzigen. U kunt deze optie alleen toepassen voor orders met de status Actief. Artikeltekening Zijn er tekeningen aanwezig, dan kunt u deze knop gebruiken om te bekijken hoe het artikel eruit ziet. Status in Actief of Gereed veranderen Als u "Status in Actief of Gereed veranderen" selecteert in het menu Applicatie, kunt u wisselen tussen de regelstatussen Actief en Gereed. Als deze optie voor een algoritme-kenmerk wordt gebruikt, zal de status van de regels van de variabelen (kenmerken) ook op Gereed worden gezet. Voorwaarden: De totale hoeveelheid steekproeven is gelijk aan de steekproefgrootte De inspectiegegevens worden ingevoerd voor alle steekproeven die voor deze orderregel zijn vastgelegd De status van een inspectieorderregel kan alleen naar Actief als de inspectiestatus nog niet Gereed is. Regels testgegevens aanmaken Na de selectie van "Testgegevensregels aanmaken" in het menu Specifiek, worden testgegevens gegenereerd voor elke positie van de inspectieorder. Voorbeeld Als een inspectieorder 4 posities met een kenmerk heeft, worden er 4 regels gegenereerd. |