| # Historie voorraadinspectieorders (qmptc2505m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de inspectieorders op te vragen voor voorraadinspecties die in het verleden zijn uitgevoerd. De inspectieorders worden per artikel weergegeven. Gerelateerde onderwerpen Voorraadinspecties Gereedmeldingsdatum De datum waarop alle inspectieorderregels gereedkomen. Deze datum wordt in de sessie Inspectieorders gereedmelden/verwerken (qmptc1202m000) automatisch bijgewerkt en kan dus niet handmatig worden ingetoetst. Order Een order op basis waarvan inspecties worden uitgevoerd op producten die worden ingekocht, geproduceerd of verkocht. Steekproefeenheid De eenheid waarin de steekproefgrootte wordt uitgedrukt. Frequentie Het interval tussen twee steekproeven, uitgedrukt in de frequentie-eenheid. Uitleg: op elke 100 stuks worden voor een nieuwe steekproef 10 stuks genomen. Er zijn dan 11 steekproeven van elk 10 stuks. Voorbeeld
Steekproef | 10 stuks
Frequentie | 100 stuks
Orderhoeveelheid | 1150 stuks
Artikel In ERP LN zijn dit de grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten en gereedschappen welke kunnen worden ingekocht, opgeslagen, geproduceerd, verkocht, enz. Een artikel kan ook voor een set artikelen staan die als één geheel (kit) verwerkt worden, of aanwezig zijn in meerdere productvarianten. U kunt ook niet-fysieke artikelen definiëren. Dit zijn artikelen die niet aanwezig zijn in de voorraad, maar die gebruikt kunnen worden om kosten te boeken of om diensten te factureren aan klanten. Voorbeelden van niet-fysieke artikelen zijn: Kostenartikelen (bijvoorbeeld elektriciteit) Serviceartikelen Onderaannemingsdiensten Lijstartikelen (menu's/opties) Orderdatum De datum waarop de inspectieorder is aangemaakt. Acceptabel kwaliteitsniveau Het minimum percentage van een steekproef dat goedgekeurd moet worden om de gehele artikelhoeveelheid goed te keuren. Bijvoorbeeld: als het aanvaardbaar kwaliteitsniveau is vastgesteld op 90 en het goedgekeurde percentage ligt onder dit getal, dan wordt de hele hoeveelheid afgekeurd. Gerelateerde onderwerpen Voorbeelden van acceptabel kwaliteitsniveau (AQL) Percentage De steekproefgrootte is de totale hoeveelheid die wordt getest. Op dit veld wordt de steekproefgrootte uitgedrukt in een percentage van de orderhoeveelheid of frequentie (als u Steekproefname (continu) als soort test hebt geselecteerd). Kwaliteitscode Hiermee geeft u aan hoe inspectieorders worden gegenereerd en inspecties worden uitgevoerd. Aan een kwaliteitscombinatie hangen de volgende gegevens: De module of het pakket waar de kwaliteitsinspecties vandaan komen. Het artikel of de kwaliteitsgroep waarop de kwaliteitsinspecties van toepassing zijn. De kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan (vastgelegd met behulp van de kwaliteitscode). Steekproefgrootte De totale hoeveelheid van steekproeven van de te testen orderhoeveelheid, uitgedrukt in de eenheid van de steekproefgrootte. De steekproefgrootte kan als een vaste hoeveelheid worden ingevoerd of als een percentage van óf de orderhoeveelheid óf de frequentie (voor het geval u "Steekproefname continu" als testsoort hebt geselecteerd). Volgnummer Het volgnummer identificeert de voorraadinspecties voor een bepaald artikel. Testgroep Hiermee legt u de frequentie en grootte van steekproeven vast. Soort test Geeft aan hoe de steekproeven van de orderhoeveelheid worden genomen. Orderhoeveelheid De hoeveelheid waarvoor de inspectie vereist is. Het resultaat van de inspectieorder is derhalve van belang voor de kwaliteit van deze hoeveelheid. |