| # Generieke stuklijsten (tipcf3110m000) Deze sessie kunt u gebruiken om generieke stuklijsten en alle bijbehorende componenten voor een generiek artikel of een configureerbaar inkoopartikel vast te leggen. Een artikel is configureerbaar als het selectievakje Configureerbaar is ingeschakeld. Het selectievakje Configureerbaar kunt u inschakelen in de sessie Artikelen - algemeen (tcibd0501m000). Een configureerbaar inkoopartikel kunt u gebruiken in een stuklijst voor een maakartikel of een generiek assemblageartikel. Een maakartikel of generiek assemblageartikel kan de volgende componenten bevatten: Maakartikelen of generieke assemblageartikelen Engineering-modules Configureerbare inkoopartikelen NB Voor configureerbare inkoopartikelen kunt u op de stuklijstregel een hoeveelheid groter dan 1 opgeven. Bij het geconfigureerde hoofdartikel kan het gaan om een maakartikel of een generiek artikel met Assemblage als Default leveringsbron. Het child-artikel kan een configureerbaar inkoopartikel zijn. Het hoofdartikel kan geen configureerbaar inkoopartikel zijn. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over het inkopen van configureerbare artikelen in de module Assemblagebeheer: Geconfigureerde artikelen in Assemblagebeheer inkopen - basisgegevens instellen Geconfigureerde artikelen in Assemblagebeheer inkopen - stuklijst instellen Productvarianten - configureerbare inkoopartikelen De selecties van de klant kunnen worden gebruikt voor het genereren van stuklijsten. Constraints dienen ter sturing van de vertaling van klantspecifieke eisen en wensen naar de productstructuur van een variant. U kunt een planningspercentage intoetsen voor de componenten van de stuklijst. Met behulp van planningspercentages kan de gebruiker een prognose maken van de vraag naar het artikel. NB Als het selectievakje Multilevel keuzestructuur PCF in de sessie Parameters productconfiguratie (tipcf0100m000) is ingeschakeld, kunt u gebruikmaken van extra generieke niveaus in de productstructuur van een multi-level selectiestructuur. Gerelateerde onderwerpen Definiëren van een productmodel Productvarianten configureren en productstructuren genereren Kortingspercentage berekenen op basis van de verkoopprijs Generiek artikel De code van het configureerbare artikel. Default toeleveringssource De bron waaruit een artikel default wordt geleverd. Een artikel kan worden geleverd met behulp van inkooporders, productieorders, assemblageorders of magazijnorders. De default leveringsbron bepaalt welk type order wordt gebruikt om het artikel te leveren, maar over het algemeen kunt u de default overschrijven en een alternatieve bron opgeven. Dit veld kan worden gebruikt om te bepalen wat voor soort leveringsorder ERP LN moet aanmaken als u een verkooporder voor dit artikel invoert en de werkelijke voorraad van het artikel ontoereikend is. Productie Het artikel wordt verkregen door een productieorder aan te maken. Assemblage Het artikel wordt verkregen door een assemblageorder aan te maken. Inkoop Het artikel wordt verkregen door een inkooporder aan te maken. Als de artikelsoort op Maak of Generiek staat, kan op dit veld de waarde Productie of Assemblage worden weergegeven. Als de artikelsoort op Engineering-module staat, wordt op dit veld Assemblage weergegeven en kan het veld niet worden gewijzigd. Als de artikelsoort op Inkoop staat, wordt op dit veld Inkoop weergegeven en kan het veld niet worden gewijzigd. Stuklijsthoeveelheid Hiermee wordt het aantal maakartikelen bepaald waarop de stuklijst van het artikel is gebaseerd. De stuklijsteenheid is voornamelijk bedoeld om zeer kleine hoeveelheden van een artikel als component in de stuklijst te kunnen opnemen. Stuklijsthoeveelheid De voorraadeenheid van de stuklijsteenheid. Positie Het positienummer van de component zorgt ervoor dat de generieke stuklijst duidelijk herkenbaar is. Het nummer is vergelijkbaar met het positienummer in een productiestuklijst. In een generieke stuklijst kunnen echter meerdere varianten worden vastgelegd voor hetzelfde positienummer. Positie Het volgnummer geeft aan dat er per positienummer meerdere versies van dezelfde component aanwezig zijn. Bij productvarianten voert u het volgnummer in binnen een positienummer van de generieke stuklijst. Dit volgnummer kan ook leeg worden gelaten. Artikel De artikelcode van de component. Zowel generieke als standaardartikelen zijn toegestaan. Een generiek artikel kan ook het hoofdartikel in een andere stuklijst zijn. Een standaardartikel kan ook het hoofdartikel in een andere productiestuklijst zijn. De componenten moeten artikelen zijn van de soort Inkoop, Maak of Generiek. De component moet vooraf vastgelegd zijn in de sessie Artikelen - productie (tiipd0101m000). Vanaf dit veld kunt u direct artikelen vastleggen in de sessie Artikelen - algemeen (tcibd0501m000). Bewerking Bewerkingen die nodig zijn voor de productie van een generiek maakartikel, worden in de generieke routing vastgelegd met bewerkingsnummers. Deze bewerkingen worden meegenomen in de productieorderplanning. Magazijn Het magazijn waar de component ligt opgeslagen en de reservering voor een productieorder plaatsvindt. WMS-gestuurd Als dit selectievakje is ingeschakeld, heeft u in de sessie Magazijnen (tcmcs0503m000) vastgelegd dat er integratie is met een Magazijnbeheer systeem (WMS). De waarde van het veld Partijselectie in deze sessie moet hetzelfde zijn als in het magazijnbeheersysteem. Partijselectie Dit veld is van toepassing op partijgestuurde artikelen. De waarde Willekeurige, Zelfde of Specifieke heeft betrekking op de speciale condities voor de levering van partijgestuurde artikelen op orderregels. Deze waarden bepalen ook op welke wijze partijnummers worden toegekend. Toegestane waarden Partijselectie Assemblage Bewerking De assemblage bewerking waaraan het configureerbare inkoopartikel is gekoppeld. Deze gegevens worden alleen weergegeven voor configureerbare child-inkoopartikelen. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over het inkopen van configureerbare artikelen in de module Assemblagebeheer: Geconfigureerde artikelen in Assemblagebeheer inkopen - basisgegevens instellen Geconfigureerde artikelen in Assemblagebeheer inkopen - stuklijst instellen Productvarianten - configureerbare inkoopartikelen Lijnstation Het lijnstation waaraan het configureerbare inkoopartikel is gekoppeld. Deze gegevens worden alleen weergegeven voor configureerbare child-inkoopartikelen. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over het inkopen van configureerbare artikelen in de module Assemblagebeheer: Geconfigureerde artikelen in Assemblagebeheer inkopen - basisgegevens instellen Geconfigureerde artikelen in Assemblagebeheer inkopen - stuklijst instellen Productvarianten - configureerbare inkoopartikelen Beperking De code van de constraint die van toepassing is op deze component. In de constrainttekst kunt u aangeven onder welke conditie deze component moet worden geselecteerd tijdens het genereren van de projectstructuur. Lengte De lengte van de component. De waarde van dit veld wordt samen met de Breedte en het aantal eenheden gebruikt voor het berekenen van de nettohoeveelheid. De nettohoeveelheid wordt berekend door de waarde van het veld Lengte te vermenigvuldigen met het aantal eenheden en de waarde van het veld Breedte indien van toepassing. Breedte De breedte van de component. De waarde van dit veld wordt samen met de Breedte en het aantal eenheden gebruikt voor het berekenen van de nettohoeveelheid. De nettohoeveelheid wordt berekend door de waarde van het veld Lengte te vermenigvuldigen met het aantal eenheden en de waarde van het veld Breedte indien van toepassing. Aantal eenheden Het aantal eenheden is het aantal keren dat de component voorkomt in de opgegeven lengte (en eventueel breedte). Nettohoeveelheid De nettohoeveelheid van de component (exclusief het percentage afval) die nodig is voor de productie van het maakartikel. Nettohoeveelheid De voorraadeenheid van de nettohoeveelheid. Hoeveelheid afval Materiaalafval ontstaat bijvoorbeeld door het defect raken van componenten of door verliezen tijdens het knippen of zagen. De brutomateriaalbehoefte en/of de invoerhoeveelheid van een bewerking moeten worden vergroot om het verwachte verlies te compenseren. In de stuklijst kunt u het afval invoeren als een percentage van de netto materiaalbehoefte of als een vaste hoeveelheid. Een hoeveelheid afval is bijvoorbeeld de hoeveelheid materiaal die telkens verloren gaat tijdens het testen van materieel. Bij bewerkingen kunt u alleen de hoeveelheid afval vastleggen. De hoeveelheid materiaal die verloren gaat tijdens de productie. Dit is een vaste hoeveelheid die niet varieert met de hoeveelheid die geproduceerd wordt. Hiermee voorkomt u dat er tijdens de productie tekorten optreden. Afval is een extra verlies naast het verlies dat wordt veroorzaakt door een lagere opbrengst (minder dan 100%). Als u de stuklijst genereert vanuit een constructiestuklijst, worden ook de waarden van het percentage afval en de hoeveelheid afval meegekopieerd. Deze waarde worden echter alleen gekopieerd indien alleen het volgnummer is gewijzigd, bijv. van wiel 10/1 in wiel 10/2. Als een nieuw artikel aan de stuklijstregel is toegevoegd, zoals een reservewiel, worden de afvalgegevens niet gekopieerd. In dat geval zijn de hoeveelheid afval en het afvalpercentage nul. Gerelateerde onderwerpen Afval en opbrengst Percentage afval Door vastlegging van een percentage afval kan worden voorkomen dat er tijdens de productie tekorten optreden. Het afvalpercentage wordt uitgedrukt als een percentage verlies. Als afvalpercentage van 5% is gekozen, zal ERP LN 5% meer van een component reserveren voor een productieorder (bruto materiaalbehoefte). Afval is een extra verlies naast het verlies dat wordt veroorzaakt door een lagere opbrengst (minder dan 100%). Als u de stuklijst genereert vanuit een constructiestuklijst, worden ook de waarden van het percentage afval en de hoeveelheid afval meegekopieerd. Deze waarde worden echter alleen gekopieerd indien alleen het volgnummer is gewijzigd, bijv. van wiel 10/1 in wiel 10/2. Als een nieuw artikel aan de stuklijstregel is toegevoegd, zoals een reservewiel, worden de afvalgegevens niet gekopieerd. In dat geval zijn de hoeveelheid afval en het afvalpercentage nul. Gerelateerde onderwerpen Afval en opbrengst Planningshoeveelheid De planningshoeveelheid van een component in een generieke stuklijst wordt meegenomen in de berekening in Enterprise Planning tijdens het bepalen van de gemiddelde behoefte van deze component. De planningshoeveelheid is afkomstig van de geplande orders voor generieke artikelen op een hoger niveau in de generieke productstructuur. Tijdens de berekening in Enterprise Planning wordt deze planningshoeveelheid (vermenigvuldigd met het planningspercentage) meegenomen als de nettobehoefte voor de productie van het generieke maakartikel. De precieze materiaalbehoefte is tijdens de berekening in Enterprise Planning nog niet bekend, omdat er in deze planningsfase nog geen klant is voor het generieke artikel. Dus is er nog geen specifieke productvariant geselecteerd. Planningspercentage Het planningspercentage dient voor het maken van een berekening in Enterprise Planning. Hetzelfde geldt voor het veld Planningshoeveelheid. Percentage benodigd Het percentage grondstof dat nodig is om met de bewerking te kunnen beginnen. Default waarde De default is 0% en dit veld is niet toegankelijk. U kunt met de bewerking beginnen als er nog geen grondstoffen beschikbaar zijn (ten minste, in theorie). Ingangsdatum Dit is de ingangsdatum van de betreffende standaardkostprijs. Vervaldatum De vervaldatum geeft aan vanaf welke datum de generieke stuklijst niet meer geldig is. Phantom Als het componentartikel als phantom is vastgelegd in de sessie Artikelen - productie (tiipd0101m000), wordt in ERP LN dit selectievakje ingeschakeld. U kunt de waarde van het huidige veld overrulen. Met behulp van phantom-artikelen kunt u technische gegevens vastleggen of kostprijsberekeningen uitvoeren. Gerelateerde onderwerpen Phantoms Phantom-voorraad gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, ERP LN controleert of er phantom-voorraad beschikbaar is. Als er voldoende voorraad van het phantom-artikel aanwezig is, wordt die voorraad gebruikt voor de productieorder. Als er geen phantom-voorraad beschikbaar is of de hoeveelheid onvoldoende is, wordt de voorraad niet gebruikt. ERP LN ziet de component als een normaal phantom-artikel. Dit betekent dat de phantom gedesaggregeerd wordt op basis van de totale hoeveelheid. NB Tijdens de planning wordt er geen rekening gehouden met de phantom-voorraad. Gerelateerde onderwerpen Phantoms Op orderdocument afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de stuklijstcomponent afgedrukt op het orderdocument. U kunt aangeven of u wel of geen stuklijstmaterialen op het orderdocument wilt afdrukken. Zo kunt u ervoor kiezen de materiaallijst zonder grijpvoorraad af te drukken. Tekst Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig. Doorlooptijd-offset gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de doorlooptijd-offset opgeven. Maakt u hier geen gebruik van, dan moet het materiaal bij het begin van een bewerking aanwezig zijn. Doorlooptijd-offset De doorlooptijd-offset uitgedrukt in dagen. De datum waarop een component beschikbaar moet zijn wordt bepaald door de doorlooptijd-offset af te trekken van de einddatum van de bewerking. NB U kunt alleen de doorlooptijd-offset intoetsen indien het selectievakje Doorlooptijd-offset gebruiken is ingeschakeld. Extra informatie Extra informatie over de stuklijstregel wordt op dit veld getoond. Geleverd door subcontractor Als u een of meer bewerkingen of het hele productieproces voor een artikel uitbesteedt, kunt u aangeven of het materiaal voor het uitbestede artikel naar de toeleverancier moet worden verzonden. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het materiaal niet naar de toeleverancier verzonden. Het materiaal wordt geleverd door de toeleverancier. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, en het materiaal is gekoppeld aan een uitbestede bewerking, wordt het materiaal naar de toeleverancier verzonden. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van uitbesteding Consistentie gepland door planner controleren Hiermee start u de sessie Consistentie gepland door planner controleren (tibom1210m000). Algemene artikelomschrijving gebruiken Generieke stuklijst afdrukken Hiermee start u de sessie Generieke stuklijst afdrukken (tipcf3410m000). Generieke stuklijststructuur afdrukken Hiermee start u de sessie Generieke stuklijststructuur afdrukken (tipcf3411m000). Consist. unit-effect. leveringen controleren Hiermee start u de sessie Consist. unit-effect. leveringen controleren (tibom1218m000). Bestelsysteem voor planning controleren Hiermee start u de sessie Bestelsysteem voor planning controleren (tibom1220m000). Assemblagestuklijsten en -bewerkingen Hiermee start u de sessie Assemblagestuklijsten en -bewerkingen (tiapl2520m000). Assemblageproductstructuur afdrukken Hiermee start u de sessie Assemblageproductstructuur afdrukken (tiapl2400m000). Structuur weergeven Hiermee start u de GBF-browser. U kunt de multi-level constructiestuklijststructuur opvragen en muteren. |