| # Inleiding op product engineering Product engineering verwijst naar het proces van het ontwerpen en ontwikkelen van een apparaat, assemblage of systeem op zo'n manier dat het kan worden geproduceerd als een verkoopartikel via een productieproces. In product engineering definieert u het volgende: Het generieke artikel heeft de volgende kenmerken: De soort artikel is opgegeven als generiek. De default leveringsbron voor het artikel is assemblage Het bestelsysteem is FAS (eindassemblageschema) Het artikel is een configureerbaar eindproduct of halffabrikaat. Engineering-module Een artikel wordt gemarkeerd als een engineering-module als de soort artikel Engineering-module is opgegeven, als de default leveringsbron assemblage is en als het een virtueel artikel is. In de module Assemblageplanning is een engineering-module een systeem of een logische eenheid van assemblagedelen die doorgaans niet als fysieke samenstelling wordt geproduceerd. Zo is bijvoorbeeld het elektrische systeem van een auto een logisch geheel van elektrische componenten. Het elektrische systeem wordt echter niet geproduceerd als een op zichzelf staand product, omdat het is geïntegreerd in het dashboard, de deuren, enzovoort. Een engineering-module heeft bijvoorbeeld geen routings, assemblageregels en opties en wordt alleen gebruikt tijdens de ontwerpfase en voor planningsdoeleinden. In de stuklijst is de engineering-module de bovenste laag van het niet-configureerbare deel van de stuklijst. Assemblagedeel Een artikel wordt gemarkeerd als een assemblagedeel als de soort artikel maakartikel/inkoopartikel is opgegeven en de default leveringsbron de werkvloer (Productie (TI)) of inkoop (Inkoop (TD)) is. De onderstaande afbeelding is een voorbeeld van een algemene structuur voor product engineering. Platgeslagen stuklijst Platslaan is het proces waarmee een structuur voor product engineering wordt gereduceerd tot een operationele stuklijststructuur met één niveau, waarbij de stuklijst alleen die delen bevat die vereist zijn voor assemblagebewerkingen. Modules die bruikbaar zijn voor product engineering op basis van groepscomponenten die gezamenlijk worden bevestigd, zijn niet relevant op het operationele niveau. Met het oog op de prestaties dient de operationele productstructuur zo plat mogelijk te zijn. De uitvoer van het proces van platslaan is een operationele stuklijst (één niveau) voor een engineering-module. In ERP LN zijn er drie manieren om de platgeslagen delen te verkrijgen: Importeren: Als u de platgeslagen delen en bewerkingen wilt importeren, moet u het selectievakje Externe assemblagedelen en bewerkingen in de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000) inschakelen. Handmatig definiëren. Verkrijgen via EDM, waarbij een procedure voor platslaan wordt uitgevoerd. Alle relevante informatie van de constructieartikelen op de lagere niveaus wordt opgeslagen op het niveau van de engineering-module. Deze module bespaart tijd omdat ERP LN niet alle relaties van de constructiestuklijst op meerdere niveaus hoeft te verwerken. Zie stuklijststructuur. De onderstaande afbeelding toont het platslaan van een stuklijst. |