| # Hoeveelheden gereedmelden en afkeuren Hoeveelheden gereedmelden en afkeuren Nadat een hoeveelheid van een artikel in een bewerking is verwerkt, kunt u de hoeveelheid gereed en de hoeveelheid uitval van het artikel rapporteren. U kunt deze hoeveelheden rapporteren in de sessie Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000). Kwaliteitsbeheer In bepaalde situaties kan de hoeveelheid die gereed is, pas worden vastgesteld als de inspectieorder van de bewerking is verwerkt. Dit wordt toegelicht in het onderwerp QM gebruiken voor productiebewerkingen. Geblokkeerde bewerkingen De velden Hoeveelheid gereed, Hoeveelheid afgekeurd en Te inspecteren hoeveelheid kunnen worden geblokkeerd voor gegevensinvoer. Zie Blokkeren van bewerkingen voor meer informatie. Maximum en minimum hoeveelheid Bij de berekeningen gelden de volgende uitgangspunten: De hoeveelheid gereed van één bewerking is de invoerhoeveelheid van de volgende bewerking. Het resultaat van een bewerking kan niet méér zijn dan de hoeveelheid die in bewerking is genomen. Dit leidt tot de volgende regels voor de gemelde hoeveelheden: Het totaal van de hoeveelheid gereed, de hoeveelheid uitval en de extra hoeveelheid mag niet meer zijn dan de hoeveelheid gereed van de vorige bewerking. De hoeveelheid gereed moet minimaal de som zijn van de hoeveelheid gereed, de hoeveelheid uitval en de extra hoeveelheid van de volgende bewerking. Als een inspectie een duurzaamheidsproef gebruikt, moet de hoeveelheid uitval minstens gelijk zijn aan de geteste hoeveelheid. Vorige en volgende bewerkingen Als de gereedgemelde hoeveelheden te hoog zijn vergeleken met de gereedgemelde hoeveelheid van de vorige bewerking, kan de vorige bewerking automatisch worden bijgewerkt. Dit is afhankelijk van het veld Methode gereedmelden vorige bewerking in de sessie Parameters Productiebeheer (SFC) (tisfc0100s000). Een telpunt bewerking kan echter niet automatisch worden gerapporteerd via een volgende bewerking. Rapporteer deze bewerkingen afzonderlijk. Als u een grotere hoeveelheid gereedmeldt dan is gepland, past ERP LN de geplande uitvoerhoeveelheid voor de volgende bewerkingen aan. Gereedgemelde hoeveelheden van bewerkingen collectief verkleinen Als u de gereedgemelde hoeveelheden voor alle bewerkingen van een productieorder wilt verkleinen, hoeft u maar één opdracht te gebruiken, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Het selectievakje Correctie op vorige bewerkingen toestaan in de sessie Parameters Productiebeheer (SFC) (tisfc0500m000) is ingeschakeld. De status van de laatste bewerking van de productieorder is niet Gereed. Het veld Te leveren hoeveelheid in de sessie Orders gereedmelden (tisfc0120s000) heeft de waarde nul. Het veld Geleverd onder Gereedgemelde hoeveelheden in de sessie Orders gereedmelden (tisfc0120s000) heeft een lagere waarde dan het veld Gereed onder Werkelijke hoeveelheden in de sessie Productieplanning (tisfc0110m000). U kunt de gereedgemelde hoeveelheden verkleinen die voor de bewerkingen van een productieorder zijn gedefinieerd en ze in overeenstemming brengen met het veld Geleverd onder Gereedgemelde hoeveelheden in de sessie Orders gereedmelden (tisfc0120s000). Hiervoor klikt u in de sessie Orders gereedmelden (tisfc0120s000) in het menu Specifiek op Hoev. gereedgemeld bewerkingen reduceren. Bewerkingsstatus De eerste keer dat u een hoeveelheid voor een bewerking gereedmeldt, wijzigt de bewerkingsstatus van Gereed voor uitvoering in Gestart. Backflushen Wanneer u een hoeveelheid gereedmeldt of afkeurt, kan ERP LN starten met het backflushing van de bewerking. Zie Backflushen. Gerelateerde onderwerpen Gereedmelden Bewerkingen gereedmelden Uitval van productieorders Backflushen QM gebruiken voor productiebewerkingen Blokkeren van bewerkingen |