| # Af te geven materiaal voor productieorders (ticst1501m000) Nadat u een productieorder hebt ingevoerd, genereert ERP LN de productieplanning en de voorgecalculeerde materialen op basis van de stuklijst en de routing. De voorgecalculeerde materialen van de geplande orders worden in deze sessie weergegeven. Vanuit deze sessie heeft u ook toegang tot de detailsessie Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101s000) waarin u materiaalgegevens kunt muteren. Phantoms Het materiaal voor een of meer phantoms kan deel uitmaken van het voorgecalculeerde materiaal voor een productieorder. Als u een phantom voor een productieorder wilt toevoegen en desaggregeren, klikt u op Phantom toevoegen/desaggregeren in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. Voor meer informatie, zie Phantoms in een productieorder toevoegen en desaggregeren NB Als het selectievakje Stuklijst weergeven per in de sessie Parameters stuklijstbeheer (tibom0100m000) is ingeschakeld, worden de materialen per productieorderbewerking weergegeven. Als het selectievakje Stuklijst weergeven per in de sessie Parameters stuklijstbeheer (tibom0100m000) is uitgeschakeld, worden alle materialen per productieorder weergegeven. Als u deze sessie hebt gestart door te zoomen, kunt u alleen een record zoeken en selecteren. Gerelateerde onderwerpen Productieorders - functieoverzicht Overzicht van materiaalafgifte Phantoms Phantoms in een productieorder toevoegen en desaggregeren Een overzichtssessie gebruiken Productieorder De productieorder waarvan de materialen worden weergegeven. Gerelateerde onderwerpen Productieorders - functieoverzicht Orderstatus De orderstatus van de productieorder. SFC-ordergroep De SFC-ordergroep waartoe de productieorder behoort. Gerelateerde onderwerpen Orders groeperen Artikel Het artikel dat voor de productieorder wordt gemaakt. Bewerking De bewerking waarin het materiaal wordt gebruikt. Als er geen bewerking is gekoppeld, gaat ERP LN ervan uit dat het materiaal benodigd is aan het begin van de eerste bewerking. NB Als het selectievakje Stuklijst weergeven per in de sessie Parameters stuklijstbeheer (tibom0100m000) is ingeschakeld, worden de materialen per productieorderbewerking weergegeven. Als het selectievakje Stuklijst weergeven per in de sessie Parameters stuklijstbeheer (tibom0100m000) is uitgeschakeld, worden alle materialen per productieorder weergegeven. Gerelateerde onderwerpen Materialen aan bewerkingen koppelen Artikel Het artikel dat tijdens de productie als materiaal wordt gebruikt. Gerelateerde onderwerpen Voor- en nacalculatie materialen Revisie De revisie van het artikel. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van constructiegegevensbeheer Af te geven hoev. De reserveringen in het magazijn. Eenheid De maateenheid waarin de voorraad van een artikel wordt geregistreerd, bijvoorbeeld stuk, kilo, doos van 12 stuks of meter. De voorraadeenheid wordt ook gebruikt als basiseenheid voor het omrekenen van maateenheden, vooral voor omrekeningen die betrekking hebben op de ordereenheid en de prijseenheid van een inkooporder of een verkooporder. Bij deze omrekeningen wordt de voorraadeenheid altijd als basiseenheid gebruikt. Een voorraadeenheid is daarom van toepassing op alle artikelsoorten, ook artikelsoorten die niet op voorraad kunnen worden gehouden. Magazijn Het magazijn van waaruit het materiaal wordt afgegeven. NB Als u gebruikmaakt van een productiemagazijn, worden de artikelen eerst naar het productiemagazijn overgezet, voordat de afgifte daadwerkelijk plaatsvindt. Gerelateerde onderwerpen Gebruik productiemagazijnen Overzicht van materiaalafgifte Backflushen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt backflushing toegepast voor het afboeken van het materiaal. Seriedragende artikelen kunnen alleen worden gebackflusht als in de detailsessie Artikelen - magazijnbeheer (whwmd4500m000) het selectievakje Serienummers in voorraad is uitgeschakeld en het veld Serienummerafgifte registreren tijdens as-built op Ja staat. In alle andere gevallen kunnen seriedragende artikelen niet worden gebackflusht. Als het seriedragende artikel tot een partij behoort, is die partij van waaruit de artikelen worden gebackflusht, gebaseerd op de uitslagmethode ( LIFO, FIFO) zoals vastgelegd in de detailsessie Artikelen - magazijnbeheer (whwmd4500m000). Gerelateerde onderwerpen Backflushen Overzicht van seriedragende artikelen Nalevering naar afgifte overzetten Hiermee wordt de waarde van het veld Af te geven hoeveelheid bijgewerkt met de hoeveelheid van het veld Nalevering. De laatstgenoemde hoeveelheid blijft de na te leveren hoeveelheid. Alle voorgecalculeerde materialen worden vanuit de sessie VC versus NC materiaalkosten (ticst0501m000) geselecteerd voor de gekozen order/bewerking: Waarvoor de waarde van het veld Nalevering ongelijk is aan nul. Waarvoor hoeveelheden niet worden afgegeven door middel van backflushing. Het selectievakje Backflushing is dan niet ingeschakeld. Voorraadafgifte uitvoeren Klik hierop om de sessie Voorraadafgifte uitvoeren (tisfc0207m000) te starten. De vooraadafgifte vindt plaats voor alle bewerkingen. Phantom toevoegen/desaggregeren Klik om een phantom aan het artikel van de productieorder toe te voegen. U kunt van deze optie gebruikmaken indien u geen phantoms op voorraad hebt. Voor meer informatie, zie Phantoms in een productieorder toevoegen en desaggregeren Productieordergebonden inspectiegegevens Klik hierop om de sessie Specifieke orders naar herkomst (qmptc0149m000) te starten. Seriedragend eindproduct - as-built componenten Klik hierop om de sessie Seriedr. eindproduct - as-built componenten (timfc0111m000) te starten. In deze sesie kunt u voor het afgegeven materiaal de serienummers intoetsen. Voor meer informatie, zie Seriedragende artikelen in Productie (TI) |