| # In/uitvoerbewaking Gegevens voor in-/uitvoerbewaking Met invoer-/uitvoerbewaking kunt u vaststellen hoe efficiënt machines of afdelingen opereren. U kunt de werkelijke invoer vergelijken met de geplande invoer om te achterhalen of er op sommige momenten onvoldoende werk is op een afdeling of machine, wat leidt tot matige productiviteit. Ook kunt u de werkelijke uitvoer vergelijken met de geplande uitvoer om eventuele problemen op een afdeling of machine te signaleren. Het verschil tussen invoer en uitvoer wordt de buffer genoemd. Met invoer-/uitvoerbewaking kunt u de werkelijke buffer vergelijken met de geplande buffer. Het verschil tussen deze twee is de bufferafwijking. U kunt ook een gewenste buffer definiëren (op het veld Gewenste buffer van de sessie Afdelingen (tirou0101m000)) en deze vergelijken met de werkelijke buffer. De gewenste bufferafwijking is de werkelijke buffer min de gewenste buffer. Een andere prestatiemeting die door invoer-/uitvoerbewaking mogelijk wordt gemaakt, is de werkelijke bezettingsfactor. Invoer-/uitvoerbewaking gebruiken Stel de volgende parameters in de sessie Parameters Productiebeheer (SFC) (tisfc0100s000) in: De Bijwerkmethode in/uitvoerbewaking bepaalt of de doelperiode een aantal weken of een aantal dagen is. Het Aantal perioden voor genereren van in/uitvoergegevens bepaalt hoeveel dagen of weken in de doelperiode voorkomen. Het selectievakje Niet-volledige gereedmeldingen meenemen (default) bepaalt of ERP LN bij het berekenen van invoer-/uitvoerwaarden rekening moet houden met routingbewerkingen die slechts gedeeltelijk zijn gereedgemeld. Dit selectievakje is de default instelling voor het selectievakje in de sessie In/uitvoerbewaking afdelingen genereren (tisfc3210m000) en de sessie Geg. in/uitvoerbewaking machines genereren (tisfc3220m000) waarin u de instelling kunt overrulen. Definieer de afdelingen waarvan u de invoer-/uitvoergegevens wilt zien, als kritisch. Schakel het selectievakje Kritisch in planning van de afdeling in de sessie Afdelingen (tirou0101m000) in. Gebruik de sessie In/uitvoerbewaking afdelingen genereren (tisfc3210m000) en Geg. in/uitvoerbewaking machines genereren (tisfc3220m000) om de gegevens te genereren. U kunt de afdelingsgegevens bekijken in de sessie In/uitvoerbewaking afdelingen (tisfc3510m000) en de machinegegevens in de sessie In/uitvoerbewaking machines (tisfc3520m000). U kunt de gegevens grafisch weergeven in de sessie Chart in/uitvoerbewaking afdelingen (tisfc3710m000) en de sessie Chart in/uitvoerbewaking machines (tisfc3720m000). Wanneer u de invoer-/uitvoergegevens niet langer nodig hebt, kunt u deze verwijderen met de sessies In/uitvoerbewaking afdelingen verwijderen (tisfc3212m000) en Geg. in/uitvoerbewaking machines verwijderen (tisfc3222m000). Gezamenlijke afdelingen In de afdruksessies en grafische sessies kunt u desgewenst een overzicht genereren van de gegevens voor gezamenlijke afdelingen. Voor elke primaire afdeling worden ook de gegevens van alle bijbehorende secundaire afdelingen op het overzicht afgedrukt. Voor elke secundaire afdeling worden de gegevens van de desbetreffende afdeling in het eigen bedrijf afgedrukt. NB U kunt geen gegevens van gezamenlijke afdelingen bekijken in de sessies In/uitvoerbewaking afdelingen (tisfc3510m000) en In/uitvoerbewaking machines (tisfc3520m000). Gerelateerde onderwerpen Gezamenlijke afdelingen Productieorders - functieoverzicht Voorraadplanning (INP) |