| # Lijnstation - assemblageorders (tiasl6510m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de assemblageorders te bekijken die voor een lijnstation zijn ingepland. De orders die voor het lijnstation zijn gepland, worden in volgorde weergegeven. Zie de opdrachthelp verderop in dit onderwerp voor een korte toelichting bij de opdrachten in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. Met de knop Afdrukken of de opdracht Regel afdrukken in het menu Bestand kunt u het volgende afdrukken: Verschil tussen product en process engineering Werkinstructies Meldingen NB Voor het gereedmelden van orders kunt u de streepjescode van de orders scannen in de sessie Lijnstationorders via streepjescodes gereedmelden (tiasc2211m000). Het is niet mogelijk om de gereedmelding ongedaan te maken van een lijnstationorder waarvan de assemblageorder is afgesloten. Gerelateerde onderwerpen Overzicht Assemblagebeheer Assemblageorders Kosten assemblageorders Reservering assemblagedelen opbouwen (tiasc7240m000) Lijnstation Het lijnstation waarvoor de assemblageorders worden opgevraagd. Orderspecifiek Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de lijnstationvariant orderspecifiek gemaakt. In dat geval wordt de lijnstationvariant alleen gebruikt voor de assemblageorder waarvoor deze orderspecifiek is gemaakt. Het is alleen mogelijk om orderspecifieke lijnstationvarianten te wijzigen. Geplande starttijd De tijd waarop de werkzaamheden voor de order volgens de originele planning moeten starten. Assemblageorder De assemblageorder waarvoor de werkzaamheden op het lijnstation worden uitgevoerd. Geplande eindtijd De tijd waarop de werkzaamheden voor de order volgens de originele planning gereed moeten zijn. Werkelijke starttijd De tijd waarop de werkzaamheden voor de order volgens de meest recente planning moeten starten. Werkelijke eindtijd De tijd waarop de werkzaamheden voor de order volgens de meest recente planning gereed moeten zijn. Status lijnstationorder De status van de lijnstationorder, dat wil zeggen de assemblageorder voor het lijnstation. De volgende statussen zijn mogelijk: Gepland Bevroren Gereed voor uitvoering Gereed Afgesloten Lijnstationvariant Hieraan hangen identieke bewerkingen en materialen voor de uitvoering van meerdere assemblageorders op een lijnstation. Dit betekent dat de bewerkingen en materialen eenmalig worden vastgelegd en niet voor elke afzonderlijke assemblageorder. Dankzij het gebruik van lijnstationvarianten behoeven minder gegevens te worden opgeslagen en is de prestatie beter. Voorbeeld U assembleert auto's met verschillende kenmerken, waaronder twee typen wielen: smal en breed. Op het lijnstation waar de wielen gemonteerd worden, zijn de auto's met smalle wielen een lijnstationvariant en de auto's met brede wielen een andere lijnstationvariant. Dit ongeacht de andere specificaties, omdat die geen betrekking hebben op het lijnstation. Alle orders weergegeven Klik hierop om alle assemblageorders voor deze assemblagelijn weer te geven. Orders, uit te voeren werk Klik hierop om uitsluitend de orders weer te geven die niet gereedgemeld zijn. Aanvraag start lijnsegment... Met deze opdracht geeft u op dat gerelateerde orders op een andere assemblagelijn, zoals een aanvoerlijn, moeten worden gestart. Op deze manier kunt u een hoofdlijn en een aanvoerlijn synchroniseren, zodat het geassembleerde product van de aanvoerlijn op de juiste plaats en tijd terechtkomt op de hoofdlijn. Als u de start van een order aanvraagt, wordt het selectievakje Vrijgegeven voor assemblage in de sessie Lijnsegment - lijnvolgorde (tiasl4500m000) ingeschakeld. Lijnstationorder gereedmelden Klik hierop als u de lijnstationorder wilt gereedmelden. Gereedmelding lijnstationorder ongedaan maken Klik hierop om de gereedmelding van een lijnstationorder ongedaan te maken. Dit is niet mogelijk bij een lijnstationorder waarvan de assemblageorder is afgesloten. Assemblagedelen voor OHW-magazijn aanvragen Klik hierop om de sessie Productiemagazijnen aanvullen (tiasc8210m000) te starten. Met deze sessie worden berichten gegenereerd of bijgewerkt voor de levering van assemblagedelen aan een productiemagazijn. Deze berichten kunnen zowel ordergestuurd/batch als ordergestuurd/SILS zijn. Als de assemblagedelen worden aangevuld vanuit een intern magazijn, worden de berichten afgehandeld door Magazijnbeheer (WH). Zijn de assemblagedelen afkomstig van een externe leverancier, dan wordt gebruikgemaakt van een verzendschema en worden de berichten afgehandeld door Inkoop. Leveringsberichten assemblagedelen genereren Met deze opdracht kunt u leveringsberichten vanuit Assemblagebeheer (ASC) via de sessie Leveringsberichten assemblagedelen verzenden (tiasc8220m000) verzenden naar Magazijnbeheer (WH)/ Inkoop. OHW-overboeking genereren Klik hierop om de sessie OHW-overboeking genereren (tiasc7200m000) te starten. Met deze sessie wordt een magazijnoverboekingsorder gegenereerd voor de OHW-overboeking. Afgifte OHW-overboeking Klik hierop om de sessie OHW-afgiften uitvoeren (tiasc7201m000) te starten. Met deze sessie wordt OHW van de lijn afgegeven naar het lijnstation waartoe de lijn behoort. OHW-overboeking ontvangst Klik hierop om de sessie OHW-ontvangsten bevestigen (tiasc7202m000) te starten. OHW wordt ontvangen op de aanvoerassemblagelijn. Overzetten toelevering assemblagedelen (batch) Klik hierop om de sessie Lijnstation - levering assemblagedelen (batch) (tiasc8510m000) te starten. In deze sessie worden de ordergestuurde/batch-berichten weergegeven die worden gegenereerd voor de levering aan productiemagazijnen. Overzetting toelevering assemblagedelen (SILS) Klik hierop om de sessie Lijnstation - levering assemblagedelen (SILS) (tiasc8520m000) te starten. In deze sessie worden de ordergestuurde/SILS-berichten weergegeven die worden gegenereerd voor de levering aan productiemagazijnen. Assemblageorder Hiermee wordt de geselecteerde assemblageorder weergegeven. Bewerkingen Klik hierop om de sessie Lijnstationvariant - bewerkingen (tiasc2122m000) te starten voor een assemblagedeel van een lijnstationvariant. In deze sessie wordt de bewerking weergegeven die moet worden uitgevoerd voor de geselecteerde lijnstationorder. Een bewerking is opgenomen in een lijnstationvariant. Verschillen tussen product en process engineering Hiermee start u de sessie Verschillen tussen product en process engineering (tiasc2421m000). Geclusterde lijnstationorders Hiermee wordt de geclusterde lijnstationorder weergegeven die van toepassing is op de geselecteerde lijnstationorder. Werkinstructies afdrukken Hiermee start u de sessie Werkinstructies afdrukken (tiasc5450m000). Met deze sessie kunt u werkinstructies afdrukken voor een reeks lijnstations en datums. Serienummer voor assemblagedeel genereren Hiermee wordt een serienummer voor het assemblagedeel gegenereerd. Uitgangspunt hierbij is het masker dat u hebt gedefinieerd in Algemeen. Assemblagemeldingen afdrukken Hiermee start u de sessie Assemblagemeldingen afdrukken (tiasc0401m000). Met deze sessie kunt u meldingen afdrukken die zijn geregistreerd tijdens de processen die u hebt uitgevoerd. Assemblagedelen Klik hierop om de sessie Lijnstationvariant - assemblagedelen (tiasc2121m000) te starten. Met deze sessie worden de assemblagedelen weergegeven die worden gebruikt in deze lijnstationorder. Een assemblagedeel is opgenomen in een lijnstationvariant. Meldingen Klik hierop om de sessie Assemblagemeldingen (tiasc0501m000) te starten als er tijdens het uitvoeren van deze sessie meldingen zijn geregistreerd. LSV orderspecifiek maken Hiermee wordt de lijnstationvariant specifiek gemaakt voor de lijnstationorder. Het is nu mogelijk om assemblagedelen toe te voegen en te wijzigen die aan deze lijnstationorder zijn gekoppeld. Als u een lijnstationvariant orderspecifiek maakt, wordt een nieuwe lijnstationvariant gegenereerd voor de lijnstationorder. Lev.ber. assembl.delen genereren (time fences)... Klik hierop om de sessie Leveringsberichten assembl.dln genereren o.b.v. tijdshorizon (tiasc8212m000) te starten. Met deze sessie kunt u SILS-leveringsberichten voor lijnstationorders genereren of bijwerken op basis van time fences. |