| # Steekproeven inspectieorder (qmptc2110m000) Deze sessie kunt u gebruiken om steekproeven te muteren. Nadat een voorraad inspectieorder is aangemaakt, maar voordat de inspectie kan worden uitgevoerd, moet u een steekproef nemen die representatief is voor de gehele voorraad van een artikel. U kunt meerdere steekproeven nemen, maar de totale hoeveelheid van die steekproeven mag niet groter zijn dan de steekproefgrootte die voor die inspectieorder is opgegeven in de sessie Testgroepen (qmptc0136m000). Om een inspectieorder te kunnen gereedmelden, moet de totale steekproef hoeveelheid gelijk zijn aan de steekproefgrootte. Na het vastleggen van de steekproeven gebruikt u de volgende sessies om de inspectieorder definitief te maken: Testgegevens steekproef (qmptc1115m000) of Testgegevens steekproef per serienummer (qmptc1116m000) Inspectieorders gereedmelden/verwerken (qmptc1202m000) Inspectieorders verwerken (qmptc1204m000) Gerelateerde onderwerpen Voorraadinspecties Inspectieorder Een order op basis waarvan inspecties worden uitgevoerd op producten die worden ingekocht, geproduceerd of verkocht. Maximum grootte De maximum grootte van de steekproefhoeveelheid hangt af van de soort test. 100 % of Steekproefname (enkel): Maximum grootte = Steekproefgrootte Steekproefname (continu): Maximum grootte = ( Orderhoeveelheid/ Frequentie) x Steekproefgrootte De hoeveelheid van een steekproef van het type continu is gelijk aan de steekproefgrootte. Totale hoeveelheid De totale hoeveelheid van alle steekproeven. Uiteindelijk moet de hoeveelheid gelijk zijn aan de steekproefgrootte. Artikel In ERP LN zijn dit de grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten en gereedschappen welke kunnen worden ingekocht, opgeslagen, geproduceerd, verkocht, enz. Een artikel kan ook voor een set artikelen staan die als één geheel (kit) verwerkt worden, of aanwezig zijn in meerdere productvarianten. U kunt ook niet-fysieke artikelen definiëren. Dit zijn artikelen die niet aanwezig zijn in de voorraad, maar die gebruikt kunnen worden om kosten te boeken of om diensten te factureren aan klanten. Voorbeelden van niet-fysieke artikelen zijn: Kostenartikelen (bijvoorbeeld elektriciteit) Serviceartikelen Onderaannemingsdiensten Lijstartikelen (menu's/opties) Volgnummer Het volgnummer van de inspectieorder aan de hand waarvan kenmerken worden getest met behulp van verschillende steekproeven. Steekproef Een kleine hoeveelheid die genomen is van de totale (order) hoeveelheid en die de kwaliteit van de orderhoeveelheid aangeeft. Magazijn Een plaats voor goederenopslag. Voor elk magazijn kunt u adresgegevens en gegevens met betrekking tot de soort invoeren. Locatie Een plaats in een magazijn waar goederen worden opgeslagen. Een magazijn kan in locaties worden onderverdeeld om de beschikbare ruimte te beheren en om de opgeslagen goederen te lokaliseren. Opslagcondities en blokkeringen kunnen op afzonderlijke locaties worden toegepast. Partij Een aantal artikelen, aangeduid met een (partij)code, die samen worden geproduceerd en opgeslagen. Met partijen worden goederen aangeduid. Datum Een datum die bij opslag aan de artikelen wordt toegekend. U kunt voorraaddatums gebruiken om artikelen op te halen op basis van FIFO (First In First Out) of LIFO (Last In First Out), zonder dat uitgebreide partijadministratie nodig is. De betekenis van de voorraaddatum is afhankelijk van de uitslagprioriteit (LIFO of FIFO) of de uiterste houdbaarheidsdatum van het artikel. Bij de uitslagprioriteit LIFO of FIFO geldt de systeemdatum als default voor de voorraaddatum. U kunt deze echter overschrijven, zodat de voorraaddatum niet gelijk hoeft te zijn aan de opslagdatum. Als het artikel een bepaalde houdbaarheid heeft, is de voorraaddatum de uiterste houdbaarheidsdatum die voor het artikel is vastgelegd. Testhoeveelheid Het gedeelte van de steekproefhoeveelheid dat elke keer wordt getest. Toelichting: een steekproef van 5 kg zal getest worden door 1 kg per keer te testen. NB Bij elke testhoeveelheid kan het resultaat van de test worden ingevoerd in de sessie Testgegevens steekproef (qmptc1115m000) of Testgegevens steekproef per serienummer (qmptc1116m000). Steekproefhoeveelheid Wanneer u een steekproef neemt met een bepaalde steekproefgrootte, dan wilt u meestal niet alle delen tegelijk testen. Een steekproefhoeveelheid is de werkelijke hoeveelheid die genomen is van de totale steekproefgrootte en die tegelijkertijd wordt getest. Steekproefdatum De datum waarop de steekproeven worden genomen. Testgegevens Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn testgegevens aanwezig. |